Nowy Dwór Mazowiecki 03-04-2025 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

na wykonanie zadania

**„Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki - usługa trzykrotnego wykoszenia skarp wału przeciwpowodziowego** **na długości 1800,00 mb”**

**Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i złożenie oferty dotyczącej wykonania powyższego zadania.**

1. **Nazwa i adres zamawiającego**

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

z siedzibę ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,

NIP 531 10 00 938

1. **Tryb postępowania**

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych

1. **Przedmiot zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn **Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki - usługa trzykrotnego wykoszenia skarp wału przeciwpowodziowego** **na długości 1800,00 mb**

Opis przedmiotu zamówienia

1. **Lokalizacja przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: **„Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki - usługa trzykrotnego wykoszenia skarp wału przeciwpowodziowego** **na długości 1800,00 mb”** na terenie Zarządu Zlewni w Dębem Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Mazowieckim, dzierżawionym i użytkowanym przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Dwa pełne koszenia obejmujące całą powierzchnię wałów. Jedno koszenie letnie ograniczone do pasa o szerokości 1,5 m wzdłuż wszystkich ciągów komunikacyjnych.

Wał w km 0+300 – 2+100 położony jest na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski.

Lokalizację prac objętych zamówieniem przedstawiono na załączonej mapie poglądowej.

1. **Kod CPV:**

90721800-5 – usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

1. **Zakres przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonania usługi koszenia wału obejmujące:

1. Koszenie mechaniczne kosiarką bijakową zawieszoną na lekkim ciągniku do 2,5 tony
2. Ręczne wykoszenie gęstej i twardej roślinności ze skarp, korony i ławy wałów;

przy użyciu sprzętu tradycyjnego – kosy ręcznej, kosy spalinowej itp. Ręczne koszenie należy wykonać w miejscach, do których dostęp sprzętem mechanicznym jest niemożliwy (brak możliwości przejazdu przy stopie wału) lub utrudniony m.in. w pobliżu budowli wałowych, drzew, ogrodzeń, schodów, słupów zamontowanych na wale itp.

Porost po wykoszeniu nie może być wyższy niż 5 cm.

Zamawiający zaleca, ze względu na uwarunkowania terenowe, ręczne wykonanie usługi. Zamawiający wymaga usunięcia skoszonej roślinności z ciągów komunikacyjnych.

Założenia do kalkulacji kosztów:

1. Powierzchnia koszenia – ok. 28 800,00 m2
2. Powierzchnia wału przeznaczona ewentualnie do koszenia mechanicznego: w km wału 0+300 – 2+100 ok. 40% powierzchni całkowitej;
3. Powierzchnia wału przewidziana do koszenia ręcznego –w km wału 0+300 – 2+100 ok. 60 % powierzchni całkowitej.

**4.** **Uwarunkowania terenowe**

Roboty utrzymaniowe są robotami liniowymi, wykonawca wykonuje prace wzdłuż obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu.

Roboty prowadzone będą w sąsiedztwie terenów zamieszkałych.

Dojazd do obiektu będzie realizowany drogami utwardzonymi gminnymi i powiatowymi, przejazd wzdłuż wałów po drogach przywałowych. W miejscach gdzie nie ma możliwości przejazdu przy wale przeciwpowodziowym roboty prowadzone będą ręcznie.

Skarpy wału pokryte są darniną, w wale umieszczone są przepusty wałowe, przejazdy wałowe i schodki. W miejscach utrudnień należy zwrócić szczególną uwagę i pokos wykosić ręcznie.

Roboty mechaniczne wykonywane sprzętem ciężkim należy realizować z należytą ostrożnością tak, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń wałów typu: uszkodzenia darniny, dziury, nadmierne rozjeżdżenie korony, osunięcie gruntu z korpusu wału. Przejazd sprzętu koszącego może odbywać się tylko po ławie przywałowej oraz po drogach przywałowych i terenie przy stopie wału.

W przypadku uszkodzenia skarp, korony lub ławy wału w wyniku wykonywania robót utrzymaniowych Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej ich naprawy na własny koszt, zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie.

**5.** **Przekazanie terenu**

Przed rozpoczęciem robót Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy protokołem teren wykonania usługi.

1. **Kontrola jakości usługi**

Kontrola jakości usługi będzie prowadzona na bieżąco przez osobę wskazaną przez Zamawiającego w umowie.

1. **Odbiór wykonanej usługi.**

Odbiór usługi przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego w sposób i w terminie określonym w umowie.

1. **Obowiązki wykonawcy**
* Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz ich zgodność
z zakresem zamówienia i zawartą umową.
* Osoby zatrudnione przez Wykonawcę powinny posiadać wszystkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania wyżej określonych robót i powinny przejść szkolenie bhp w zakresie obejmującym tego typu roboty.
* Wykonawca dostarczy na teren robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Uważa się, że koszty z tym związane wliczone są w cenę zawartą w umowie
* Do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie sprzęt w pełni sprawny technicznie, na bieżąco monitorowany pod kątem szczelności instalacji olejowych, paliwowych oraz hydrauliki siłowej, których rozszczelnienie może być źródłem zanieczyszczenia środowiska.
* Zastosowane maszyny i urządzenia powinny być dostosowane swoją wielkością do parametrów wałów co ograniczy do minimum ryzyko ich uszkodzenia.
* W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować się do przepisów zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Prowadzenie robót przez Wykonawcę nie może powodować powstania czynników szkodliwych dla innych jednostek w rejonie ich prowadzenia. Roboty należy realizować w godzinach dziennych.
* W przypadku uszkodzenia podczas wykonywania robót skarp, korony wału i ławy przywałowej lub znajdujących się na wale budowli Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ich naprawy we własnym zakresie i na swój koszt zgodnie
z zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej.
* Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usługi.
* Realizacją prac kierować powinien wyznaczony przez Wykonawcę kierownik robót.
* W czasie wykonywania robót należy stosować się do zaleceń osoby wskazanej przez Zamawiającego do nadzoru nad ich wykonywaniem.
1. **Termin realizacji**

Przewiduje się następujące terminy realizacji robót:

Konserwacja I – maj- czerwiec 2025 r,

Konserwacja II – czerwiec - lipiec 2025 r,

Konserwacja III –wrzesień- październik 2025 r.

Terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków hydrologiczno-meteorologicznych (długotrwałe opady deszczu, wezbrania na rzekach) bądź inne nie dające się przewidzieć okoliczności.

1. **Informacje** **dodatkowe**

Na koronie wału, na całym odcinku od 0+300 do 2+100 znajduje się ścieżka utwardzona kostką betonową wraz z małą architekturą: ławki ze słupem oświetleniowym oraz koszem na odpady. W międzywalu wybudowane zostały dwie drogi z kruszywa mineralnego:

1. od przejazdu wałowego na wysokości ul. T. Kościuszki do plaży miejskiej na wysokości targowiska miejskiego,
2. od przejazdu wałowego na wysokości ul. Nadrzecznej do plaży przy siedzibie WOPR.

**Zamawiający nie wyraża zgody na wjazd ciężkim sprzętem na koronę wału.**

**Uwaga**

Zaleca się aby potencjalny Wykonawca, przed złożeniem oferty, zapoznał się
z warunkami terenowymi realizacji przedsięwzięcia.

1. **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.
3. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, z uwzględnieniem ust. 5, **drogą elektroniczną,** za pośrednictwem **Platformy zakupowej**, dostępnej na stronie internetowej **www.bip.nowydwormaz.pl**, pod Zakładką - **Zamówienia poniżej 130 000 złotych**. Zamawiający ma prawo żądać, by każdy dokument został dostarczony do jego siedziby na piśmie w wyznaczonym przez niego terminie.
4. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (w postaci krótkiej informacji zwrotnej przesłanej drogą elektroniczną) faktu otrzymania każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji przekazanych drogą elektroniczną, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich dokumentów.
5. **Wykonawca składa ofertę wyłącznie drogą elektroniczną** **za pośrednictwem Platformy zakupowej.**
6. Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z postępowaniem, należy kierować za pośrednictwem Platformy zakupowej.
7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w tym do potwierdzania wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest pani. Julianna Borkowska .

**VI. Opis sposobu przygotowania i składania ofert**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zostać sporządzona według formularza oferty, który stanowi **załącznik** **nr 1 do zapytania ofertowego** i przesłana w postaci „skanów” za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl, pod Zakładką Zamówienia poniżej 130 000 złotych, **do dnia 10.04.2025 roku, do godz. 10.00.**
3. **Oferta przesłana w inny sposób nie będzie uwzględniona przy ocenie ofert – zostanie uznana za odrzuconą.**
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert.
6. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej.

**VII. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny oferty**

1. Kryterium oceny ofert jest cena 100 %, maksymalna ilość punktów – 100.

Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali wg następującego wzoru:

Kryterium *Cena*: C = Cmin / Coo x 100 pkt

gdzie:

C – liczba punktów otrzymanych w kryterium *Cena*

Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg powyższego kryterium.

1. Ceną oferty będzie wynikała z zaoferowanych przez Wykonawcę zapisów w formularzu oferty, stanowiącym **załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.**
2. Ceny przedstawione w ofercie muszą uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia i są cenami brutto w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.). Tym samym Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą ilość punktów.

**VIII. Informacje dodatkowe**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
	1. zmiany lub odwołania warunków postępowania;
	2. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej poprzez Platformę zakupową.
3. Załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego i jego integralną częścią są:
	1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

Z up. Burmistrza Miasta

Z-ca Burmistrza

Bartosz Rogiński