OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Garaż blaszany - szt. 3
2. Długość: 5 m
3. Szerokość: 3 m
4. Wysokość z przodu: ok. 2,13 m
5. Wysokość tyłu: 1,90 m
6. Konstrukcja: blacha ocynkowana pierwszego gatunku
7. Blacha: trapez pionowy (T7 boki, T14 dach)
8. Grubość blachu: ok. 0,4 mm
9. Spad dachu: do tyłu
10. Drzwi: dwuskrzydłowe otwierane na boki
11. Szerokość drzwi: 3 m (po otwarciu min. 2,90 m)
12. Wysokość drzwi: 2 m
13. Zamek drzwi: na długi klucz typu tytan + dwa uchwyty na kłódkę
14. Rama, dach i drzwi: wzmocnienie wykonane z profila zamkniętego
15. Ściany: wzmocnienie wykonane z kątownika zimno giętego
16. Malowanie wzmocnień: lakier podkładowy

**Przygotowanie podłoża i kotwiczenie po stronie Zamawiającego.**