Suplement do dokumentacji projektowej:

1. Na stronie 6 Projektu architektoniczno-budowlanego branży architektonicznej (plik *PROJEKT PAB Archit*) oraz na stronie 5 Projektu techniczno- wykonawczego (plik *Projekt remont szkoły*) jest zapis:

*„Uwaga: w razie stwierdzenia istniejącego podłoża betonowego sali gimnastycznej w złym stanie*

*technicznym projekt przewiduje wykonanie nowych warstw podłogowych*.”

**Zamawiający wymaga wykonania nowych warstw podłogowych na Sali gimnastycznej**.

1. Hydroizolacja z dysperbitu- 2 razy (strona 5 Projektu techniczno- wykonawczego (plik *Projekt remont szkoły*)

Dysperbit jako izolację przeciwwilgociową zamienić na bezpieczny środek. Dysperbit nie jest przeznaczony do pomieszczeń ze stałym pobytem ludzi

1. wykonanie posadzek z wykładziny PCV R10

Zamawiający dopuszcza wykonanie posadzek z gresu