Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie

**ZAŁĄCZNIK NR 4D DO SWZ**

**OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ  
(PRZEDMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY)**

**Nazwa Wykonawcy:**

|  |
| --- |
|  |

**Oświadczenie**

**dot. potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego sprzętu komputerowego z minimalnymi wymagania Zamawiającego, składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, oprogramowania (obszar techniczny) na potrzeby Urzędu Miasta Zgorzelec w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny Urząd Miasta Zgorzelec".**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela D – Szafa teleinformatyczna 1 szt.** | | | | |
|  | Nazwa komponentu | Minimalne wymagania | Oferowane parametry przez Wykonawcę  (\*niepotrzebne skreślić lub usunąć) | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | |
| 1 | Typ | Szafa rack przystosowana przez producenta do łączenia szaf w układy szeregowe | Producent: |  |
| Model: |  |
| 2 | Szerokość | 800 mm | Tak/nie\* | |
| 3 | Głębokość | 1000 mm | Tak/nie\* | |
| 4 | Wysokość | 42 U ( wysokość szkieletu do 2100 mm) | Tak/nie\* | |
| 5 | Drzwi przód | drzwi szklane z bokami metalowymi  i zamkiem z klamką | Tak/nie\* | |
| 6 | Drzwi boczne | Drzwi / panele boczne L i P : osłona metalowa perforowana (prześwit 80%)  z zamkami jednopunktowymi | Tak/nie\* | |
| 7 | Drzwi tył | drzwi metalowe pełne, skrócone z zamkami jednopunktowymi + jedna maskownica 3 U  z przepustem szczotkowym zamontowana pod drzwiami ( z tyłu ściany , nie na spodzie) | Tak/nie\* | |
| 8 | Spód | Płyta dolna z wyłamywanymi zaślepkami (minimum 4 pola) , z możliwością postawienia szafy bezpośrednio na podłodze ( spód bez wystających elementów) | Tak/nie\* | |
| 9 | Cokół | Z dwoma przepustami kablowymi ( przepust szczotkowy) - przód i tył, cokół z możliwością regulacji na nierównej podłodze w zakresie do 10 mm | Tak/nie\* | |
| 10 | Dach | Przystosowany do współpracy z panelem wentylacyjnym (otwory) | Tak/nie\*  (wypełnić w zależności od wybranego wariantu) | |
| 11 | Panel wentylacyjny | Wysokość 1 U, 4 wentylatory 230 V, o wydajności minimum 600 m3/h z termostatem, wyłącznik podświetlany | Tak/nie\*  (wypełnić w zależności od wybranego wariantu) | |
| 12 | Dach/panel wentylacyjny | Dopuszczalne rozwiązanie gdzie panel wentylacyjny jest wbudowany w dach szafy  i spełnia wymagania:  - 4 wentylatory  - termostat  - wydajność minimum 600 m3/h  - wyłącznik podświetlany | Tak/nie\*  (wypełnić w zależności od wybranego wariantu) | |
| 13 | Belki nośne | - 4 szt. na wysięgnikach do uzyskania rozstawu standardowego 19 cali lub montowane do belek poziomych na bokach szafy z dystansami  - z oznaczeniami wysokości (numeracją wysokości U) | Tak/nie\* | |
| 14 | Belki nośne środkowe | 2 szt. | Tak/nie\* | |
| 15 | Półki | 2 szt. mocowane na 4 belkach (dopuszczalne wysięgniki mocujące) | Tak/nie\* | |
| 16 | Organizacja kabli poziom | Przepusty szczotkowe 19 cali – 2 szt. | Tak/nie\* | |
| 17 | Organizacja kabli pion | Pionowe prowadnica kabli po obu stronach, blacha malowana proszkowo w kolorze szafy na wysokość szafy 42 U | Tak/nie\* | |
| 18 | Listwa zasilająca | Metalowa lub aluminiowa, z wyłącznikiem , minimum 6 gniazd 230V,maksymalne obciążenie 16/3500 W | Tak/nie\* | |
| 19 | Wykończenie | Malowanie proszkowe | Tak/nie\* | |
| 20 | kolor | Czarny, RAL 9005 lub jasnoszary RAL 7035 | Tak/nie\* | |
| 21 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące | Okres gwarancji: | |

**UWAGA!  
\* Kolumna nr 4 - do wypełnienia przez Wykonawcę. Wykonawca może zaoferować parametry wyższe od minimalnych wymaganych przez Zamawiającego (kolumna nr 3) lub równoważne, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego.**Zamawiający wymaga wypełnienia ww. kolumny w sposób niżej określony:

1. Pozycje nr 1, 21 – należy wpisać konkretne parametry oferowanej szafy teleinformatycznej,
2. Pozycje nr od 2 do 20 – należy zaznaczyć odpowiedź „TAK lub NIE”.

Brak w ofercie jednoznacznego wskazania wymaganego parametru lub potwierdzenia parametru – zgodnie z ww. zapisami i/lub zmiana opisów pozycji, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

**Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   
Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.**Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu   
w formacie .pdf