**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1688T Kleczanów – Zdanów w miejscowości Święcica od km 2+855 do km 3+437 [nawalny deszcz 04.06.2024]**

**Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu.**

**Wykonawca: …………………………………………………………………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| 1 | BCD D-01.01.01.011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Wyznaczenie pasa drogowego. | km | 0,58 |  |  |
| 2 | BCD D-01.02.02-02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania | m2 | 192,00 |  |  |
| 3 | BCD D-02.03.01-51 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 162,00 |  |  |
| 4 | BCD D-06.03.01.011 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m2 | 582,00 |  |  |
| 5 | BCD D-01.02.04.012 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 10 cm | m2 | 142,00 |  |  |
| 6 | BCD D-04.01.01-03 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm | m2 | 804,00 |  |  |
| 7 | BCD D-05.03.11.07 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 15 km | m2 | 20,00 |  |  |
| 8 | BCD D-04.01.02-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 804,00 |  |  |
| 9 | BCD D-04.05.01.31 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w korycie drogi o wytrzymałości Rm=1,5-2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 804,00 |  |  |
| 10 | BCD D-04.04.02-13 | Wykonanie podbudowy z tłucznia stabilizowanego mechanicznie 31,5/63, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 804,00 |  |  |
| 11 | BCD D-04.08.01.021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą profilującą z betonu asfaltowego | t | 256,00 |  |  |
| 12 | BCD D-04.03.01.032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 3 100,00 |  |  |
| 13 | BCD D-05.03.05-01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 822,00 |  |  |
| 14 | BCD D-04.03.01.032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 3 053,00 |  |  |
| 15 | BCD D-05.03.05-07 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 3 123,00 |  |  |
| 16 | BCD D-04.01.02-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 732,00 |  |  |
| 17 | BCD D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy | m2 | 220,00 |  |  |
| 18 | BCD D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza | m2 | 582,00 |  |  |
| 19 | BCD D-05.03.08-01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, | m2 | 732,00 |  |  |
| 20 | BCD D-08.02.02-31 | Regulacja pionowa istniejącej nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, wraz z profilowaniem podłoża mieszanką kamienną do 10 cm wraz z przełożeniem krawężnika spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 59,00 |  |  |

***WARTOŚĆ ZADANIA NETTO: …………………………………………………………….***

***PODATEK VAT: …………………………………………………………….***

***WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO: …………………………………………………………….***

***WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO SŁOWNIE:***

***……………………………………………………………………………………………ZŁOTYCH***