Załącznik nr 3

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSERWACJI ZAMKÓW SZYFROWYCH   
W SZAFACH STALOWYCH NA AKTA KLASY A, B i C.**

1. Demontaż i montaż osłony komory ryglowo-zamkowej polegający na odkręceniu i wkręceniu

śrub (wkrętów) lub usunięciu nitów i zastąpieniu ich wkrętami samogwintującymi.

2. Sprawdzenie skuteczności działania zamka szyfrowego poprzez wykonanie prób otwierania

przed i po wykonaniu konserwacji (wykonanie co najmniej kilku prób).

3. Konserwacja zamka szyfrowego:

- sprawdzenie luzów podstawy pokrętła (dokręcenie śrub);

- demontaż osłony mechanizmu zamka;

- sprawdzenie luzów korpusu zamka (dokręcenie śrub);

- regulacja siły momentu obrotu pokrętła (modele S&G 8564 i 8554 oraz inne modele S&G,

które posiadają regulację);

- sprawdzenie sprężyn dźwigni przyspieszenia;

- sprawdzenie i dokręcenie śruby mocującej dźwignię zapadkowo-odciągową zamka

(w modelach, gdzie występuje);

- sprawdzenie luzu poprzecznego oraz poosiowego pokrętła (jeżeli jest zbyt duży, należy

zmniejszyć);

- demontaż pokrętła w celu sprawdzenia stopnia zużycia łożyska oraz ewentualne

smarowanie.

4. Konserwacja zamka kluczowego:

- oględziny klucza (sprawdzenie czy klucz, ząbek lub piórko nie są pęknięte);

- konserwacja zamka, w tym zespołu zapadek i rygla;

5. Sprawdzenie mechanizmu ryglującego szafy oraz smarowanie współpracujących elementów

i rygli.

6. Sprawdzenie i regulacja czopów zawiasów (jeżeli występuje regulacja skrzydła drzwi).

7. Konserwacja czopów zawiasów (jeżeli występują fabrycznie wybrane miejsca do

smarowania).

8. Sprawdzenie przylegania skrzydła drzwi do korpusu szafy (ewentualna ich korekta).

9. Sprawdzenie końcowe polegające na pełnym zaryglowaniu drzwi, zamknięciu zamków oraz

ponowne ich otwarcie.

10. Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną usługę na okres do wykonania następnej konserwacji, lecz nie dłużej niż na 13 miesięcy od daty wykonanej konserwacji.

Ponadto należy wykonać:

1. Sprawdzenie zgodności oznaczenia szaf stalowych symbolem A, B lub C z wymogami wykonania tych szaf określonych w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych.

Po wykonaniu usługi sporządzić Protokół odbioru konserwacji zamków szyfrowych wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy.