|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Remont drogi powiatowej nr 1713T Wielogóra – Koprzywnica w miejscowości Bilcza od km 0+845,00 do km 1+745,00.**

**Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu.**

**Wykonawca: …………………………………………………………………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| 1 | BCD D-01.01.01.011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Wyznaczenie pasa drogowego. | km | 0,90 |  |  |
| 2 | BCD D-06.03.01.011 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m2 | 1 800,00 |  |  |
| 3 | BCD D-01.02.02-02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20 cm | m2 | 550,00 |  |  |
| 4 | BCD D-04.01.01-03 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm | m2 | 550,00 |  |  |
| 5 | BCD D-05.03.11.07 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 8 cm, bez transportu | m2 | 12,00 |  |  |
| 6 | BCD D-04.05.01.31 | MCE o gr. 15 z doziarnieniem 5cm | m2 | 2 924,50 |  |  |
| 7 | BCD D-05.03.05-01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2 654,50 |  |  |
| 8 | BCD D-04.03.01.032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 2 654,50 |  |  |
| 9 | BCD D-05.03.05-07 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2 582,50 |  |  |
| 10 | BCD D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy | m2 | 350,00 |  |  |
| 11 | BCD D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza | m2 | 900,00 |  |  |
| 12 | BCD D-05.03.08-01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, | m2 | 1 250,00 |  |  |
| 13 | BCD D-06.01.01-23 | Humusowanie przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 15 cm bet dowozu ziemi urodzajnej | m2 | 550,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość kosztorysu: |  |
| Podatek VAT (VAT) = ………%WK |  |
| **Wartość końcowa kosztorysu:** |  |