**Zakres czynności konserwacyjno-regulacyjnych dla bramy Hormann:**

1/ Kontrola i regulacja geometrii bramy.

2/ Kontrola stanu linek nawojowych.

3/ Kontrola stanu rolek prowadzących.

4/ Regulacja i dokręcenie lub ewentualna wymiana uszkodzonych śrub: zawiasów, prowadnic.

5/ Regulacja prowadnic pionowych/poziomych.

6/ Czyszczenie , regulacja sprężyn układu wyważenia.

7/ Smarowanie elementów jezdnych i tocznych: rolek, zawiasów.

8/ Sprawdzenie i regulacja działania wyłączników krańcowych.

9/ Sprawdzenie i regulacja kontaktowej listwy bezpieczeństwa.

10/ Regulacja innych urządzeń sterujących i zabezpieczających fotokomórek.

11/ Sprawdzenie i regulacja elektroniczno – antyzgnieceniowego sprzęgła bezpieczeństwa.