Sprzęt do zamówienia:

Kompresor Bauer Poseidon Edition PE 250-MVE

Wyposażony w

- w pełni automatyczne sterowanie kompresora ( włączanie i wyłączanie kompresora przy zadanym ciśnieniu)

- B- Timer – licznik czasu pracy wkładu filtracyjnego oraz kontrola okresów serwisowych

- wózek transportowy dla 6 butli kompozytowych 6,8l 300bar – 2 szt.

Sprzedawca powinien zapewnić:

- przegląd kompresora po 12 miesiącach lub 500 h pracy

- szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w siedzibie zamawiającego

Sprzedawca powinien dostarczyć urządzenie na adres zamawiającego oraz;

- instrukcję obsługi z listą części zamiennych

- deklarację zgodności CE

- certyfikat zgodności z normami EEC 97/23/EC dla zbiorników ciśnieniowych i zaworów bezpieczeństwa