**Załącznik nr 4 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa mebli biurowych dla RDW Włocławek**

1. **Warunki organizacyjne**
   1. **Warunki organizacyjne :**
      1. Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 1
      2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do budynku zlokalizowanego we Włocławku przy ul. Chopina 1, budynek dwu kondycyjny- parter .
      3. Wykonawca wniesie i ustawi we wskazane przez Zamawiającego miejsce złożone meble.
      4. Dostarczone i zamontowane meble, elementy ogólnego wyposażenia muszą być nowe, nieużywane, nie powystawowe, w pełni sprawne, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie i posiadać cechy pierwotnego opakowania oraz powinny odpowiadać wszelkim wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, a w szczególności normom jakościowym.
   2. **Warunki :**
      1. Wszelkie koszty związane z dostawą wraz z usługą wniesienia, montażu leżą po stronie Wykonawcy.
      2. Dostawy powinny się odbyć od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
      3. W przypadku stwierdzenia wady produktu Wykonawca usunie wady lub dostarczy nowy towar na własny koszt w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
2. **Warunki odbioru**

Podstawą odbioru dostawy i montażu mebli oraz wyposażenia będzie:

− pisemne zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu dostawy i montażu,

− sprawdzenie każdego elementu meblowego i wyposażenia, który podlega odbiorowi pod względem jakości, kolorystyki i formy, jakości wykonania z uwzględnieniem montażu.

Załącznik nr 1 do OPZ

Szczegółowy opis

|  |  |
| --- | --- |
| **LP** | **Opis przedmiotu zamówienia** |
| **1** | |  | | --- | | **Biurko** o wymiarach: szerokość: 150 cm, głębokość :70 cm, wysokość : 75 cm.  Korpus biurka w kolorze dąb catania, grubość blatu minimum 36 mm. Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaniny o podwyższonej odporności na ścieranie. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża powinny zapewnić bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. W blacie powinny znajdować się przepusty plastikowe o średnicy minimum 80 mm.  Z prawej strony biurka 4 szuflady-szuflady z systemem miękkiego domyku z prowadnicą dolnego montażu, zamykane na centralny zamek. Szuflady bez uchwytów, otwieranie odbywa się z góry szuflady dzięki listwom dystansowym mocowanych od wewnętrznej strony góry szuflady tworzącym przestrzeń umożliwiającą otwieranie. Fronty szuflad z płyty MDF lakierowanej w kolorze jasnoszary NCS S 1000 N.  Z lewej strony szafka z półką zamykana drzwiczkami z zamkiem. Drzwiczki bez uchwytów otwieranie odbywa się z boku drzwiczek dzięki listwom dystansowym mocowanym od wewnętrznej strony drzwiczek tworzącym przestrzeń pomiędzy frontem i korpusem szafki. Zawiasy puszkowe fi 35 mm ze zintegrowanym cichym domykiem. Drzwiczki szafki z płyty MDF lakierowanej w kolorze jasnoszary NCS S 1000 N.  **Biurko zaopatrzone w półkę wysuwną pod klawiaturę.** | | | |
| **2** | **Biurko** o wymiarach: szerokość: 140 cm, głębokość :70 cm, wysokość : 75 cm.  Korpus biurka w kolorze dąb catania, grubość blatu minimum 36 mm. Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaniny o podwyższonej odporności na ścieranie. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża powinny zapewnić bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Z prawej strony blatu biurka **zaokrąglone rogi** .W blacie powinny znajdować się przepusty plastikowe o średnicy minimum 80 mm.  Z prawej strony biurka 4 szuflady-szuflady z systemem miękkiego domyku z prowadnicą dolnego montażu, zamykane na centralny zamek. Szuflady bez uchwytów, otwieranie odbywa się z góry szuflady dzięki listwom dystansowym mocowanych od wewnętrznej strony góry szuflady tworzącym przestrzeń umożliwiającą otwieranie. Fronty szuflad z płyty MDF lakierowanej w kolorze **antracyt**.  Z lewej strony szafka z półką zamykana drzwiczkami z zamkiem. Drzwiczki bez uchwytów otwieranie odbywa się z boku drzwiczek dzięki listwom dystansowym mocowanym od wewnętrznej strony drzwiczek tworzącym przestrzeń pomiędzy frontem i korpusem szafki. Zawiasy puszkowe fi 35 mm ze zintegrowanym cichym domykiem. Drzwiczki szafki z płyty MDF lakierowanej w kolorze **antracyt**. |
| **3** | **Przystawka do biurka** o wymiarach: szerokość: 90 cm, głębokość :70 cm, wysokość : 75 cm. Na nogach z płyty. Korpus przystawki w kolorze dąb catania, grubość blatu i nóg minimum 36 mm. Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaniny o podwyższonej odporności na ścieranie. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża powinny zapewnić bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. |
| **4** | **Szafka gospodarcza** o wymiarach: szerokość: 110 cm, głębokość :40 cm, wysokość : 75 cm. Korpus szafki w kolorze dąb catania, grubość blatu minimum 36 mm. Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaniny o podwyższonej odporności na ścieranie. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża powinny zapewnić bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Szafka z półką zamykana drzwiczkami .Drzwiczki bez uchwytów otwieranie odbywa się z boku drzwiczek dzięki listwom dystansowym mocowanym od wewnętrznej strony drzwiczek tworzącym przestrzeń pomiędzy frontem i korpusem szafki. Zawiasy puszkowe fi 35 mm ze zintegrowanym cichym domykiem. Drzwiczki szafki z płyty MDF lakierowanej w kolorze jasnoszary NCS S 1000 N. |
| **5** | **Komoda** o wymiarach: szerokość: 100 cm, głębokość : 60 cm, wysokość : 120 cm. Korpus komody w kolorze dąb catania, grubość blatu minimum 36 mm. Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaniny o podwyższonej odporności na ścieranie. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża powinny zapewnić bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Pod blatem **szafka** o wysokości 40 cm zamykana drzwiczkami .Drzwiczki bez uchwytów otwieranie odbywa się z boku drzwiczek dzięki listwom dystansowym mocowanym od wewnętrznej strony drzwiczek tworzącym przestrzeń pomiędzy frontem i korpusem szafki. Zawiasy puszkowe fi 35 mm ze zintegrowanym cichym domykiem. Drzwiczki szafki z płyty MDF lakierowanej w kolorze jasnoszary NCS S 1000 N. |
| **6** | **Biurko proste** o wymiarach: szerokość: 140 cm, głębokość : 40 cm, wysokość : 75 cm. Na nogach z płyty. Korpus biurka w kolorze dąb catania, grubość blatu i nóg minimum 36 mm. Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaniny o podwyższonej odporności na ścieranie. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża powinny zapewnić bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. |
| **7** | **Komoda** o wymiarach: szerokość: 110 cm, głębokość : 50 cm, wysokość : 75 cm. Korpus komody w kolorze dąb catania, grubość blatu minimum 36 mm. Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaniny o podwyższonej odporności na ścieranie. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża powinny zapewnić bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Komoda z półką zamykana drzwiczkami .Drzwiczki bez uchwytów otwieranie odbywa się z boku drzwiczek dzięki listwom dystansowym mocowanym od wewnętrznej strony drzwiczek tworzącym przestrzeń pomiędzy frontem i korpusem. Zawiasy puszkowe fi 35 mm ze zintegrowanym cichym domykiem. Drzwiczki komody z płyty MDF lakierowanej w kolorze jasnoszary NCS S 1000 N. |
| **8** | **Przystawka do biurka** o wymiarach: szerokość: 165 cm, głębokość : 80 cm, wysokość : 75 cm. Korpus przystawki w kolorze dąb catania, grubość blatu minimum 36 mm. Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaniny o podwyższonej odporności na ścieranie. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża powinny zapewnić bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Pod blatem szafka o szerokości 100 cm z półką zamykana drzwiczkami .Drzwiczki bez uchwytów otwieranie odbywa się z boku drzwiczek dzięki listwom dystansowym mocowanym od wewnętrznej strony drzwiczek tworzącym przestrzeń pomiędzy frontem i korpusem. Zawiasy puszkowe fi 35 mm ze zintegrowanym cichym domykiem. Drzwiczki komody z płyty MDF lakierowanej w kolorze jasnoszary NCS S 1000N. |
| **9** | **Stół konferencyjny** o wymiarach: szerokość: 105 cm, długość : 250 cm, wysokość : 75 cm. Na 5 nogach z płyty w kolorze dąb catania, grubość blatu i nóg minimum 36 mm,. Wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaniny o podwyższonej odporności na ścieranie. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża powinny zapewnić bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Blat stołu jednostronnie zaokrąglony. |