Zał. Nr 7 do umowy Nr.......... /FIN/6WOG/2025/INFR

Data ………...………… 2025 r.

**PROTOKÓŁ Z KONSERWACJI I SERWISU KOLCZATEK DROGOWYCH  
 URUCHAMIANYCH CIĘGŁEM PRZEZ SZLABAN**

wykonany w ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

Nazwa …………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………………………..

Zakres wykonywanych czynności zgodnie z umową Nr........... /FIN/6WOG/2025/INFR z dnia ................... 2025 r. ***( wykonano/ nie wykonano***

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1) odkręcenie osłon, oczyszczenie kolczatki oraz kanału z błota, piasku i liści .......................................................  2) sprawdzenie drożności odpływu wody z komory kolczatki, oczyszczenie i udrożnienie odpływu ..................... 3) sprawdzenie pełnego otwierania i zamykania się kolczatki wraz z ruchem ramienia szlabanu ………….............. 4) sprawdzenie luzów cięgła przenoszącego siłę napędową z szlabanu na kolczatkę, regulacja ............................ |
|  | 5) sprawdzenie, regulacja (wymiana) oraz smarowanie elementów ruchomych kolczatki ....................................  6) oczyszczenie przewodów grzewczych z brudu oraz sprawdzenie stanu technicznego zasilania kablowej   instalacji grzewczej ............................................................................................................................................. 7) sprawdzenie wizualne prawidłowości przewodów grzewczych kolczatki ........................................................... 8) sprawdzenie stanu naładowania baterii w pilotach szlabanu, wymiana rozładowanych baterii …………….....……  9) sprawdzenie elementów automatyki sterowania szlabanów i kolczatek …………………………………….……………….  10) sprawdzenie stanu technicznego oraz pomiar rezystancji elementów grzewczych kolczatek w zakresie   bezpiecznego ich użytkowania …………………………………………………………………………………………………….………………..  11) wykonanie niezbędnych regulacji i smarowania elementów ruchomych kolczatek …………………………..………… |
|  | 12) sprawdzenie synchronizacji ruchu ramienia szlabanu wraz z ruchem kolczatki. .............................................. 13) wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz oporności izolacji przewodów i   instalacji zasilającej co najmniej jeden raz w okresie obowiązywania umowy. ………......................………………… 14) Zakręcenie osłon kolczatki oraz sprawdzenie właściwego jej działania (wysuwania, zamykania) .................... 15. ............................................................................................................................................................................ |
|  |  |
|  |  |

Uwagi: (stwierdzone usterki i niesprawności …………….......……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..………………………….……………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….

………………………………………………… …………………………………………………  
czytelny podpis Użytkownika czytelny podpis Serwisanta

………………………………………………….  
 czytelny podpis Kierownika SOI