Zał. Nr 7 do umowy Nr.......... /FIN/6WOG/2025/INFR

 Data ………...………… 2025 r.

**PROTOKÓŁ Z KONSERWACJI I SERWISU KOLCZATEK DROGOWYCH
 URUCHAMIANYCH CIĘGŁEM PRZEZ SZLABAN**

 wykonany w ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

 Nazwa …………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………………………..

 Zakres wykonywanych czynności zgodnie z umową Nr........... /FIN/6WOG/2025/INFR z dnia ................... 2025 r. ***( wykonano/ nie wykonano***

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1) odkręcenie osłon, oczyszczenie kolczatki oraz kanału z błota, piasku i liści ....................................................... 2) sprawdzenie drożności odpływu wody z komory kolczatki, oczyszczenie i udrożnienie odpływu .....................3) sprawdzenie pełnego otwierania i zamykania się kolczatki wraz z ruchem ramienia szlabanu …………..............4) sprawdzenie luzów cięgła przenoszącego siłę napędową z szlabanu na kolczatkę, regulacja ............................ |
|  | 5) sprawdzenie, regulacja (wymiana) oraz smarowanie elementów ruchomych kolczatki ....................................6) oczyszczenie przewodów grzewczych z brudu oraz sprawdzenie stanu technicznego zasilania kablowej  instalacji grzewczej .............................................................................................................................................7) sprawdzenie wizualne prawidłowości przewodów grzewczych kolczatki ...........................................................8) sprawdzenie stanu naładowania baterii w pilotach szlabanu, wymiana rozładowanych baterii …………….....……9) sprawdzenie elementów automatyki sterowania szlabanów i kolczatek …………………………………….……………….10) sprawdzenie stanu technicznego oraz pomiar rezystancji elementów grzewczych kolczatek w zakresie  bezpiecznego ich użytkowania …………………………………………………………………………………………………….………………..11) wykonanie niezbędnych regulacji i smarowania elementów ruchomych kolczatek …………………………..………… |
|  | 12) sprawdzenie synchronizacji ruchu ramienia szlabanu wraz z ruchem kolczatki. ..............................................13) wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz oporności izolacji przewodów i  instalacji zasilającej co najmniej jeden raz w okresie obowiązywania umowy. ………......................…………………14) Zakręcenie osłon kolczatki oraz sprawdzenie właściwego jej działania (wysuwania, zamykania) ....................15. ............................................................................................................................................................................ |
|  |  |
|  |  |

Uwagi: (stwierdzone usterki i niesprawności …………….......……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..………………………….……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….

………………………………………………… …………………………………………………
czytelny podpis Użytkownika czytelny podpis Serwisanta

 ………………………………………………….
 czytelny podpis Kierownika SOI