Wykaz spełnienia minimalnych wymagań technicznych przedmiotu zamówienia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawowe wymagania | Szczegółowy parametr oferowanego ciągnika |
|  | ***Ciągnik fabrycznie nowy niezarejestrowany nie starszy niż 2024 rok. (należy podać producenta, typ, oraz rok produkcji)*** |  |
|  | ***Oferowany pojazd powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów, być dopuszczony do ruchu na terenie Polski oraz posiadać komplet dokumentów do rejestracji.*** | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
|  |
| Lp*.* | Nazwa minimalnego parametru | Wielkości minimalne  | Należy wpisać szczegółowy parametr oferowanego ciągnika |
| 1. | ***Układ napędowy*** | *4x4* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| *- blokada mechanizmu różnicowego* |  | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| *- mechaniczna skrzynia biegów* |  | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| 2. | ***Silnik*** |
|  | *Rodzaj* | *Wysokoprężny* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| *Moc* | *Od 24 -26 KM* | *(należy wpisać wielkość)* |
| *Ilość cylindrów* | *nie mniejsza niż 3* | *(należy wpisać ilość)* |
| *Pojemność silnika* | *nie mniejsza niż 1300 cm3* | *(należy wpisać wielkość)* |
| 3. | ***Układ hydrauliczny*** |
|  | *Hydraulika zewnętrzna* | *co najmniej 1 para z tyłu i wyjścia z przodu do obsługi joystickiem pługa śnieżnego*  | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| *Udźwig Podnośnika* | *min. 700 kg* | *(należy wpisać wielkość)* |
| 4. | ***Wałek odbioru mocy***  |
|  | *Obroty wałka odbioru mocy* | *nie mniejszy niż 540/540 E obr./min* | *(należy wpisać wielkość)* |
| *Wałek* | *Tylny WOM* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| 5. | ***Układ Kierowniczy*** |
|  | *Układ kierowniczy* | *ze wspomaganiem* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
|  | *Koła tylne/przednie* | *33x15,5xR16,5 / 23x8,5xR12* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
|  | *Opony* | *Szosowe /jak w zał./* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| 6. | ***Kabina kierowcy fabrycznie montowana przez producenta*** |
|  | *Wymagania* | *• ogrzewana,* *• klimatyzowana,**• wentylowana,**• zamykana na klucz,**• wycieraczka przednia* *• przynajmniej tylna szyba uchylna,**• lusterka boczne – lewe i prawe,**• joystick sterowniczy*  | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| *Oświetlenie robocze* | *Co najmniej 2 z przodu i 2 z tyłu* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| 8. | ***Masa ciągnika bez obciążników*** | *do 1100 kg* |  *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| 9. | ***Pług prosty do śniegu 1,5 m sterowany hydraulicznie (****montowany na TUZ)* |
| 8. | ***TUZ przedni*** |
| 9. | ***Kosiarka pielęgnacyjna 1,5 m*** |
|  | *Ilość noży* | *3* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
|  | *Wałek przekaźnikowy* |  | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
|  | *Regulacja wysokości koszenia* |  | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| 10 | ***Zamiatarka bez kosza szerokość 1,3 m*** | *Napęd hydrauliczny* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| 11. | ***Rozsiewacz mieszanki solno - piaskowej*** | *Podajnik taśmowy, poj. ok. 400 kg* | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| 8. | ***Gwarancja na ciągnik***  | *min. 24 miesiące* | *(należy wpisać wielkość)* |
| 10. | ***Gwarancja na maszyny*** | *min. 12 miesięcy* | *(należy wpisać wielkość)* |

Uwaga: TUZ, pług śnieżny, kosiarka, rozsiewacz mieszanki solno-piaskowej

i zamiatarka muszą pasować i być obsługiwane przez oferowany ciągnik.

Do ciągnika należy dołączyć trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę.