Gotartów, dnia 22.11.2024r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

’’EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Bawełnianej 18, zwraca się 
z zapytaniem o przedstawienie oferty na utrzymanie w stanie wolnym od śniegu powierzchni dachowej obiektów znajdujących się na terenie Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork.
W celu prawidłowego wykonania powyższej usługi oferent winien zapewnić:
•	Pozostawienie w gotowości do świadczenia usług,
•	Na wezwanie zamawiającego przez osoby upoważnione Wykonawca przystąpi do odśnieżania połaci dachowych poprzez usuwanie nagromadzonej powłoki śnieżnej, zrzucaniu sopli lodu oraz nawisów śnieżnych z uwzględnieniem opadów ciągłych,
•	W przypadku opadów ciągłych od chwili zgłoszenia przez zamawiającego, Wykonawca przejmuje monitoring do całkowitego odśnieżania połaci dachowych,
•	Okres trwania umowy od dnia 01.12.2024r. do 31.03.2025r. ( z możliwością przedłużenia) 
•	Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia prac w terminie nie dłuższym niż 4 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby przeprowadzenia takich prac.
•	Wykonawca odpowiada za szkody powstałe podczas trwania umowy, w szczególności za naruszenia powłoki stanu dachu. 
•	Wykonawca ma obowiązek zawarcia na własny koszt, na czas trwania niniejszej umowy ubezpieczenia mienia służącego realizacji niniejszej umowy w pełnym zakresie ryzyka oraz ma obowiązek zawarcia na własny koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 
•	Wykonawca ma obowiązek przedstawienia referencji, które potwierdzają, że dokonał przynajmniej jednej lub kilku w jednym roku usługi na odśnieżanie dachów o podobnej lub większej powierzchni. 
•	Wykonawca zobowiązuje się do wzmożonej gotowości do podjęcia pracy w okresach weekendowych oraz świątecznych.  
•	Oferta powinna być przedstawiona w kwocie netto za 1 m2 powierzchni oraz w jednorazowej kwocie wynikającej z pozostawaniu w gotowości do wykonywania usług. 
•	Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z instrukcja odśnieżania paneli fotowoltaicznych. 
•	Oferta powinna zawierać kwotę za gotowość do pracy za cały okres trwania umowy.

Utrzymanie w stanie wolnym od śniegu obiektu:

a) Hala sortowni 
-Powierzchnia dachowa: 4124 m2
-Wysokość w kalenicy: 11,90m
-Nachylenie połaci dachu 5%= 2,9 stopnia 
-Dach dwuspadowy o szerokości 36,2 m oraz długości 103,2 m
-Poziomy system kotwiczący PRIM
-4 punkty zrzutu śniegu (zaznaczone czerwone punkty)  
-Instalacja fotowoltaiczna 

Zadaszenia W1 oraz W2 które są integralną częścią hali sortowni 
-Zadaszenie W1 o powierzchni dachowej 224 m2 - 1 punkt zrzutu śniegu 
-Zadaszenie W2 o powierzchni dachowej 164 m2 - 1 punkt zrzutu śniegu  

b) Wiata boksowa Z1.8a
-Powierzchnia dachowa: 535,60 m2
-Dach: połać jednospadowa n nachyleniu 5,5% 3 stopnie
-Konstrukcja: dźwigary stalowe, poszycie z blachy trapezowej 
-Brak systemu asekuracji 
-Punkt zrzutu śniegu - 2 punkty zrzutu śniegu  
-Instalacja fotowoltaiczna 

c) Wiata magazynowa B2 
-Powierzchnia dachowa: 655.38 m2
-Dach: dźwigary o konstrukcji stalowej, poszycie z blachy trapezowej
-Brak systemu asekuracji 
-Punkt zrzutu śniegu - 2 punkty zrzutu śniegu  
-Instalacja fotowoltaiczna 

d) Wiata garażowa B3 
-Powierzchnia dachowa: 209,8 m2
-Dach: połać jednospadowa o nachyleniu 5,5% 3 stopnie, konstrukcja- dźwigary stalowe , poszycie z blachy trapezowej 
-brak systemu asekuracji
-Punkt zrzutu śniegu - 1 punkt zrzutu śniegu  
-Instalacja fotowoltaiczna 

Miejsce pracy: Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ”EKO-REGION” sp. z o.o. Gotartów, gm. Kluczbork. 

Ofertę można złożyć w następujący sposób:
a)	w formie fizycznej w Zakładzie/Instalacji w Gotartowie, 46-200 Kluczbork
b)	w formie elektronicznej na adres: tbortkiewicz@eko-region.pl
c)	Na Platformie zakupowej ON