**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Typ centrali ppoż. | Krotność usługi w okresie umowy | Koszt jednorazowej usługi **netto** w zł | Koszt jednorazowej usługi **brutto** w zł | Całkowity koszt usługi **netto** w okresie obowiązywania umowy w zł | Całkowity koszt usługi **brutto** w okresie obowiązywania umowy w zł |
| SOI LĘBORK -(Lębork, Łeba) | | | | | | | |
| 1 | Przegląd i konserwacja systemu alarmu pożarowego (czujki dymu- 6 szt., sygnalizator – 1 szt.), w budynku nr 11 w kompleksie wojskowym m. Lębork. | Centrala ARITEC FP2864C | 1 (50%-kwiecień 50%-wrzesień) |  |  |  |  |
| 2 | Przegląd i konserwacja systemu alarmu pożarowego (czujki dymu typu MAOH850 – 55 szt.; ROP typ MBG814 – 7 szt.; sygnalizator wewnętrzny typu S.A.-K7 – 8 szt.; mod. liniowy typu MIO324 – 1szt.), w budynku nr 12 w kompleksie wojskowym m. Lębork. | Centrala ppoż. CF 3000 COOPER CEAG | 1 (50%-kwiecień 50%-wrzesień) |  |  |  |  |
| 3 | Przegląd i konserwacja systemu oddymiania klatki schodowej (siłownik drzwiowy – 1 szt., ręczny przycisk oddymiania typu RT42 – 2 szt.) w budynku nr 12 w kompleksie wojskowym m. Lębork. | Centrala oddymiania RZN4402 – 2 szt. | 2  (100%-kwiecień, 100%-wrzesień) |  |  |  |  |
| 4 | Przegląd i konserwacja systemu alarmu pożarowego (czujka optyczna 4 szt., czujka termiczna 6 szt., jonizacyjna czujka dymu 6 szt.) w budynku nr 4 i 7 w kompleksie wojskowym m. Łeba. | Centrala ppoż. POLON ALFA TYP POLON 4100 | 1 (50%-kwiecień 50%-wrzesień) |  |  |  |  |
| 5 | Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku nr 5,7,8,14,24 w kompleksie wojskowym m. Lębork:  - akumulator 18 Ah - szt. 2 (bud. Nr 5)  - centrala FP 5000 z panelem obsługi - szt. 4 (bud. 5,8,14,24)  - czujka dymu FAP DO 420 - szt. 98  - gniazdo czujki ppoż - szt. 98  - moduł wej/wyj do systemu ppoż BOSCH - szt. 1 (bud. 5)  - moduł wej/wyj - szt. 4 (bud. 5)  - Panel wyniesiony FMR-5000-C - szt. 1 (bud. 5)  - Przycisk pożarowy FMC-210-DM-G-R - szt. 16  - Sygnalizator wewnętrzny FNM-320-SRD - 11  - Sygnalizator zewnętrzny SIR Y04 R65 - Y04 IP65 - 5 szt.  - Zasilacz KBZB-36 24V-5A 18Ah – 1 szt. (bud. 5)  **WYKONAWCA USŁUGI NA KONSERWACJĘ SYSTEMU PPOŻ WINIEN POSIADAĆ UPRAWNIENIA AUTORYZACYJNE PRODUCENTA BOSCH** | Centrala FP 5000  z panelem obsługi | 1 (50%-kwiecień 50%-wrzesień) |  |  |  |  |
| **∑** | **RAZEM ZA SOI LĘBORK** | **X** | **X** |  |  |  |  |

Ogółem: wartość netto ……………………………………………., słownie …………………………………………...

wartość brutto …………………………………………...., słownie ……………………………………………

**Akceptujemy warunki umowy.**

Dane do umowy:……………………………………………………. adres………………………………………. NIP……………………………………. REGON……………………………………………………………………………

Firma działa na podstawie wpisu do CEIDG / KRS\* pod numerem ………………………

Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest …………………………………………… telefon……………………………..

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy ze strony wykonawcy wyznacza się: ..........................................................., tel............................................

\*) niepotrzebne skreślić