**Nr sprawy RZD.262.4.2025**

Załącznik Nr 2 Opis wymagań technicznych oferowanego opryskiwacza

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wymagania techniczne jakie powinien spełnić fabrycznie nowy opryskiwacz** | **Opis parametrów oferowanego fabrycznie nowego opryskiwacza** |
| **1** | Opryskiwacz zawieszany | Tak |
| **2** | Zbiornik główny co najmniej 6100 l | Tak ………………… l |
| **3** | Zbiornik wody czystej do płukania | Tak |
| **4** | Belka 30 m z automatycznym przełączaniem między rozpylaczami | Tak |
| **5** | Co najmniej 11 sekcji roboczych | Tak ………………… sekcji |
| **6** | Głowice 5-cio pozycyjne | Tak |
| **7** | System automatycznego sterowania belką polową nad łanem | Tak |
| **8** | Dysze krańcowe po obu stronach belki polowej | Tak |
| **9** | Maszyna ISOBUS | Tak |
| **10** | Zaczep K 80 | Tak |
| **11** | Oś kierowana z automatycznym systemem prowadzenia | Tak |
| **12** | Oś z amortyzacją i rozstawem 2,25 m | Tak |
| **13** | Koła 520/85R46 | Tak |
| **14** | Dwuprzewodowe hamulce z hamulcem postojowym | Tak |
| **15** | Pompa o wydatku co najmniej 900 l/min | Tak ………………. l/min |
| **16** | Hydrauliczny napęd pompy | Tak |
| **17** | System automatycznego mycia układu cieczowego | Tak |
| **18** | Pneumatyczne czyszczenie układu cieczowego i belki polowej | Tak |
| **19** | Oświetlenie LED belki | Tak |
| **20** | Oświetlenie LED stanowiska operatora | Tak |
| **21** | Maszyna fabrycznie nowa | Tak …………… rok prod |
| **22** | Gwarancja minimum 12 miesięcy | Tak ……………… m-cy |
| **23** | Siedziba serwisu w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego | Tak ……………. km |
|  |  | . |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Miejscowość, data: …………………………………..   
  
  
Podpis wykonawcy: ………………………………….**