|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Rodzaj zamówienia*** | ***Jednostka*** | ***Szacowana ilość do wykonania*** | ***Cena jednostkowa brutto*** | ***Wartość brutto*** |
| ***kol. 1*** | ***kol. 2*** | ***kol. 3*** | ***kol. 4*** | ***kol. 5*** | ***kol. 6 (kol. 4 x kol. 5)*** |
|  | *Dostawa kruszywa drogowego łamanego kliniec dolomitowy o frakcji 4 – 31,5 mm samochodami samowyładowczymi na teren Gminy Stare Babice* | *tona* | *2500* |  |  |
|  | *Dostawa kruszywa betonowego o frakcji 4 – 31,5 mm samochodami samowyładowczymi na teren Gminy Stare Babice* | *tona* | *900* |  |  |
|  | *Dostawa kruszywa betonowego o frakcji 31,5 – 63 mm samochodami samowyładowczymi na teren Gminy Stare Babice* | *tona* | *2200* |  |  |
|  | *Równanie równiarką, profilowanie i uzupełnienie kruszywem dróg gruntowych* | *m2* | *170 000* |  |  |
|  | *Wałowanie dróg walcem mechanicznym samojezdnym o tonażu min. 10t. – zagęszczenie kruszywa drogowego walcem mechanicznym* | *m2* | *31 000* |  |  |
| ***Razem*** *(suma kol. 6)**Porównawcza cena ofertowa brutto* |  |
|  |  |