**Półbuty ochronne dla obsługi samolotów** – niskie półbuty ochronne, przewiewne, lekkie obuwie bezpieczne bez elementów skórzanych.

**Półbuty muszą spełniać następujące parametry:**

* podnosek stalowy lub aluminiowy
* podeszwa: gumowa, o dobrej przyczepności, antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na paliwo i wysokie temperatury
* podeszwa z jak najmniejszą ilością wyżłobień, ograniczająca ryzyko zabrudzenia lub zarysowania (aby nie utknęły w niej kamyki)- BARDZO WAŻNE !
* wiązanie z systemem szybkiego wiązania BOA lub zwykłe sznurowane
* **Zgodne z normą: EN ISO 20345:2022 S1 lub EN ISO 20345:2011 S1**

**23. Baza Lotnictwa Taktycznego** w Mińsku Mazowieckim

Ewa WALENTEK

Tel. 261 553 431