**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Wykonawca:**

……………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez:**

…………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**FORMULARZ OFERTOWY**

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na**„Wykonywanie usług: obsług okresowych i napraw wojskowych pojazdów mechanicznych oraz sprzętu transportowo-przeładunkowego; przeglądów pojazdów i sprzętu lotniskowego oraz obsług okresowych podwozi pojazdów specjalnych - pożarniczych - Nr 10/25/N”** opublikowane w **Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Zamawiającego** [**www.41blsz.wp.mil.pl**](http://www.41blsz.wp.mil.pl) **w zakładce BIP/ogłoszenia/platforma zakupowa – adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1084961**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

**Tabela nr 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wykonawca** | **nazwa (firma) albo imię i nazwisko -  w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko każdego  z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** |  |
| **Siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania Wykonawcy (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj, skrót literowy nazwy państwa),  e-mail, NIP, REGON w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać powyższe dane dla każdego  z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** | **ulica: ……………………**  **kod pocztowy:…………**  **miejscowość: …………**  **województwo: …………**  **kraj: ……………………..**  **skrót literowy nazwy**  **państwa: ………………..**  **Adres e-mail: ……………**  **NIP: ………………………..**  **REGON:…………………..** |
| **Adres do korespondencji, e-mail do korespondencji**  **Oświadczamy, że wyżej wskazany e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących przedmiotowego postępowania. W przypadku zmiany numeru faksu lub adresu e-mail zobowiązujemy się poinformować o tym fakcie** | **ulica: ……………………**  **kod pocztowy:…………**  **miejscowość: …………**  **województwo: …………, kraj: ………………..**  **Adres e-mail: ………….** |
| **Osoba upoważniona do kontaktów**  **(telefon adres e-mail, faks)** | **imię i nazwisko: …………. telefon:……………**  **adres e-mail:……………… faks: ……………..** |
| **Pełnomocnik wykonawcy (adres e-mail, telefon) - zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy |w sprawie zamówienia publicznego (+ adres pełnomocnika)** | **imię i nazwisko: ………….**  **telefon:……………………..**  **adres e-mail:………………**  **adres pełnomocnika: ……..** |

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w **Rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia** (opis przedmiotu zamówienia); projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (Załącznik nr 5 SWZ) oraz **załączniku nr 2 do SWZ, tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia** **za poniższą cenę:**

**Zadanie nr 1 - Wykonywanie obsług okresowych i napraw pojazdów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej DMC do 3,5T oraz pojazdów czterokołowych QUAD i motocykli:**

**Kryteria oceny ofert:**

**X 1 (cena brutto oferty w złotych) – waga 80%**

**Tabela nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Opis przedmiotu zamówienia*** | ***j.m.*** | ***Szacunkowa ilość roboczogodzin przyjętych przez Zamawiającego do celów oceny ofert i wyłonienia oferty najkorzystniejszej\**** | ***cena netto  w zł za jedną roboczogodzinę obsługi  i naprawy\*\**** | ***Wartość netto***  ***(kol.3xkol. 4)*** | ***Stawka podatku VAT %*** | ***Wartość brutto (cena oferty brutto w złotych)\*\*\**** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| ***Wykonywanie obsług okresowych i napraw pojazdów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej DMC do 3,5T* *oraz pojazdów czterokołowych QUAD  i motocykli*** | ***1 rbh*** | ***2000*** | ***………….*** | ***………*** | ***……….*** | ***……….*** |

**X2 - „Marża wyrażona w % na części zamienne i materiały eksploatacyjne wykorzystywane podczas realizacji przedmiotu zamówienia” - waga 10 %:**

**Marża wyrażona w % na części zamienne i materiały eksploatacyjne wykorzystywane podczas realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ……….%*\*\*\*\****

**X3 - „Ryczałt wyrażony w złotych za holowanie/przewóz niesprawnego pojazdu w jedną stronę do lub z warsztatu Wykonawcy od lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego” – waga 10 %:**

**Ryczałt wyrażony w złotych za holowanie/przewóz niesprawnego pojazdu w jedną stronę do lub z warsztatu Wykonawcy od lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (kwota ryczałtu za przewóz pojazdu o DMC do 3,5T/pojazdu czterokołowego QUAD /motocykla):**\*\*\*\*\*

**Tabela nr 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ryczałt** | **j.m.** | **ilość** | **Kwota ryczałtu  netto w zł** | **stawka podatku VAT %** | **Kwota ryczałtu brutto w zł** |
| ***Całkowity koszt przewozu niesprawnego pojazdu/quadu/motocykla do lub  z warsztatu Wykonawcy z lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (z lub do miejsca stacjonowania danej jednostki wojskowej – użytkownika pojazdu) w tym koszty dojazdu Wykonawcy*** | ***ryczałt*** | ***1 sztuka usługi przewozu*** | ***………….*** | ***………*** | ***……….*** |

***Dla zadania nr 1 – Wykonawca musi podać 1 kwotę ryczałtu za przewóz w 1 stronę – niezależnie od tego czy przewożony będzie niesprawny pojazd osobowy lub dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej DMC do 3,5T czy quad czy motocykl (całkowity koszt przewozu niesprawnego pojazdu/quadu/motocykla do lub z warsztatu Wykonawcy z lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - z lub do miejsca stacjonowania danej jednostki wojskowej – użytkownika pojazdu) w tym koszty dojazdu Wykonawcy***

**Lokalizacja warsztatu Wykonawcy (miejsce świadczenia usług) – zadanie nr 1:***\*\*\*\*\*\**

**Wykonawca oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia warsztatem (miejscem świadczenia usług) spełniającym następujące wymagania:**

**Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania na etapie realizacji umowy odpowiednim potencjałem technicznym, tzn. do wykonania usługi musi dysponować warsztatem samochodowym, w którym świadczone będą usługi, objętym 24 godzinnym dozorem osobowym lub dozorem realizowanym poprzez urządzenia alarmowe albo monitoring, posiadającym minimum dwa stanowiska   
z kanałem rewizyjnym lub urządzeniem do podnoszenia całego pojazdu w sposób umożliwiający wykonanie czynności obsługowych   
i napraw, tester diagnostyczny (diagnoskop) do przeprowadzania pełnej diagnostyki komputerowej pojazdów, urządzenie do naprawy, wymiany ogumienia.**

**Jako warsztat samochodowy, Zamawiający rozumie zadaszoną nieruchomość, spełniającą wymogi BHP i PPOŻ, z wyznaczonymi pomieszczeniami: hala serwisowa ze stanowiskami naprawczymi, wydzielone pomieszczenie ślusarsko – mechaniczne, itp.**

Lokalizacja warsztatu Wykonawcy (tj. miejsce wykonania usług) winna być położona **w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego: 08-521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5.** Na potrzeby oceny odległości Zamawiający przyjmie adres warsztatu Wykonawcy wskazany w zawartej umowie. Odległość będzie sprawdzana poprzez wprowadzenie danych adresowych do mapy google ([www.google.com/maps/](http://www.google.com/maps/)) i weryfikowana poprzez uwzględnienie środka komunikacji w postaci samochodu, najkrótszą możliwą do pokonania drogą o kategorii nie niższej niż droga gminna.

**Wykonawca w formularzu ofertowym oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia warsztatem spełniającym wymagania określone powyżej.**

**Dokładny adres warsztatu (miejsce wykonywania usług) zostanie wskazany przez Wykonawcę na etapie zawarcia umowy (przed zawarciem umowy).**

**Zadanie nr 2 - Wykonywanie obsług okresowych i napraw pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej DMC powyżej 3,5T, naczep oraz autobusów pasażerskich:**

**Kryteria oceny ofert:**

**X 1 (cena brutto oferty w złotych) – waga 80%**

**Tabela nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Opis przedmiotu zamówienia*** | ***j.m.*** | ***Szacunkowa ilość roboczogodzin przyjętych przez Zamawiającego do celów oceny ofert i wyłonienia oferty najkorzystniejszej\**** | ***cena netto  w zł za jedną roboczogodzinę obsługi  i naprawy\*\**** | ***Wartość netto***  ***(kol.3xkol. 4)*** | ***Stawka podatku VAT %*** | ***Wartość brutto (cena oferty brutto w złotych)\*\*\**** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| ***Wykonywanie obsług okresowych i napraw pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej DMC powyżej 3,5T, naczep oraz autobusów pasażerskich*** | ***1 rbh*** | ***2650*** | ***………….*** | ***………*** | ***……….*** | ***……….*** |

**X2 - „Marża wyrażona w % na części zamienne i materiały eksploatacyjne wykorzystywane podczas realizacji przedmiotu zamówienia” - waga 10 %:**

**Marża wyrażona w % na części zamienne i materiały eksploatacyjne wykorzystywane podczas realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ………….% *\*\*\*\****

**X3 - „Ryczałt wyrażony w złotych za holowanie/przewóz niesprawnego pojazdu w jedną stronę do lub z warsztatu Wykonawcy od lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego” – waga 10 %:**

**Ryczałt wyrażony w złotych za holowanie/przewóz niesprawnego pojazdu w jedną stronę do lub z warsztatu Wykonawcy od lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (kwota ryczałtu za holowanie pojazdu o DMC powyżej 3,5T/naczep/autobusów pasażerskich):***\*\*\*\*\**

**Tabela nr 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ryczałt** | **j.m.** | **ilość** | **Kwota ryczałtu netto w zł** | **stawka podatku VAT %** | **Kwota ryczałtu brutto w zł** |
| ***Całkowity koszt holowania niesprawnego pojazdu/naczepy/autobusu pasażerskiego do lub z warsztatu Wykonawcy z lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego  (z lub do miejsca stacjonowania danej jednostki wojskowej – użytkownika pojazdu) w tym koszty dojazdu Wykonawcy*** | ***ryczałt*** | ***1 sztuka usługi holowania*** | ***………….*** | ***………*** | ***……….*** |

***Dla zadania nr 2 – Wykonawca musi podać 1 kwotę ryczałtu za holowanie w 1 stronę – niezależnie od tego czy holowany będzie niesprawny pojazd ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej DMC powyżej 3,5T czy naczepa czy autobus pasażerski (całkowity koszt holowania niesprawnego pojazdu/naczepy/autobusu do lub z warsztatu Wykonawcy z lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - z lub do miejsca stacjonowania danej jednostki wojskowej – użytkownika pojazdu) w tym koszty dojazdu Wykonawcy***

**Lokalizacja warsztatu Wykonawcy (miejsce świadczenia usług) – zadanie nr 2:***\*\*\*\*\*\**

**Wykonawca oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia warsztatem (miejscem świadczenia usług) spełniającym następujące wymagania:**

**Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania na etapie realizacji umowy odpowiednim potencjałem technicznym, tzn. do wykonania usługi musi dysponować warsztatem samochodowym, w którym świadczone będą usługi, objętym 24 godzinnym dozorem osobowym lub dozorem realizowanym poprzez urządzenia alarmowe albo monitoring, posiadającym minimum dwa stanowiska   
z kanałem rewizyjnym lub urządzeniem do podnoszenia całego pojazdu w sposób umożliwiający wykonanie czynności obsługowych   
i napraw, tester diagnostyczny (diagnoskop) do przeprowadzania pełnej diagnostyki komputerowej pojazdów, urządzenie do naprawy, wymiany ogumienia.**

**Jako warsztat samochodowy, Zamawiający rozumie zadaszoną nieruchomość, spełniającą wymogi BHP i PPOŻ, z wyznaczonymi pomieszczeniami: hala serwisowa ze stanowiskami naprawczymi, wydzielone pomieszczenie ślusarsko – mechaniczne, itp.**

Lokalizacja warsztatu Wykonawcy (tj. miejsce wykonania usług) winna być położona **w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego: 08-521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5.** Na potrzeby oceny odległości Zamawiający przyjmie adres warsztatu Wykonawcy wskazany w zawartej umowie. Odległość będzie sprawdzana poprzez wprowadzenie danych adresowych do mapy google ([www.google.com/maps/](http://www.google.com/maps/)) i weryfikowana poprzez uwzględnienie środka komunikacji w postaci samochodu, najkrótszą możliwą do pokonania drogą o kategorii nie niższej niż droga gminna.

**Wykonawca w formularzu ofertowym oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia warsztatem spełniającym wymagania określone powyżej.**

**Dokładny adres warsztatu (miejsce wykonywania usług) zostanie wskazany przez Wykonawcę na etapie zawarcia umowy (przed zawarciem umowy).**

**Zadanie nr 3 - Wykonywanie obsług okresowych i napraw traktorów kołowych:**

**Kryteria oceny ofert:**

**X 1 (cena brutto oferty w złotych) – waga 80%**

**Tabela nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Opis przedmiotu zamówienia*** | ***j.m.*** | ***Szacunkowa ilość roboczogodzin przyjętych przez Zamawiającego do celów oceny ofert i wyłonienia oferty najkorzystniejszej\**** | ***cena netto  w zł za jedną roboczogodzinę obsługi  i naprawy\*\**** | ***Wartość netto***  ***(kol.3xkol. 4)*** | ***Stawka podatku VAT %*** | ***Wartość brutto (cena oferty brutto w złotych)\*\*\**** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| ***Wykonywanie obsług okresowych i napraw traktorów kołowych*** | ***1 rbh*** | ***400*** | ***………….*** | ***………*** | ***……….*** | ***……….*** |

**X2 - „Marża wyrażona w % na części zamienne i materiały eksploatacyjne wykorzystywane podczas realizacji przedmiotu zamówienia” - waga 10 %:**

**Marża wyrażona w % na części zamienne i materiały eksploatacyjne wykorzystywane podczas realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ……….%*\*\*\*\****

**X3 - „Ryczałt wyrażony w złotych za holowanie/przewóz niesprawnego pojazdu w jedną stronę do lub z warsztatu Wykonawcy od lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego” – waga 10 %:**

**Ryczałt wyrażony w złotych za holowanie/przewóz niesprawnego pojazdu w jedną stronę do lub z warsztatu Wykonawcy od lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (kwota ryczałtu za przewóz traktorów kołowych):***\*\*\*\*\**

**Tabela nr 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ryczałt** | **j.m.** | **ilość** | **Kwota ryczałtu netto w zł** | **stawka podatku VAT %** | **Kwota ryczałtu brutto w zł** |
| ***Całkowity koszt przewozu niesprawnego pojazdu do lub  z warsztatu Wykonawcy z lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (z lub do miejsca stacjonowania danej jednostki wojskowej – użytkownika pojazdu) w tym koszty dojazdu Wykonawcy*** | ***ryczałt*** | ***1 sztuka usługi przewozu*** | ***………….*** | ***………*** | ***……….*** |

**Lokalizacja warsztatu Wykonawcy (miejsce świadczenia usług) – zadanie nr 3:***\*\*\*\*\*\**

**Wykonawca oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia warsztatem (miejscem świadczenia usług) spełniającym następujące wymagania:**

**Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania na etapie realizacji umowy odpowiednim potencjałem technicznym, tzn. do wykonania usługi musi dysponować warsztatem samochodowym, w którym świadczone będą usługi, objętym 24 godzinnym dozorem osobowym lub dozorem realizowanym poprzez urządzenia alarmowe albo monitoring, posiadającym minimum dwa stanowiska   
z kanałem rewizyjnym lub urządzeniem do podnoszenia całego pojazdu w sposób umożliwiający wykonanie czynności obsługowych   
i napraw, tester diagnostyczny (diagnoskop) do przeprowadzania pełnej diagnostyki komputerowej pojazdów, urządzenie do naprawy, wymiany ogumienia.**

**Jako warsztat samochodowy, Zamawiający rozumie zadaszoną nieruchomość, spełniającą wymogi BHP i PPOŻ, z wyznaczonymi pomieszczeniami: hala serwisowa ze stanowiskami naprawczymi, wydzielone pomieszczenie ślusarsko – mechaniczne, itp.**

Lokalizacja warsztatu Wykonawcy (tj. miejsce wykonania usług) winna być położona **w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego: 08-521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5.** Na potrzeby oceny odległości Zamawiający przyjmie adres warsztatu Wykonawcy wskazany w zawartej umowie. Odległość będzie sprawdzana poprzez wprowadzenie danych adresowych do mapy google ([www.google.com/maps/](http://www.google.com/maps/)) i weryfikowana poprzez uwzględnienie środka komunikacji w postaci samochodu, najkrótszą możliwą do pokonania drogą o kategorii nie niższej niż droga gminna.

**Wykonawca w formularzu ofertowym oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia warsztatem spełniającym wymagania określone powyżej.**

**Dokładny adres warsztatu (miejsce wykonywania usług) zostanie wskazany przez Wykonawcę na etapie zawarcia umowy (przed zawarciem umowy).**

**Zadanie nr 4 - Wykonywanie obsług okresowych i napraw urządzeń dźwigowych w pojazdach ciężarowych wyposażonych   
w urządzenia samozaładowcze typu HIAB, MULTILIFT oraz naprawa i obsługa żurawi na podwoziu samochodów ciężarowych:**

**Kryteria oceny ofert:**

**X 1 (cena brutto oferty w złotych) – waga 80%**

**Tabela nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Opis przedmiotu zamówienia*** | ***j.m.*** | ***Szacunkowa ilość roboczogodzin przyjętych przez Zamawiającego do celów oceny ofert i wyłonienia oferty najkorzystniejszej\**** | ***cena netto  w zł za jedną roboczogodzinę obsługi  i naprawy\*\**** | ***Wartość netto***  ***(kol.3xkol. 4)*** | ***Stawka podatku VAT %*** | ***Wartość brutto (cena oferty brutto w złotych)\*\*\**** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| ***Wykonywanie obsług okresowych i napraw w pojazdach ciężarowych wyposażonych w urządzenia samozaładowcze typu HIAB, MULTILIFT oraz naprawa i obsługa żurawi na podwoziu samochodów ciężarowych*** | ***1 rbh*** | ***1800*** | ***………….*** | ***………*** | ***……….*** | ***……….*** |

**X2 - „Marża wyrażona w % na części zamienne i materiały eksploatacyjne wykorzystywane podczas realizacji przedmiotu zamówienia” - waga 10 %:**

**Marża wyrażona w % na części zamienne i materiały eksploatacyjne wykorzystywane podczas realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ………….% *\*\*\*\****

**X3 - „Ryczałt wyrażony w złotych za holowanie/przewóz niesprawnego pojazdu w jedną stronę do lub z warsztatu Wykonawcy od lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego” – waga 10 %:**

**Ryczałt wyrażony w złotych za holowanie/przewóz niesprawnego pojazdu w jedną stronę do lub z warsztatu Wykonawcy od lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (kwota ryczałtu za holowanie urządzeń dźwigowych w pojazdach ciężarowych wyposażonych w urządzenia samozaładowcze typu HIAB, MULTILIFT oraz żurawi na podwoziu samochodów ciężarowych):***\*\*\*\*\**

**Tabela nr 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ryczałt*** | ***j.m.*** | ***ilość*** | ***Kwota ryczałtu netto w zł*** | ***stawka podatku VAT %*** | ***Kwota ryczałtu brutto w zł*** |
| ***Całkowity koszt holowania niesprawnego pojazdu do lub  z warsztatu Wykonawcy z lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (z lub do miejsca stacjonowania danej jednostki wojskowej – użytkownika pojazdu) w tym koszty dojazdu Wykonawcy*** | ***ryczałt*** | ***1 sztuka usługi holowania*** | ***………….*** | ***………*** | ***……….*** |

**Lokalizacja warsztatu Wykonawcy (miejsce świadczenia usług) – zadanie nr 4:***\*\*\*\*\*\**

**Wykonawca oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia warsztatem (miejscem świadczenia usług) spełniającym następujące wymagania:**

**Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania na etapie realizacji umowy odpowiednim potencjałem technicznym, tzn. do wykonania usługi musi dysponować warsztatem samochodowym, w którym świadczone będą usługi, objętym 24 godzinnym dozorem osobowym lub dozorem realizowanym poprzez urządzenia alarmowe albo monitoring, posiadającym minimum dwa stanowiska umożliwiające wykonanie czynności obsługowych i napraw, tester diagnostyczny (diagnoskop) do przeprowadzania pełnej diagnostyki komputerowej urządzeń dźwigowych i samozaładowczych.**

**Jako warsztat samochodowy, Zamawiający rozumie zadaszoną nieruchomość, spełniającą wymogi BHP i PPOŻ, z wyznaczonymi pomieszczeniami: hala serwisowa ze stanowiskami naprawczymi, wydzielone pomieszczenie ślusarsko – mechaniczne, itp.**

Lokalizacja warsztatu Wykonawcy (tj. miejsce wykonania usług) winna być położona **w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego: 08-521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5.** Na potrzeby oceny odległości Zamawiający przyjmie adres warsztatu Wykonawcy wskazany w zawartej umowie. Odległość będzie sprawdzana poprzez wprowadzenie danych adresowych do mapy google ([www.google.com/maps/](http://www.google.com/maps/)) i weryfikowana poprzez uwzględnienie środka komunikacji w postaci samochodu, najkrótszą możliwą do pokonania drogą o kategorii nie niższej niż droga gminna.

**Wykonawca w formularzu ofertowym oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia warsztatem spełniającym wymagania określone powyżej.**

**Dokładny adres warsztatu (miejsce wykonywania usług) zostanie wskazany przez Wykonawcę na etapie zawarcia umowy (przed zawarciem umowy).**

**Objaśnienia do zadań 1-4:**

**\*UWAGA! Szacunkowa ilość roboczogodzin została w uproszczeniu przyjęta przez Zamawiającego jedynie w celu oceny ofert   
i wyłonienia oferty najkorzystniejszej – i nie oznacza, że taka ilość roboczogodzin zostanie przez Wykonawcę zrealizowana w ramach zawartej umowy. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na kwotę określoną powyżej – cenę oferty brutto w złotych na dane zadanie - wynikającą z szacunkowej ilości roboczogodzin. Realizacja zamówienia – obsług okresowych i napraw pojazdów będzie realizowana do wyczerpania tej kwoty lub do upływu okresu umownego – według zasad określonych w § 1 ust. 12 ppkt i) umowy – kwota ta będzie wykorzystywana na pokrycie kosztów robocizny (roboczogodzin), kosztów użytych do obsług okresowych i napraw części oraz marży na części wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oraz kosztów przetransportowania pojazdu do warsztatu Wykonawcy - w przypadku wystąpienia awarii skutkującej brakiem możliwości samodzielnego poruszania się pojazdu po drogach publicznych (ryczałt za holowanie/przewóz określony w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ – jeżeli dotyczy) – zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem danej naprawy czy przeglądu.**

**\*\*****stawka 1 roboczogodziny brutto musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia; tj.:**

* **zatrudnienie pracowników na umowę o pracę,**
* **amortyzację sprzętu warsztatowego,**
* **koszty spedycji,**
* **koszty mediów,**
* **koszty materiałów związanych z zapewnieniem warunków pracy personelu wykonującego czynności obsługowo-naprawcze (np. ubranie ochronne, sprzęt BHP),**
* **koszty ubezpieczeń społecznych pracowników,**
* **koszty specjalistycznych szkoleń pracowników,**
* **zysk Wykonawcy,**
* **podatek od towarów i usług VAT**

**\*\*\*Cena brutto oferty w złotych = iloczyn szacunkowej ilości roboczogodzin przyjętych przez Zamawiającego do celów oceny ofert i wyłonienia oferty najkorzystniejszej oraz ceny brutto za jedną roboczogodzinę obsługi i naprawy, podanej przez wykonawcę dla danego zadania w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ**

**Cena brutto oferty w zł = szacunkowa ilość roboczogodzin przyjętych przez Zamawiającego do celów oceny ofert i wyłonienia oferty najkorzystniejszej\***

**x**

**cena brutto za jedną roboczogodzinę obsługi i naprawy\*\*, podana przez wykonawcę dla danego zadania w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ**

**Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym ceny netto za jedną roboczogodzinę obsługi i naprawy lub wskaże cenę   
w wysokości 0,00 zł - Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

\*\*\*\*  ***Marża*** *rozumiana jako* ***wyrażony w postaci procentu stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych dla realizacji przedmiotu zamówienia*** *przez Wykonawcę Zamawiającemu (w przypadku nieposiadania części zamiennych i materiałów potrzebnych dla realizacji przedmiotu zamówienia we własnym zakresie).* ***Marża powinna być obliczana wg następującego wzoru:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Marża =* | *cena sprzedaży – cena zakupu lub koszt wytworzenia* | *x 100%* | *x 100* |
| *cena sprzedaży* |

***Wysokość marży obliczonej według powyższego wzoru nie może przekroczyć 15%.******Oferta wykonawcy, który zaproponuje marżę wyższą niż 15% podlegać będzie odrzuceniu.***

*W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje marżę* ***w wysokości 0% -*** *Zamawiający przyjmie do oceny oferty (dla poprawności obliczeń matematycznych) marżę w wysokości 0,01% (ze względu na fakt, że z obliczeń matematycznych Wykonawca dla zaoferowanej marży 0% - po zastosowaniu wzoru matematycznego otrzymałby 0 pkt w tym kryterium). Natomiast podczas realizacji umowy Wykonawcę będzie obowiązywała marża faktycznie zadeklarowana w formularzu ofertowym (marża 0%).*

***Oferta wykonawcy, który zaproponuje marżę obliczaną według powyższego wzoru wyższą niż 15% podlegać będzie odrzuceniu jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.***

*Do faktury za wykonanie usługi Wykonawca dołączy faktury zakupowe użytych części i materiałów. W przypadku, gdy Wykonawca dokonuje zakupu części i materiałów potrzebnych dla realizacji przedmiotu zamówienia u Dostawcy – jest zobowiązany przedstawić fakturę ich zakupu.   
W przypadku gdy Wykonawca jest producentem części zamiennej zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające koszt wytworzenia tej części.*

*Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) marży do ceny zakupu części zamiennych i materiałów wykorzystywanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia - Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ.*

*Do faktury za wykonanie usługi Wykonawca dołączy faktury zakupowe użytych części i materiałów. W przypadku, gdy Wykonawca dokonuje zakupu części i materiałów potrzebnych dla realizacji przedmiotu zamówienia u Dostawcy – jest zobowiązany przedstawić fakturę ich zakupu. W przypadku gdy Wykonawca jest producentem części zamiennej zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające koszt wytworzenia tej części.*

*Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) marży do ceny zakupu części zamiennych i materiałów wykorzystywanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia - Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

***Za najkorzystniejszą marżę zamawiający uznaje marżę najniższą.***

*\*\*\*\*\** ***UWAGA! Za najkorzystniejszą kwotę ryczałtu zamawiający uznaje kwotę najniższą.***

***Ryczałt rozumiany jest jako 1 sztuka usługi holowania/przewozu w jedną stronę: do lub z warsztatu Wykonawcy od lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - miejsca stacjonowania jednostek wojskowych (użytkowników pojazdów) – określonych dla poszczególnych zadań poniżej.***

***Dla zadania nr 1 – Wykonawca musi podać 1 kwotę ryczałtu za przewóz w 1 stronę – niezależnie od tego czy przewożony będzie niesprawny pojazd osobowy lub dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej DMC do 3,5T czy quad czy motocykl (całkowity koszt przewozu niesprawnego pojazdu/quadu/motocykla do lub z warsztatu Wykonawcy z lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego -   
z lub do miejsca stacjonowania danej jednostki wojskowej – użytkownika pojazdu) w tym koszty dojazdu Wykonawcy***

***Dla zadania nr 2 – Wykonawca musi podać 1 kwotę ryczałtu za holowanie w 1 stronę – niezależnie od tego czy holowany będzie niesprawny pojazd ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej DMC powyżej 3,5T czy naczepa czy autobus pasażerski (całkowity koszt holowania niesprawnego pojazdu/naczepy/autobusu do lub z warsztatu Wykonawcy z lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - z lub do miejsca stacjonowania danej jednostki wojskowej – użytkownika pojazdu) w tym koszty dojazdu Wykonawcy***

***Kwota ryczałtu musi zawierać koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - miejsca stacjonowania jednostek wojskowych (użytkowników pojazdów) oraz koszt holowania/przewozu pojazdu ze wskazanego miejsca do warsztatu Wykonawcy, tj. :***

***zadanie nr 1:***

***- 41. Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin;***

***- 4 Pułk saperów , ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin;***

***- 22 Batalion Lekkiej Piechoty Dęblin, ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin;***

***- Lotnicza Akademia Wojskowa Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin;***

***- 131 Kompania Radiotechniczna Klikawa, 24-100 Puławy;***

***- Placówka Żandarmerii Wojskowej w Dęblinie, ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin;***

***- Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego Dęblin, ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7, 08-521 Dęblin;***

***- Wojskowe Centrum Rekrutacji w Puławach, ul. Piłsudskiego 93, 24-100 Puławy;***

***- RCI Kraków z oddział w Dęblinie, ul. Dywizjonu 303 nr 182, 08-521 Dęblin***

***zadanie nr 2:***

***- 41. Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin;***

***- 4 Pułk saperów , ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin;***

***- 22 Batalion Lekkiej Piechoty Dęblin, ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin;***

***- Lotnicza Akademia Wojskowa Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin;***

***- 131 Kompania Radiotechniczna Klikawa, 24-100 Puławy***

***zadanie nr 3:***

***- 41. Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin;***

***- 4 Pułk saperów , ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin;***

***- Lotnicza Akademia Wojskowa Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin;***

***zadanie nr 4:***

***- 41. Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin;***

***- 22 Batalion Lekkiej Piechoty Dęblin, ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin;***

***- 4 Pułk saperów , ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin***

***Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym całkowity koszt holowania/przewozu niesprawnego pojazdu (dla danego zadania) do lub z warsztatu Wykonawcy z lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (z/do miejsca stacjonowania danej jednostki wojskowej – użytkownika pojazdu) uwzględniając w nim koszty dojazdu Wykonawcy do miejsca siedziby danej jednostki – ryczałt rozumiany jest jako 1 sztuka usługi holowania/przewozu w jedną stronę.***

***Użytkownik pojazdu (dana jednostka wojskowa) dostarczy pojazd pod wskazany w umowie adres warsztatu Wykonawcy. W przypadku, gdy pojazd będzie musiał być holowany/przewożony – z przyczyn niesprawności technicznej (unieruchomienia) – w przypadku wystąpienia awarii skutkującej brakiem możliwości samodzielnego poruszania się pojazdu po drogach publicznych – Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić holowanie/przewóz w zaoferowanej cenie (ryczałt za holowanie/przewóz) niesprawnego pojazdu do warsztatu Wykonawcy (miejsca wykonania naprawy – wskazanego w umowie) od miejsca wskazanego przez Zamawiającego - miejsca stacjonowania jednostek wojskowych, tj. :***

***zadanie nr 1:***

***- 41. Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin;***

***- 4 Pułk saperów , ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin;***

***- 22 Batalion Lekkiej Piechoty Dęblin, ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin;***

***- Lotnicza Akademia Wojskowa Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin;***

***- 131 Kompania Radiotechniczna Klikawa, 24-100 Puławy;***

***- Placówka Żandarmerii Wojskowej w Dęblinie, ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin;***

***- Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego Dęblin, ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7, 08-521 Dęblin;***

***- Wojskowe Centrum Rekrutacji w Puławach, ul. Piłsudskiego 93, 24-100 Puławy;***

***- RCI Kraków z oddział w Dęblinie, ul. Dywizjonu 303 nr 182, 08-521 Dęblin***

***zadanie nr 2:***

***- 41. Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin;***

***- 4 Pułk saperów , ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin;***

***- 22 Batalion Lekkiej Piechoty Dęblin, ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin;***

***- Lotnicza Akademia Wojskowa Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin;***

***- 131 Kompania Radiotechniczna Klikawa, 24-100 Puławy***

***zadanie nr 3:***

***- 41. Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin;***

***- 4 Pułk saperów , ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin;***

***- Lotnicza Akademia Wojskowa Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin;***

***zadanie nr 4:***

***- 41. Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin;***

***- 22 Batalion Lekkiej Piechoty Dęblin, ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin;***

***- 4 Pułk saperów , ul. Saperów 5, 08-530 Dęblin***

***W przypadku, gdy zlecenie na naprawę zostanie anulowane (zgodnie z zapisami umowy §1 ust. 12 pkt n ogólnych warunków umowy – załącznika nr 5 do SWZ) bądź kosztorys naprawy przekroczy pozostałą wartość środków finansowych przewidzianych na realizację danego zadania, a pojazd z przyczyn niesprawności technicznej (unieruchomienia) skutkującej brakiem możliwości samodzielnego poruszania się pojazdu po drogach publicznych – Wykonawca jest zobowiązany zapewnić holowanie/przewóz niesprawnego pojazdu   
z warsztatu Wykonawcy (miejsca wykonania naprawy – wskazanego w umowie) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. miejsca stacjonowania jednostek - Użytkowników pojazdów wskazanych powyżej.***

***W tej sytuacji Zamawiający pokrywa również koszty holowania/przewozu pojazdu z warsztatu wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (miejsca stacjonowania jednostek wojskowych określonych powyżej) w zaoferowanej cenie ryczałtu brutto wskazanej   
w formularzu ofertowym (ryczałt rozumiany jest jako 1 sztuka usługi holowania/przewozu w jedną stronę).***

***Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do umowy) ryczałtu za holowanie/przewóz niesprawnego pojazdu - Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ.***

***Uwaga:***

***dla zadania nr 1,3 - ryczałt należy rozumieć jako koszt przewozu pojazdu na lawecie,***

***dla zadania nr 2,4 - ryczałt należy rozumieć jako koszt holowania pojazdu holownikiem***

***Warsztat Wykonawcy (tj. miejsce wykonania usług) musi być położony w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego.***

*\*\*\*\*\*\* Lokalizacja warsztatu Wykonawcy (tj. miejsce wykonania usług) winna być położona* ***w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego******(08-521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5).*** *Na potrzeby oceny odległości Zamawiający przyjmie adres warsztatu Wykonawcy wskazany w umowie. Odległość będzie sprawdzana poprzez wprowadzenie danych adresowych do mapy google (*[*www.google.com/maps/*](http://www.google.com/maps/)*)   
i weryfikowana poprzez uwzględnienie środka komunikacji w postaci samochodu, najkrótszą możliwą do pokonania drogą o kategorii nie niższej niż droga gminna.*

***Zamawiający przyjął takie ograniczenie, ponieważ ponosi koszty dostarczenia pojazdu do naprawy – do warsztatu Wykonawcy (w przypadku, gdy nie jest on unieruchomiony).***

**Zadanie nr 5: Usługa w zakresie wykonania przeglądów zabudowy oczyszczarek i odkurzaczy lotniskowych**

**Tabela nr 3**

| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu** | **Typ sprzętu** | **Nr rej./Nr lotniskowy** | **Nr fabr.** | **Opis przeglądu** | **cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł** | **Stawka podatku VAT (%)** | **cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł (cena brutto przeglądu)** | | **Uwagi** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | |
| 1 | Oczyszczarka lotniskowa | TJS 560 (oczyszczarka) | SL-13021 | TJS-67-1-010 | **Oczyszczarka lotniskowa TJS 560 o nr  SL-13021 (zabudowa) w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju hydraulicznego 110 l ATF,  - wymiana filtra oleju hydraulicznego sztuk 4,  - sprawdzenie działania pomp hydraulicznych,  - sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego,  - smarowanie sprzęgła napędu szczotki,  - ocena stanu technicznego przy pomocy diagnostyki komputerowej (kasowanie błędów),  - przesmarowanie miejsc smarnych |  |  |  | | Dotyczy zabudowy. Termin realizacji listopad 2025 r. | |
| 2 | Oczyszczarka lotniskowa | TJS 560 (oczyszczarka) | SL-13020 | TJS-67-1-009 | **Oczyszczarka lotniskowa TJS 560 o nr  SL-13020 (zabudowa) w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju hydraulicznego 110 l ATF  - wymiana filtra oleju hydraulicznego sztuk 4,  - sprawdzenie działania pomp hydraulicznych,  - smarowanie sprzęgła napędu szczotki,  - sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego,  - ocena stanu technicznego przy pomocy diagnostyki komputerowej (kasowanie błędów),  - przesmarowanie miejsc smarnych |  |  |  | | Dotyczy zabudowy. Termin realizacji listopad 2025 r. | |
| 3 | Oczyszczarka lotniskowa | CJS 914 (zabudowa) | SL-13006 | TJS-67-1-006 | **Oczyszczarka lotniskowa CJS 914 o nr  SL-13006 (zabudowa) w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju hydraulicznego 120 l ATF,  - wymiana filtrów oleju hydraulicznego sztuk 6,  - smarowanie wszystkich punktów smarnych,  - smarowanie sprzęgła napędu szczotki,  - sprawdzenie działania układu hydraulicznego,  - ocena stanu technicznego przy pomocy diagnostyki komputerowej (kasowanie błędów),  - przesmarowanie miejsc smarnych |  |  |  | | Dotyczy zabudowy. Termin realizacji listopad 2025 r. | |
| 4 | Odkurzacz lotniskowy | AS 990 | SL-40333 | - | **Odkurzacz lotniskowy AS 990 o nr**  **SL-40333 (zabudowa) w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju hydraulicznego 270 l,  - wymiana filtrów oleju hydraulicznego sztuk 3,  - wymiana filtra odpowietrznika sztuk 2,  - sprawdzenie działania układu hydraulicznego,  - ocena stanu technicznego przy pomocy diagnostyki komputerowej,  - przesmarowanie miejsc smarnych |  |  |  | Dotyczy zabudowy. Termin realizacji listopad 2025 r. | | |
| 5 | Odkurzacz lotniskowy | AS 750M | L 01538 | - | **Odkurzacz lotniskowy AS 750M o nr  L-01538 (zabudowa) w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - sprawdzenie układu hydraulicznego,  - wymiana oleju hydraulicznego 217 l,  - wymiana filtra oleju hydraulicznego 2 sztuki,  - sprawdzenie działania układu hydraulicznego,  - ocena stanu technicznego przy pomocy diagnostyki komputerowej,  - przesmarowanie miejsc smarnych |  |  |  | Dotyczy zabudowy. Termin realizacji listopad 2025 r. | | |
| 6 | Polewarka lotniskowa | ORION  Typ PP2-0 | UD01530 |  | **Polewarka lotniskowa ORION typ PP2-0  o nr UD 01530 (zabudowa) w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - czyszczenie filtrów układu cieczowego polewarki,  - wymiana oleju hydraulicznego 160l L-HV32,  - smarowanie miejsc smarnych,  - sprawdzenie szczelności układu pomp |  |  |  | Dotyczy zabudowy. Termin realizacji listopad 2025 r. | | |
| **Wartość ogółem wykonania przeglądów sprzętu lotniskowego zadania nr 5 (poz. 1-6)** | | | | | |  | **XXX** |  | | | **XXX** |

Usługa **przeglądu** pojazdów lub sprzętu lotniskowego b**ędzie wykonywana na terenie 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.** Koszt dojazdu Wykonawcy do Zamawiającego powinien być wliczony w zaoferowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia - nie podlega on odrębne zapłacie.

Dla każdej pozycji **przeglądów pojazdów lub sprzętu lotniskowego**, wymienionego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia **dla zadań 5-7** – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania **jednorazowego przeglądu** – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, **za cenę wskazaną w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ** **(cena brutto przeglądu).**

**Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przeglądu, tj. m.in. koszty dojazdu do Zamawiającego, koszty materiałów   
i płynów eksploatacyjnych (oleje, smary) i innych części niezbędnych do wykonania przeglądów, roboczogodziny, a w przypadku konieczności dostarczenia sprzętu do stacji obsługi Wykonawcy koszty z tym związane ponosi Wykonawca; oraz wszelkie inne koszty, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.**

**cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł (cena brutto przeglądu) to kryterium oceny ofert „Cena brutto oferty” –   
o WADZE 100 %**

**Wykonawca na etapie złożenia oferty (w formularzu ofertowym) wskaże (podkreśli) jakie części i materiały będzie stosował do realizacji zamówienia/zadania1:**

- **oryginalne (sygnowane logo producenta),**

**- zamienniki (odpowiadające standardowi P,Q),**

**- równoważne (o niższym poziomie jakości niż P i Q)2.**

**1Podkreślić właściwe**

W przypadku gdy wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym, że do realizacji zamówienia będzie stosował **części równoważne**   
(o niższym poziomie jakości niż P i Q) **jest zobowiązany dołączyć do formularza ofertowego w szczególności:**

- **certyfikaty wydane przez niezależne Instytuty badawcze** potwierdzające tożsamość oferowanych materiałów z materiałami oferowanymi przez producenta obsługiwanych pojazdów lub sprzętu lotniskowego.

lub

- **oświadczenie producenta części**, określające że ten przedmiot wyposażenia lub części odpowiadają jakością przedmiotowi wyposażenia lub częściom, używanym do montażu pojazdu, którego to dotyczy i zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi producenta pojazdu lub sprzętu

**- karty katalogowe, specyfikacje techniczne, karty charakterystyki**

• Jeżeli Wykonawca na etapie złożenia oferty cenowej nie zadeklaruje jakich części będzie używał do realizacji zamówienia, lub wskaże (podkreśli) części oryginalne lub zamienniki, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje użycie części oryginalnych lub zamienników odpowiadających standardowi jakości P, Q do których Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych z określonych wyżej dokumentów.

2 Części zamienne użyte do wykonania **przeglądów** muszą być przeznaczone do danego typu pojazdu lub sprzętu oraz wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją oraz standardami ustalonymi przez producenta sprzętu.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dokonywał napraw przy użyciu części nie sygnowanych logo producenta pojazdu, lecz oznaczonych znakiem producenta części, odpowiadającej standardowi Q lub przy użyciu części oznaczonych symbolem P, tj. części odpowiadających jakości częściom przy montażu fabrycznym. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 461/2010 (dyrektywa GVO) dopuszcza się stosowanie przy naprawach pojazdów lub sprzętu lotniskowego zamiast części pierwszego montażu, części oryginalnych oznaczonych symbolem Q. Części te produkowane z zastosowaniem tej samej technologii i przez tych samych producentów części, którzy dostarczają części na pierwszy montaż, tyle, że sygnowane swoim logo – czyli producenta części. To samo dotyczy także stosowania części zamiennych oznaczonych symbolem P. Odpowiadają one jakością elementom stosowanym w montażu fabrycznym, ale wytwarzane są przez firmy, które nie dostarczają ich producentom pojazdów. W **przypadku zastosowania części zamiennych oznaczonych symbolem P lub Q Zamawiający nie będzie wymagał certyfikatów wydanych przez niezależne instytuty badawcze ani innych dokumentów w tym zakresie.**

**Zadanie nr 6 – usługa w zakresie wykonania przeglądów żurawi typu HIAB zamontowanych na pojazdach marki UNIMOG U 400 UD-01375 i UD-01376 (2 szt.)**

**Tabela nr 3**

| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu** | **Typ sprzętu** | **Nr rej./Nr lotniskowy** | **Nr fabr.** | **Opis przeglądu** | **cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł** | **Stawka podatku VAT (%)** | **cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł (cena brutto przeglądu)** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Mercedes UNIMOG  U-400 | HIAB ŻURAW | UD 01375 | BL099HP00005 | **Żuraw HIAB zamontowany na Mercedes UNIMOG U-400 o nr UD-01375 -**  **w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - dokręcenie szpilek mocujących do ramy (co rok kluczem specjalistycznym),  - wymiana oleju hydraulicznego 100 l (HV 46),  - wymiana filtrów oleju hydraulicznego 2 sztuki,  - wymiana odpowietrznika zbiornika układu hydraulicznego,  - sprawdzenie poprawności działania urządzenia,  - diagnostyka komputerowa (kasowanie błędów),  - sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego,  - przesmarowanie miejsc smarnych,  - sprawdzenie poprawności działania kosza HB 300E,  - smarowanie punktów smarnych  w chwytak KM653/4/120,  - smarowanie punktów smarnych, przegląd okresowy,  - sprawdzenie poprawności działania,  - sprawdzenie układu sterowania |  |  |  | **Dotyczy żurawia typu HIAB**. Termin wykonania listopad 2025 r. |
| 2 | Mercedes UNIMOG  U-400 | HIAB ŻURAW | UD 01376 | BL099HP00001 | **Żuraw HIAB zamontowany na Mercedes UNIMOG U-400 o nr UD-01376 -  w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - dokręcenie szpilek mocujących do ramy (co rok kluczem specjalistycznym),  - wymiana oleju hydraulicznego 100 l (HV 46),  - wymiana filtrów oleju hydraulicznego 2 sztuki,  - wymiana odpowietrznika zbiornika układu hydraulicznego,  - sprawdzenie poprawności działania urządzenia,  - diagnostyka komputerowa (kasowanie błędów),  - sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego,  - przesmarowanie miejsc smarnych,  - sprawdzenie poprawności działania kosza HB 300E,  - smarowanie punktów smarnych w chwytak KM653/4/120,  - smarowanie punktów smarnych, przegląd okresowy,  - sprawdzenie poprawności działania,  - sprawdzenie układu sterowania |  |  |  | **Dotyczy żurawia typu HIAB.** Termin wykonania listopad 2025 r. |
| **Wartość ogółem wykonania przeglądów sprzętu lotniskowego zadania nr 6 (poz. 1-2)** | | | | | |  | **XXX** |  | **XXX** |

Usługa **przeglądu** pojazdów lub sprzętu lotniskowego b**ędzie wykonywana na terenie 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.** Koszt dojazdu Wykonawcy do Zamawiającego powinien być wliczony w zaoferowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia - nie podlega on odrębne zapłacie.

Dla każdej pozycji **przeglądów pojazdów lub sprzętu lotniskowego**, wymienionego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia **dla zadań 5-7** – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania **jednorazowego przeglądu** – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, **za cenę wskazaną w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ** **(cena brutto przeglądu).**

**Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przeglądu, tj. m.in. koszty dojazdu do Zamawiającego, koszty materiałów   
i płynów eksploatacyjnych (oleje, smary) i innych części niezbędnych do wykonania przeglądów, roboczogodziny, a w przypadku konieczności dostarczenia sprzętu do stacji obsługi Wykonawcy koszty z tym związane ponosi Wykonawca; oraz wszelkie inne koszty, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.**

**cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł (cena brutto przeglądu) to kryterium oceny ofert „Cena brutto oferty” –   
o WADZE 100 %**

**Wykonawca na etapie złożenia oferty (w formularzu ofertowym) wskaże (podkreśli) jakie części i materiały będzie stosował do realizacji zamówienia/zadania1:**

- **oryginalne (sygnowane logo producenta),**

**- zamienniki (odpowiadające standardowi P,Q),**

**- równoważne (o niższym poziomie jakości niż P i Q)2.**

**1Podkreślić właściwe**

W przypadku gdy wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym, że do realizacji zamówienia będzie stosował **części równoważne**   
(o niższym poziomie jakości niż P i Q) **jest zobowiązany dołączyć do formularza ofertowego w szczególności:**

- **certyfikaty wydane przez niezależne Instytuty badawcze** potwierdzające tożsamość oferowanych materiałów z materiałami oferowanymi przez producenta obsługiwanych pojazdów lub sprzętu lotniskowego.

lub

- **oświadczenie producenta części**, określające że ten przedmiot wyposażenia lub części odpowiadają jakością przedmiotowi wyposażenia lub częściom, używanym do montażu pojazdu, którego to dotyczy i zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi producenta pojazdu lub sprzętu

**- karty katalogowe, specyfikacje techniczne, karty charakterystyki**

• Jeżeli Wykonawca na etapie złożenia oferty cenowej nie zadeklaruje jakich części będzie używał do realizacji zamówienia, lub wskaże (podkreśli) części oryginalne lub zamienniki, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje użycie części oryginalnych lub zamienników odpowiadających standardowi jakości P, Q do których Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych z określonych wyżej dokumentów.

2 Części zamienne użyte do wykonania **przeglądów** muszą być przeznaczone do danego typu pojazdu lub sprzętu oraz wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją oraz standardami ustalonymi przez producenta sprzętu.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dokonywał napraw przy użyciu części nie sygnowanych logo producenta pojazdu, lecz oznaczonych znakiem producenta części, odpowiadającej standardowi Q lub przy użyciu części oznaczonych symbolem P, tj. części odpowiadających jakości częściom przy montażu fabrycznym. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 461/2010 (dyrektywa GVO) dopuszcza się stosowanie przy naprawach pojazdów lub sprzętu lotniskowego zamiast części pierwszego montażu, części oryginalnych oznaczonych symbolem Q. Części te produkowane z zastosowaniem tej samej technologii i przez tych samych producentów części, którzy dostarczają części na pierwszy montaż, tyle, że sygnowane swoim logo – czyli producenta części. To samo dotyczy także stosowania części zamiennych oznaczonych symbolem P. Odpowiadają one jakością elementom stosowanym w montażu fabrycznym, ale wytwarzane są przez firmy, które nie dostarczają ich producentom pojazdów. W **przypadku zastosowania części zamiennych oznaczonych symbolem P lub Q Zamawiający nie będzie wymagał certyfikatów wydanych przez niezależne instytuty badawcze ani innych dokumentów w tym zakresie.**

**Zadanie nr 7 – usługa w zakresie wykonania przeglądów pojazdów marki MERCEDES, VOLVO, MAN oraz silników zabudowy oczyszczarek lotniskowych, odkurzaczy lotniskowych**

**Tabela nr 3**

| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu** | **Typ sprzętu** | **Nr rej./Nr lotniskowy** | **Nr fabr.** | **Opis przeglądu** | **cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł** | **Stawka podatku VAT (%)** | **cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia  w zł (cena brutto przeglądu)** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Pojazd marki Mercedes | AXOR 1824 | UA 04009 | WDB9505041L740333 | **Pojazd marki MERCEDES AXOR 1824 o nr rej. UA 04009 - w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju silnikowego 35 l (10W40),  - wymiana filtrów oleju silnikowego sztuk 1,  - wymiana filtrów paliwa sztuk 2,  - wymiana filtra powietrza sztuk 1,  - wymiana filtra ADBLUE sztuk 1,  - wymiana osuszacza powietrza sztuk 1,  - wymiana filtra kabinowego sztuk 1,  - ocena stanu technicznego pojazdu przy pomocy diagnostyki komputerowej (kasowanie błędów),  - przesmarowanie miejsc smarnych |  |  |  | Termin realizacji **listopad 2025 r.** |
| 2 | Pojazd marki Mercedes | AXOR 1824 | UC 02851 | WDB9505031L605524 | **Pojazd marki MERCEDES AXOR 1824 o nr rej. UC 02851 - w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju silnikowego 29 l (10W40),  - wymiana filtrów oleju silnikowego sztuk 1,  - wymiana filtrów paliwa sztuk 2,  - wymiana filtra powietrza sztuk 1,  - wymiana filtra kabiny sztuk 1,  - wymiana osuszacza powietrza sztuk 1,  - wymiana filtra ADBlue sztuk 1,  - ocena stanu technicznego pojazdu przy pomocy diagnostyki komputerowej (kasowanie błędów),  - przesmarowanie miejsc smarnych |  |  |  | Termin realizacji **listopad 2025 r.** |
| 3 | Pojazd marki Mercedes | ACTROS | SL-13006 | WDB9300831L739052 | **Pojazd marki MERCEDES ACTROS o nr rej. SL 13006 -  w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju silnikowego 35 l (10W40),  - wymiana filtrów oleju sztuk 1,  - wymiana filtrów paliwa sztuk 1,  - wymiana separatora paliwa sztuk 1,  - wymiana filtra powietrza sztuk 2,  - wymiana filtra kabiny sztuk 1,  - wymiana filtra AdBLUE sztuk 1,  - wymiana osuszacza powietrza szt.1,  - ocena stanu technicznego pojazdu przy pomocy diagnostyki komputerowej (kasowanie błędów),  - przesmarowanie miejsc smarnych |  |  |  | Termin realizacji **listopad 2025 r.** |
| 4 | Pojazd marki Mercedes | ACTROS | SL-13020 | WDB9340821L785301 | **Pojazd marki MERCEDES ACTROS o nr rej. SL 13020 -  w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju silnikowego 35 l (10W40),  - wymiana filtrów oleju silnikowego sztuk 1,  - wymiana filtrów paliwa sztuk 1,  - wymiana separatora paliwa sztuk 1,  - wymiana filtra powietrza sztuk 1,  - wymiana filtra kabiny sztuk 1,  - wymiana filtra AdBlue sztuk 1,  - wymiana osuszacza powietrza sztuk 1,  - regulacja zaworów silnika,  - ocena stanu technicznego pojazdu przy pomocy diagnostyki komputerowej (kasowanie błędów),  - przesmarowanie miejsc smarnych |  |  |  | Termin realizacji **listopad 2025 r.** |
| 5 | Pojazd marki Mercedes | ACTROS | SL-13021 | WDB9340821L785304 | **Pojazd marki MERCEDES ACTROS o nr rej. SL 13021 -  w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju silnikowego 35 l (10W40),  - wymiana filtrów oleju silnikowego sztuk 1,  - wymiana filtrów paliwa sztuk 1,  - wymiana separatora paliwa sztuk 1,  - wymiana filtra powietrza sztuk 1,  - wymiana filtra kabiny sztuk 1,  - wymiana filtra AdBlue sztuk 1,  - wymiana osuszacza powietrza sztuk 1,  - regulacja zaworów silnika,  - ocena stanu technicznego pojazdu przy pomocy diagnostyki komputerowej (kasowanie błędów),  - przesmarowanie miejsc smarnych |  |  |  | Termin realizacji **listopad 2025 r.** |
| 6 | Pojazd marki Mercedes | AXOR 1824 | UC 02846 | WDB9505021L599202 | **Pojazd marki MERCEDES AXOR 1824 o nr rej. UC 02846 - w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju silnikowego 29 l (10W40),  - wymiana filtrów oleju silnikowego sztuk 1,  - wymiana filtrów paliwa sztuk 2,  - wymiana filtra powietrza sztuk 1,  - wymiana filtra ADBLUE sztuk 1,  - wymiana osuszacza powietrza sztuk 1,  - wymiana filtra kabinowego sztuk 1,  - ocena stanu technicznego pojazdu przy pomocy diagnostyki komputerowej (kasowanie błędów),  - przesmarowanie miejsc smarnych |  |  |  | Termin realizacji **listopad 2025 r.** |
| 7 | Pojazd marki VOLVO | FM 7 | UG 10292 | YV2J4DGAXXA501194 | **Pojazd marki VOLVO FM 7 o nr rej. UG 10292 w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju silnikowego 25 l (10W40),  - wymiana filtrów oleju silnikowego sztuk 2,  - wymiana filtra paliwa sztuk 1,  - wymiana osuszacza powietrza sztuk 1szt,  - wymiana filtra kabinowego sztuk 1,  - przesmarowanie miejsc smarnych |  |  |  | Termin realizacji **listopad 2025 r.** |
| 8 | Pojazd marki MAN | TGM 26.290 | UD 01530 | WMAN46ZZ3DY302326 | **Pojazd marki MAN TGM 26.290  o nr UD-01530 (dotyczy podwozia czyli pojazdu MAN) - w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju silnikowego 26 l (10W40),  - wymiana filtrów oleju silnikowego sztuk 1,  - wymiana filtra paliwa sztuk 2,  - wymiana osuszacza powietrza sztuk 1,  - wykonanie przeglądu S12 (zgodnie  z zaleceniami producenta, wyświetlonym komunikatem komputera pokładowego przy stanie licznika 8 000 km)  (rok produkcji pojazdu 2013 r., numer VIN WMAN46ZZ3DY302326),  - ocena stanu technicznego pojazdu przy pomocy diagnostyki komputerowej (kasowanie błędów),  - przesmarowanie miejsc smarnych |  |  |  | Termin realizacji **listopad 2025 r.** |
| 9 | Pojazd marki Mercedes | UNIMOG U-400 | UD 01617 | WDB4051031V234540 | **Pojazd marki Mercedes UNIMOG U-400 o nr UD 01617 (dotyczy podwozia czyli pojazdu Mercedes) - w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju silnikowego 16 l (10W40 228.5),  - wymiana filtra oleju sztuk 1,  - wymiana filtra paliwa sztuk 1,  - wymiana filtra separatora sztuk 1,  - wymiana filtra powietrza sztuk 1,  - wymiana filtra kabinowego sztuk 1,  - wymiana filtra AdBlue sztuk 1,  - wymiana osuszacza powietrza,  - wymiana oleju hydraulicznego 41 l LH2,  - wymiana filtra oleju hydraulicznego,  - wymiana oleju skrzyni biegów 14 l (SAE 75W85),  - wymiana oleju w tylnym i przednim moście 12 l (SAE 75W90),  - wymiana oleju w przedniej przekładni WOM 4l 75W90,  - wymiana oleju w zwolnicach mostu przedniego 4,5 l (SAE 75W90),  - ocena stanu technicznego pojazdu przy pomocy diagnostyki komputerowej (kasowanie błędów),  - przesmarowanie miejsc smarnych |  |  |  | Termin realizacji **listopad 2025 r.** |
| 10 | Pojazd marki Mercedes | UNIMOG U-400 | UD 01375 | WDB4051231V233537 | **Pojazd marki Mercedes UNIMOG U-400 o nr UD 01375 (dotyczy podwozia czyli pojazdu Mercedes) - w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju silnikowego 35 l (10W40 228.5),  - wymiana filtra oleju sztuk 2,  - wymiana filtra paliwa sztuk 2,  - wymiana filtra separatora sztuk 1,  - wymiana filtra powietrza sztuk 1,  - wymiana filtra kabinowego sztuk 1,  - wymiana filtra AdBlue sztuk 1,  - wymiana oleju skrzyni biegów 14 l (SAE 75W85),  - wymiana oleju i filtra w przekładniach z wałkiem odbioru mocy 15 l (80W90),  - wymiana oleju hydraulicznego 41 l LHL 32,  - ocena stanu technicznego pojazdu przy pomocy diagnostyki komputerowej (kasowanie błędów),  - przesmarowanie miejsc smarnych,  - wymiana oleju w przedniej przekładni WOM 4l 75W90,  - wymiana oleju w zwolnicach mostu przedniego 4,5 l (SAE 75W90),  - sprawdzenie szczelności układu pneumatycznego |  |  |  | Termin realizacji **listopad 2025 r.** |
| 11 | Pojazd marki Mercedes | UNIMOG U-400 | UD 01376 | WDB4051231V233805 | **Pojazd marki Mercedes UNIMOG U-400 o nr UD 01376 (dotyczy podwozia czyli pojazdu Mercedes) - w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju silnikowego 35 l (10W40 228.5),  - wymiana filtra oleju sztuk 2,  - wymiana filtra paliwa sztuk 2,  - wymiana filtra separatora sztuk 1,  - wymiana filtra powietrza sztuk 1,  - wymiana filtra kabinowego sztuk 1,  - wymiana filtra AdBlue sztuk 1,  - wymiana oleju skrzyni biegów 14 l (SAE 75W85),  - wymiana oleju i filtra w przekładniach z wałkiem odbioru mocy 15 l (80W90),  - wymiana oleju hydraulicznego 41 l LHL 32,  - ocena stanu technicznego pojazdu przy pomocy diagnostyki komputerowej (kasowanie błędów),  - przesmarowanie miejsc smarnych,  - wymiana oleju w przedniej przekładni WOM 4l 75W90,  - wymiana oleju w zwolnicach mostu przedniego 4,5 l (SAE 75W90),  -sprawdzenie szczelności układu pneumatycznego |  |  |  | Termin realizacji **listopad 2025 r.** |
| 12 | SILNIK zabudowy marki Mercedes | Oczyszczarka CJS 914 | SL 13006 |  | **SILNIK zabudowy marki Mercedes Oczyszczarki CJS 914 o nr SL-13006 (dotyczy silnika zabudowy) - w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju silnikowego 35 l (10W40),  - wymiana filtra oleju – 1 szt.,  - wymiana filtra powietrza – 1 szt.,  - wymiana separatora paliwa sztuk 1,  - wymiana filtra paliwa - 1 szt.,  - ocena stanu technicznego przy pomocy diagnostyki komputerowej,  - przesmarowanie miejsc smarnych |  |  |  | Termin realizacji **listopad 2025 r.** |
| 13 | SILNIK zabudowy marki Mercedes | Oczyszczarka TJS 560 | SL 13020 |  | **SILNIK zabudowy marki Mercedes Oczyszczarki TJS 560 o nr SL-13020 (dotyczy silnika zabudowy) -  w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju silnikowego 35 l (10W40),  - wymiana filtra oleju – 1 szt.,  - wymiana filtra powietrza – 1 szt.,  - wymiana filtra paliwa separator – 1 szt.,  - wymiana filtra paliwa – 1 szt.,  - ocena stanu technicznego przy pomocy diagnostyki komputerowej,  - przesmarowanie miejsc smarnych |  |  |  | Termin realizacji **listopad 2025 r.** |
| 14 | SILNIK zabudowy marki Mercedes | Oczyszczarka TJS 560 | SL 13021 |  | **SILNIK zabudowy marki Mercedes Oczyszczarki TJS 560 o nr SL-13021 (dotyczy silnika zabudowy) -  w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju silnikowego 35 l (10W40),  - wymiana filtra oleju – 1 szt.,  - wymiana filtra powietrza – 1 szt.,  - wymiana filtra paliwa separator – 1 szt.,  - wymiana filtra paliwa- 1 szt.,  - ocena stanu technicznego przy pomocy diagnostyki komputerowej,  - przesmarowanie miejsc smarnych. |  |  |  | Termin realizacji **listopad 2025 r.** |
| 15 | SILNIK zabudowy marki Mercedes | Odkurzacz lotniskowy AS990 | SL 40333 |  | **SILNIK zabudowy marki Mercedes Odkurzacz Lotniskowy AS 990 o nr  SL-40333 (dotyczy silnika zabudowy) - w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju silnikowego 35 l (10W40),  - wymiana filtra oleju 1 szt.,  - wymiana filtrów powietrza – 1 szt.,  - wymiana filtrów paliwa – 2 szt.,  - wymiana filtra paliwa separator – 1 szt.  - wymiana bezpiecznika filtra powietrza sztuk 1,  - ocena stanu technicznego przy pomocy diagnostyki komputerowej,  - przesmarowanie miejsc smarnych |  |  |  | Termin realizacji **listopad 2025 r.** |
| 16 | SILNIK zabudowy marki Mercedes | Odkurzacz lotniskowy BEAM 9500 | IN 05524 | 90699100923271 | **SILNIK zabudowy marki Mercedes Odkurzacz Lotniskowy BEAM 9500 o nr IN 05524 (dotyczy silnika zabudowy) - w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju silnikowego 32 l (10W40),  - wymiana filtrów oleju sztuk 1,  - wymiana filtrów powietrza sztuk 1,  - wymiana bezpiecznika filtra powietrza sztuk 1,  - wymiana filtrów paliwa sztuk 2,  - wymiana separatora paliwa sztuk 1,  - ocena stanu technicznego przy pomocy diagnostyki komputerowej (kasowanie błędów),  - wymiana oleju hydraulicznego B46 160l,  - wymiana filtra hydraulicznego sztuk 2,  - wymiana filtra wody sztuk 2,  - wymiana oleju w przekładni 3.6 l,  - wymiana oleju w pompie karcher 1.4 l,  - smarowanie punktów smarnych,  - wymiana filtra odpowietrznika oleju hydraulicznego sztuk 1 |  |  |  | Termin realizacji **listopad 2025 r.** |
| 17 | SILNIK zabudowy marki Mercedes | Odkurzacz lotniskowy AS750M | L 01538 |  | **SILNIK zabudowy marki Mercedes Odkurzacz Lotniskowy AS 750M  o nr L 01538 (dotyczy silnika zabudowy) - w ramach wykonywanego przeglądu należy wykonać:**  - wymiana oleju silnikowego 25 l (10W40),  - wymiana filtra oleju – 1 szt.,  - wymiana filtrów powietrza – 2 szt.,  - wymiana filtra paliwa – 1 szt.,  - ocena stanu technicznego przy pomocy diagnostyki komputerowej |  |  |  | Termin realizacji **listopad 2025 r.** |
| **Wartość ogółem wykonania przeglądów pojazdów lotniskowych zadania nr 7 (poz. 1-17)** | | | | | |  | **XXX** |  | **XXX** |

Usługa **przeglądu** pojazdów lub sprzętu lotniskowego b**ędzie wykonywana na terenie 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.** Koszt dojazdu Wykonawcy do Zamawiającego powinien być wliczony w zaoferowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia - nie podlega on odrębne zapłacie.

Dla każdej pozycji **przeglądów pojazdów lub sprzętu lotniskowego**, wymienionego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia **dla zadań 5-7** – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania **jednorazowego przeglądu** – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, **za cenę wskazaną w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ** **(cena brutto przeglądu).**

**Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przeglądu, tj. m.in. koszty dojazdu do Zamawiającego, koszty materiałów   
i płynów eksploatacyjnych (oleje, smary) i innych części niezbędnych do wykonania przeglądów, roboczogodziny, a w przypadku konieczności dostarczenia sprzętu do stacji obsługi Wykonawcy koszty z tym związane ponosi Wykonawca; oraz wszelkie inne koszty, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.**

**cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł (cena brutto przeglądu) to kryterium oceny ofert „Cena brutto oferty” –   
o WADZE 100 %**

**Wykonawca na etapie złożenia oferty (w formularzu ofertowym) wskaże (podkreśli) jakie części i materiały będzie stosował do realizacji zamówienia/zadania1:**

- **oryginalne (sygnowane logo producenta),**

**- zamienniki (odpowiadające standardowi P,Q),**

**- równoważne (o niższym poziomie jakości niż P i Q)2.**

**1Podkreślić właściwe**

W przypadku gdy wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym, że do realizacji zamówienia będzie stosował **części równoważne**   
(o niższym poziomie jakości niż P i Q) **jest zobowiązany dołączyć do formularza ofertowego w szczególności:**

- **certyfikaty wydane przez niezależne Instytuty badawcze** potwierdzające tożsamość oferowanych materiałów z materiałami oferowanymi przez producenta obsługiwanych pojazdów lub sprzętu lotniskowego.

lub

- **oświadczenie producenta części**, określające że ten przedmiot wyposażenia lub części odpowiadają jakością przedmiotowi wyposażenia lub częściom, używanym do montażu pojazdu, którego to dotyczy i zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi producenta pojazdu lub sprzętu

**- karty katalogowe, specyfikacje techniczne, karty charakterystyki**

• Jeżeli Wykonawca na etapie złożenia oferty cenowej nie zadeklaruje jakich części będzie używał do realizacji zamówienia, lub wskaże (podkreśli) części oryginalne lub zamienniki, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje użycie części oryginalnych lub zamienników odpowiadających standardowi jakości P, Q do których Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych z określonych wyżej dokumentów.

2 Części zamienne użyte do wykonania **przeglądów** muszą być przeznaczone do danego typu pojazdu lub sprzętu oraz wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją oraz standardami ustalonymi przez producenta sprzętu.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dokonywał napraw przy użyciu części nie sygnowanych logo producenta pojazdu, lecz oznaczonych znakiem producenta części, odpowiadającej standardowi Q lub przy użyciu części oznaczonych symbolem P, tj. części odpowiadających jakości częściom przy montażu fabrycznym. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 461/2010 (dyrektywa GVO) dopuszcza się stosowanie przy naprawach pojazdów lub sprzętu lotniskowego zamiast części pierwszego montażu, części oryginalnych oznaczonych symbolem Q. Części te produkowane z zastosowaniem tej samej technologii i przez tych samych producentów części, którzy dostarczają części na pierwszy montaż, tyle, że sygnowane swoim logo – czyli producenta części. To samo dotyczy także stosowania części zamiennych oznaczonych symbolem P. Odpowiadają one jakością elementom stosowanym w montażu fabrycznym, ale wytwarzane są przez firmy, które nie dostarczają ich producentom pojazdów. W **przypadku zastosowania części zamiennych oznaczonych symbolem P lub Q Zamawiający nie będzie wymagał certyfikatów wydanych przez niezależne instytuty badawcze ani innych dokumentów w tym zakresie.**

**Zadanie nr 8 – usługa w zakresie wykonania obsług okresowych podwozi pojazdów specjalnych – pożarniczych dla Wojskowej Straży Pożarnej Dęblin, Stawy**

**Tabela nr 3**

| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu(marka, typ, numer fabryczny), użytkownik pojazdu** | **Jednostka miary** | **ilość** | **Zakres czynności do wykonania w ramach obsługi okresowej (przeglądu)** | **cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł** | **Stawka podatku VAT (%)** | **cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł (cena brutto obsług okresowych)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** |  |  | **6** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | **Scania G440CB6x6  nr VIN: YS2G6X60002077452**  **Rok produkcji 2012**  **Kompleks Dęblin Lotnisko Wojskowa Straż Pożarna** | **szt.** | **1** | **Zakres czynności do wykonania przeglądu technicznego z wymianą oleju  w silniku zgodnie z procedurą i technologią producenta pojazdu SCANIA nr VIN YS2G6X60002077452:**   1. Diagnoza komputerowa pojazdu; 2. Sprawdzenie wymaganych czynności konserwacyjno-przeglądowych i potwierdzenie wykonania przeglądu; 3. Wymiana oleju w silniku z filtrem oleju; 4. Wymiana filtra głównego paliwa; 5. Wymiana filtra powietrza; 6. Wymiana filtra kabiny; 7. Wymiana filtra SCR; 8. Wymiana filtra osuszacza powietrza; 9. Wymiana oleju w zwolnicach; 10. Wymiana oleju w przekładniach głównych osi napędowych; 11. Wymiana oleju w skrzyni biegów; 12. Wymiana filtra oleju do skrzyni biegów; 13. Wymiana filtra do tylnego mostu; 14. Wymiana o-ringów do ośrodkowego filtra oleju oraz podkładki uszczelniającej korka spustowego miski olejowej; 15. Sprawdzenie grubości okładzin hamulcowych; 16. Sprawdzenie oświetlenia pojazdu i ustawienie świateł; 17. Wymiana płynu chłodniczego; 18. Sprawdzenie poziomu płynu w układzie sterowania sprzęgłem; 19. Sprawdzenie zabrudzenia chłodnicy cieczy, powietrza; 20. Sprawdzenie stanu naładowania akumulatora  i uzupełnienie wody; 21. Sprawdzenie stanu paska wieloklinowego rolek  i napinaczy; 22. Sprawdzenie połączenia i zamocowania rozrusznika, alternatora; 23. Sprawdzenie połączeń masowych; 24. Sprawdzenie szczelności oraz poprawności działania układu podnoszenia kabiny; 25. Sprawdzenie elementów zawieszenia kabiny; 26. Sprawdzenie układu sterowania osi przedniej ze strzemionami; 27. Sprawdzenie układu centralnego smarowania; 28. Kontrola szczelności, ułożenia i ewentualnego uszkodzenia przewodów paliwowych, powietrznych, hydraulicznych; 29. Sprawdzenie elementów zawieszenia pneumatycznego; 30. Sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu oraz jego stanu; 31. Sprawdzenie całego pojazdu pod kątem ewentualnych usterek eksploatacyjnych.   Stwierdzone usterki szczegółowo i rzetelnie opisać  w protokole przyjęcia pojazdu po wykonanej usłudze (załącznik nr 3 do umowy – załącznika nr 5 do SWZ);  **Obsługa klimatyzacji:**  1. Kontrola stanu technicznego instalacji;  2. Czyszczenie i odgrzybianie instalacji;  3. Kontrola napełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym, ewentualnie uzupełnić;  4. Kontrola oleju w sprężarce klimatyzatora, ewentualnie uzupełnić;  5. Sprawdzenie prawidłowości działania instalacji (układ elektryczny, sprzęgło klimatyzatora, skuteczność działania). |  |  |  |
| 2 | **Scania N32S/P360 nr VIN: YS2P4X40002118220**  **Rok produkcji 2015**  **Kompleks Stawy koło Dęblina Wojskowa Straż Pożarna** | **szt.** | **1** | **Zakres czynności do wykonania przeglądu technicznego z wymianą oleju  w silniku zgodnie z procedurą i technologią producenta pojazdu SCANIA nr VIN YS2P4X40002118220:**   1. Diagnoza komputerowa pojazdu; 2. Sprawdzenie wymaganych czynności konserwacyjno-przeglądowych i potwierdzenie wykonania przeglądu; 3. Wymiana oleju w silniku z filtrem oleju; 4. Wymiana filtra głównego paliwa; 5. Wymiana filtra powietrza; 6. Wymiana filtra kabiny; 7. Wymiana osuszacza powietrza; 8. Wymiana o-ringów do ośrodkowego filtra oleju oraz podkładki uszczelniającej korka spustowego miski olejowej; 9. Sprawdzenie grubości okładzin hamulcowych; 10. Sprawdzenie oświetlenia pojazdu i ustawienie świateł; 11. Wymiana płynu chłodniczego; 12. Wymiana płynu skrzyni biegów; 13. Sprawdzenie zabrudzenia chłodnicy cieczy, powietrza; 14. Sprawdzenie stanu naładowania akumulatora  i uzupełnienie wody; 15. Sprawdzenie stanu paska wieloklinowego rolek i napinaczy; 16. Sprawdzenie połączenia i zamocowania rozrusznika, alternatora; 17. Sprawdzenie połączeń masowych; 18. Sprawdzenie szczelności oraz poprawności działania układu podnoszenia kabiny; 19. Sprawdzenie elementów zawieszenia kabiny; 20. Sprawdzenie układu centralnego smarowania; 21. Kontrola szczelności, ułożenia i ewentualnego uszkodzenia przewodów paliwowych, powietrznych, hydraulicznych; 22. Sprawdzenie elementów zawieszenia pneumatycznego; 23. Przegląd przystawki do skrzyni biegów (brak załączenia autopompy); 24. Wymiana wycieraczek szyby; 25. Sprawdzenie całego pojazdu pod kątem ewentualnych usterek eksploatacyjnych.   Stwierdzone usterki szczegółowo i rzetelnie opisać  w protokole przyjęcia pojazdu po wykonanej usłudze (załącznik nr 3 do umowy – załącznika nr 5 do SWZ).  **Obsługa klimatyzacji:**  1. Kontrola stanu technicznego instalacji;  2. Czyszczenie i odgrzybianie instalacji;  3. Kontrola napełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym, ewentualnie uzupełnić;  4. Kontrola oleju w sprężarce klimatyzatora, ewentualnie uzupełnić;  5. Sprawdzenie prawidłowości działania instalacji (układ elektryczny, sprzęgło klimatyzatora, skuteczność działania).  **Obsługa ogrzewania postojowego:**  1. Kontrola stanu technicznego instalacji (szczelność, drożność wypływu spalin, drożność kanałów wylotu  i wlotu, sprawdzanie świecy żarowej);  2. Sprawdzenie prawidłowości działania instalacji (układ elektryczny, skuteczność działania). |  |  |  |
| 3 | **MAN TGS33.540 6X6BB nr VIN: WMA56SZZ5CP032698**  **Rok produkcji 2012**  **Kompleks Dęblin Lotnisko Wojskowa Straż Pożarna** | **szt.** | **1** | **Zakres czynności do wykonania przeglądu technicznego z wymianą oleju w silniku zgodnie  z procedurą i technologią producenta pojazdu MAN nr VIN WMA56SZZ5CP032698:**   1. Diagnoza komputerowa pojazdu; 2. Sprawdzenie wymaganych czynności konserwacyjno-przeglądowych i potwierdzenie wykonania przeglądu; 3. Wymiana oleju w silniku z filtrem oleju; 4. Wymiana filtra głównego paliwa; 5. Wymiana filtra separatora paliwa z kpl. uszczelek; 6. Wymiana filtra sitkowego separatora paliwa; 7. Wymiana filtra powietrza; 8. Wymiana filtra przeciwpyłowego; 9. Wymiana filtra hydraulicznego układu wspomagania kierownicy; 10. Wymiana filtra osuszacza powietrza; 11. Regulacja luzów zaworowych; 12. Sprawdzenie grubości okładzin hamulcowych; 13. Sprawdzenie oświetlenia pojazdu i ustawienie świateł; 14. Wymiana płynu chłodniczego; 15. Sprawdzenie temperatury krzepnięcia płynu chłodniczego; 16. Sprawdzenie poziomu płynu w układzie sterowania sprzęgłem; 17. Sprawdzenie zabrudzenia chłodnicy cieczy, powietrza; 18. Sprawdzenie stanu naładowania akumulatora  i uzupełnienie wody; 19. Sprawdzenie stanu paska wieloklinowego rolek   i napinaczy;   1. Sprawdzenie połączenia i zamocowania rozrusznika, alternatora; 2. Sprawdzenie połączeń masowych; 3. Sprawdzenie szczelności oraz poprawności działania układu podnoszenia kabiny; 4. Sprawdzenie elementów zawieszenia kabiny; 5. Sprawdzenie układu sterowania osi przedniej ze strzemionami; 6. Sprawdzenie układu centralnego smarowania; 7. Kontrola szczelności, ułożenia i ewentualnego uszkodzenia przewodów paliwowych, powietrznych, hydraulicznych; 8. Sprawdzenie luzów zwrotnic osi przedniej; 9. Sprawdzenie elementów zawieszenia pneumatycznego; 10. Sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu oraz jego stanu; 11. Sprawdzenie wszystkich płynów eksploatacyjnych, ewentualne uzupełnienie stanu; 12. Sprawdzenie całego pojazdu pod kątem ewentualnych usterek eksploatacyjnych.   Stwierdzone usterki szczegółowo i rzetelnie opisać  w protokole przyjęcia pojazdu po wykonanej usłudze (załącznik nr 3 do umowy – załącznika nr 5 do SWZ).  **Obsługa klimatyzacji:**  1. Kontrola stanu technicznego instalacji;  2. Czyszczenie i odgrzybianie instalacji;  3. Kontrola napełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym, ewentualnie uzupełnić;  4. Kontrola oleju w sprężarce klimatyzatora, ewentualnie uzupełnić;  5. Sprawdzenie prawidłowości działania instalacji (układ elektryczny, sprzęgło klimatyzatora, skuteczność działania) |  |  |  |
| 4 | **MAN TGS33.540 6X6BB nr VIN: WMA56SZZ5CP038498**  **Rok produkcji 2011**  **Kompleks Dęblin Lotnisko Wojskowa Straż Pożarna** | **szt.** | **1** | **Zakres czynności do wykonania przeglądu technicznego z wymianą oleju  w silniku zgodnie z procedurą i technologią producenta pojazdu MAN nr VIN WMA56SZZ5CP038498:**   1. Diagnoza komputerowa pojazdu; 2. Sprawdzenie wymaganych czynności konserwacyjno-przeglądowych  i potwierdzenie wykonania przeglądu; 3. Wymiana oleju w silniku z filtrem oleju; 4. Wymiana filtra głównego paliwa; 5. Wymiana filtra separatora paliwa z kpl. uszczelek; 6. Wymiana filtra sitkowego separatora paliwa; 7. Wymiana filtra powietrza; 8. Wymiana filtra przeciwpyłowego; 9. Wymiana filtra hydraulicznego układu wspomagania kierownicy; 10. Wymiana filtra osuszacza powietrza; 11. Regulacja luzów zaworowych; 12. Sprawdzenie grubości okładzin hamulcowych; 13. Sprawdzenie oświetlenia pojazdu i ustawienie świateł; 14. Wymiana płynu chłodniczego; 15. Sprawdzenie temperatury krzepnięcia płynu chłodniczego; 16. Sprawdzenie poziomu płynu w układzie sterowania sprzęgłem; 17. Sprawdzenie zabrudzenia chłodnicy cieczy, powietrza; 18. Sprawdzenie stanu naładowania akumulatora  i uzupełnienie wody; 19. Sprawdzenie stanu paska wieloklinowego rolek  i napinaczy; 20. Sprawdzenie połączenia i zamocowania rozrusznika, alternatora; 21. Sprawdzenie połączeń masowych; 22. Sprawdzenie szczelności oraz poprawności działania układu podnoszenia kabiny; 23. Sprawdzenie elementów zawieszenia kabiny; 24. Sprawdzenie układu sterowania osi przedniej ze strzemionami; 25. Sprawdzenie układu centralnego smarowania; 26. Kontrola szczelności, ułożenia i ewentualnego uszkodzenia przewodów paliwowych, powietrznych, hydraulicznych; 27. Sprawdzenie luzów zwrotnic osi przedniej; 28. Sprawdzenie elementów zawieszenia pneumatycznego; 29. Sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu oraz jego stanu; 30. Sprawdzenie wszystkich płynów eksploatacyjnych, ewentualne uzupełnienie stanu; 31. Sprawdzenie całego pojazdu pod kątem ewentualnych usterek eksploatacyjnych.   Stwierdzone usterki szczegółowo i rzetelnie opisać  w protokole przyjęcia pojazdu po wykonanej usłudze (załącznik nr 3 do umowy – załącznika nr 5 do SWZ).  **Obsługa klimatyzacji:**  1.Kontrola stanu technicznego instalacji;  2. Czyszczenie i odgrzybianie instalacji;  3. Kontrola napełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym, ewentualnie uzupełnić;  4. Kontrola oleju w sprężarce klimatyzatora, ewentualnie uzupełnić;  5. Sprawdzenie prawidłowości działania instalacji (układ elektryczny, sprzęgło klimatyzatora, skuteczność działania). |  |  |  |
| 5 | **IVECO EUROCARGO ML150E28WS 4X4  nr VIN: ZCFB1LM84D2602321**  **Kompleks Dęblin Lotnisko Wojskowa Straż Pożarna** | **szt.** | **1** | **Zakres czynności do wykonania przeglądu technicznego z wymianą oleju w silniku zgodnie  z procedurą i technologią producenta pojazdu IVECO nr VIN ZCFB1LM84D2602321:**   1. Diagnoza komputerowa; 2. Wymiana oleju silnikowego; 3. Wymiana filtra oleju silnikowego; 4. Kontrola poziomu płynu w układzie hydraulicznym sprzęgła; 5. Smarowanie ogólne podwozia; 6. Sprawdzenie stanów pasków klinowych różnych napędów; 7. Sprawdzenie szczelności przewodów hamulców hydraulicznych i układu chłodzenia silnika; 8. Wymiana płynu chłodzącego; 9. Sprawdzenie stanu zużycia szczęk hamulcowych; 10. Test sprawdzający system AdBlue, przy pomocy E.A.S.Y.; 11. Kontrola układu podnoszenia kabiny, otwarcie-zamknięcie pokryw, zdjęcie i założenie osłon silnika; 12. Wymiana wkładu filtra paliwa. 13. Wymiana wkładu filtra wstępnego oczyszczania paliwa; 14. Wymiana oleju w piastach kół osi; 15. Wymiana oleju w mostach; 16. Sprawdzenie ustawienia reflektorów; 17. Sprawdzenie drożności odpowietrznika skrzyni biegów mechanicznej; 18. Sprawdzenie drożności odpowietrznika tylnego mostu; 19. Sprawdzenie mocowania przekładni kierowniczej; 20. Sprawdzenie drążków i przegubów układu kierowniczego; 21. Wymiana oleju w osi napędowej; 22. Wymiana oleju w reduktorach kół osi napędowej; 23. Sprawdzenie drożności odpowietrznika osi napędowej; 24. Sprawdzenie drożności odpowietrznika skrzyni rozdzielczej; 25. Wymiana filtra odmy (blow-by) silnika; 26. Sprawdzenie całego pojazdu pod kątem ewentualnych usterek eksploatacyjnych.   Stwierdzone usterki szczegółowo i rzetelnie opisać  w protokole przyjęcia pojazdu po wykonanej usłudze (załącznik nr 3 do umowy – załącznika nr 5 do SWZ);   1. Wymiana filtra i filtra wstępnego oczyszczania  w układzie Ad-Blue; 2. Test kontrolny układu Ad-Blue (E.A.SY); 3. Kontrola stanu filtrów przeciwpyłkowych; 4. Mycie siatki chroniącej chłodnicę; 5. Sprawdzenie luzów szczęki/bębny hamulcowe tylnego mostu; 6. Sprawdzenie luzów szczęki/bębny hamulcowe osi tylnej; 7. Wymiana oleju w przystawce odbioru mocy (Multi-power); 8. Wymiana filtra osuszacza powietrza (w układzie pneumatycznym).   **Obsługa klimatyzacji:**  1. Kontrola stanu technicznego instalacji;  2. Czyszczenie i odgrzybianie instalacji;  3. Kontrola napełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym, ewentualnie uzupełnić;  4. Kontrola oleju w sprężarce klimatyzatora, ewentualnie uzupełnić;  5. Sprawdzenie prawidłowości działania instalacji (układ elektryczny, sprzęgło klimatyzatora, skuteczność działania). |  |  |  |
| **Wartość ogółem wykonania obsług okresowych pojazdów pożarniczych zadania nr 8 (poz. 1-5)** | | | | |  | **XXXX** |  |

Pojazdy zostaną dostarczone na koszt Zamawiającego do warsztatu Wykonawcy wraz z pisemnym zleceniem wykonania usługi obsługi pojazdu dostarczonym przez użytkownika pojazdu.

**Lokalizacja warsztatu Wykonawcy (miejsce świadczenia usług) – zadanie nr 8:***\**

**Wykonawca oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia warsztatem (miejscem świadczenia usług) spełniającym następujące wymagania:**

**Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania na etapie realizacji umowy odpowiednim potencjałem technicznym, tzn. do wykonania usługi musi dysponować warsztatem samochodowym**, w którym świadczone będą usługi, objętym 24 godzinnym dozorem osobowym lub dozorem realizowanym poprzez urządzenia alarmowe albo monitoring, posiadającym minimum dwa stanowiska z kanałem rewizyjnym lub urządzeniem do podnoszenia całego pojazdu w sposób umożliwiający wykonanie czynności obsługowych, tester diagnostyczny (diagnoskop) do przeprowadzania pełnej diagnostyki komputerowej pojazdów.

Jako warsztat samochodowy, Zamawiający rozumie zadaszoną nieruchomość, spełniającą wymogi BHP i PPOŻ, z wyznaczonymi pomieszczeniami: hala serwisowa ze stanowiskami naprawczymi, wydzielone pomieszczenie ślusarsko – mechaniczne, itp.

Lokalizacja warsztatu Wykonawcy (tj. miejsce wykonania usług) winna być położona **w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego: 08-521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5.** Na potrzeby oceny odległości Zamawiający przyjmie adres warsztatu Wykonawcy wskazany w zawartej umowie. Odległość będzie sprawdzana poprzez wprowadzenie danych adresowych do mapy google ([www.google.com/maps/](http://www.google.com/maps/)) i weryfikowana poprzez uwzględnienie środka komunikacji w postaci samochodu, najkrótszą możliwą do pokonania drogą o kategorii nie niższej niż droga gminna.

**Wykonawca w formularzu ofertowym oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia warsztatem spełniającym wymagania określone powyżej.**

**Dokładny adres warsztatu (miejsce wykonywania usług) zostanie wskazany przez Wykonawcę na etapie zawarcia umowy (przed zawarciem umowy).**

Cena ogółem za wykonanie obsług okresowych pojazdów pożarniczych uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przeglądów, tj. m.in.: koszty materiałów i płynów eksploatacyjnych (oleje, smary) i innych części niezbędnych do wykonania przeglądów, koszty robocizny oraz wszelkie inne koszty, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.

**cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł (cena brutto obsług okresowych) to kryterium oceny ofert „Cena brutto oferty” – o WADZE 100 %**

**Wykonawca na etapie złożenia oferty (w formularzu ofertowym) wskaże (podkreśli) jakie części i materiały będzie stosował do realizacji zamówienia/zadania1:**

- **oryginalne (sygnowane logo producenta),**

**- zamienniki (odpowiadające standardowi P,Q),**

**- równoważne (o niższym poziomie jakości niż P i Q)2.**

**1Podkreślić właściwe**

W przypadku gdy wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym, że do realizacji zamówienia będzie stosował **części równoważne**   
(o niższym poziomie jakości niż P i Q) **jest zobowiązany dołączyć do formularza ofertowego w szczególności:**

- **certyfikaty wydane przez niezależne Instytuty badawcze** potwierdzające tożsamość oferowanych materiałów z materiałami oferowanymi przez producenta obsługiwanych pojazdów

lub

- **oświadczenie producenta części**, określające że ten przedmiot wyposażenia lub części odpowiadają jakością przedmiotowi wyposażenia lub częściom, używanym do montażu pojazdu, którego to dotyczy i zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi producenta pojazdu

**- karty katalogowe, specyfikacje techniczne, karty charakterystyki**

• Jeżeli Wykonawca na etapie złożenia oferty cenowej nie zadeklaruje jakich części będzie używał do realizacji zamówienia, lub wskaże (podkreśli) części oryginalne lub zamienniki, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje użycie części oryginalnych lub zamienników odpowiadających standardowi jakości P, Q do których Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych z określonych wyżej dokumentów.

2 Części zamienne użyte do wykonania **przeglądów** muszą być przeznaczone do danego typu pojazdu lub sprzętu oraz wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją oraz standardami ustalonymi przez producenta sprzętu.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dokonywał napraw przy użyciu części nie sygnowanych logo producenta pojazdu, lecz oznaczonych znakiem producenta części, odpowiadającej standardowi Q lub przy użyciu części oznaczonych symbolem P, tj. części odpowiadających jakości częściom przy montażu fabrycznym. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 461/2010 (dyrektywa GVO) dopuszcza się stosowanie przy naprawach pojazdów lub sprzętu lotniskowego zamiast części pierwszego montażu, części oryginalnych oznaczonych symbolem Q. Części te produkowane z zastosowaniem tej samej technologii i przez tych samych producentów części, którzy dostarczają części na pierwszy montaż, tyle, że sygnowane swoim logo – czyli producenta części. To samo dotyczy także stosowania części zamiennych oznaczonych symbolem P. Odpowiadają one jakością elementom stosowanym w montażu fabrycznym, ale wytwarzane są przez firmy, które nie dostarczają ich producentom pojazdów. W **przypadku zastosowania części zamiennych oznaczonych symbolem P lub Q Zamawiający nie będzie wymagał certyfikatów wydanych przez niezależne instytuty badawcze ani innych dokumentów w tym zakresie.**

**Zadanie nr 9 – usługa w zakresie wykonania obsługi okresowej podwozia pojazdu specjalnego – pożarniczego dla Wojskowej Straży Pożarnej Bezwola**

**Tabela nr 3**

| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu(marka, typ, numer fabryczny), użytkownik pojazdu** | **Jednostka miary** | **ilość** | **Zakres czynności do wykonania w ramach obsługi okresowej (przeglądu)** | **cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł** | **Stawka podatku VAT (%)** | **cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł (cena brutto obsług okresowych)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** |  |  | **6** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | **MERCEDES – BENZ ATEGO 1329AF**  **Numer rejestracyjny  UC 02722**  **nr VIN: WDB9763641L570220**  **Rok produkcji 2011**  **Kompleks Bezwola Wojskowa Straż Pożarna** | **szt.** | **1** | **Zakres czynności do wykonania przeglądu technicznego z wymianą oleju w silniku zgodnie  z procedurą i technologią producenta pojazdu MERCEDES nr VIN WDB9763641L570220:**   1. Diagnoza komputerowa pojazdu; 2. Sprawdzenie wymaganych czynności konserwacyjno-przeglądowych i potwierdzenie wykonania przeglądu; 3. Kontrola i regulacja luzu zaworowego; 4. Filtr wstępny paliwa z separatorem wody: wymiana wkładu filtra; 5. Wstępny filtr paliwa: oczyszczenie wkładu filtra; 6. Wymiana filtra paliwa; 7. Kontrola stanu paska klinowego pod kątem zużycia  i uszkodzeń; 8. Oś przednia regulacja śruby nastawczej z elementem ślizgowym; 9. Oś tylna regulacja śruby nastawczej z elementem ślizgowym; 10. Wymiana filtra przeciw pyłkowego układu ogrzewania/wentylacji; 11. Sprawdzenie poziomu płynów i uzupełnienie układu wspomagania przekładni kierowniczej i akumulatora; 12. Sprzęg przyczepy: sprawdzenie działania, luzów  i zamocowania; 13. Resory pionowe/poduszki pneumatyczne: kontrola wzrokowa pod kątem uszkodzeń; 14. Sprawdzenie grubości okładzin ciernych; 15. Kontrola stanu elementów mechanicznych układu kierowniczego; 16. Reflektory: sprawdzenie ustawienia, ustawienie; 17. Kontrola układu klimatyzacji i sprawdzenie oleju  i czynnika chłodzącego; 18. Kontrola działania sygnalizacji, lampki kontrolne; 19. Kontrola działania wycieraczek, spryskiwaczy; 20. Kontrola szczelności i stanu wszystkich podzespołów: silnik, skrzynia biegów, skrzynia rozdzielcza, retarder, oś przednia, oś tylna, układ kierowniczy, pompa wspomagania układu kierowniczego, układ przechylenia kabiny; 21. Kontrola szczelności i stanu: wszystkie przewody, przewody czujników; 22. Kontrola szczelności i stanu: wszystkie zbiorniki, urządzenia, amortyzatory, pokrywy, osłony, zaślepki; 23. Kontrola szczelności i stanu: przewód zasysający pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem; 24. Kontrola szczelności i stanu układu chłodzenia  i ogrzewania, kontrola stanu chłodnicy i przewodów; 25. Kontrola zbieżności; 26. Kontrola ciśnienia w oponach włącznie z kołem zapasowym; 27. Osuszacz sprężonego powietrza: wymiana wkładu  z granulatem.   **Obsługa klimatyzacji:**  1. Kontrola stanu technicznego instalacji;  2. Czyszczenie i odgrzybianie instalacji;  3. Kontrola napełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym, ewentualnie uzupełnić;  4. Kontrola oleju w sprężarce klimatyzatora, ewentualnie uzupełnić;  5. Sprawdzenie prawidłowości działania instalacji (układ elektryczny, sprzęgło klimatyzatora, skuteczność działania). |  |  |  |
| **Wartość ogółem wykonania obsług okresowych pojazdów pożarniczych zadania nr 9 (poz. 1)** | | | | |  | XXX |  |

Pojazdy zostaną dostarczone na koszt Zamawiającego do warsztatu Wykonawcy wraz z pisemnym zleceniem wykonania usługi obsługi pojazdu dostarczonym przez użytkownika pojazdu.

**Lokalizacja warsztatu Wykonawcy (miejsce świadczenia usług) – zadanie nr 9:***\**

**Wykonawca oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia warsztatem (miejscem świadczenia usług) spełniającym następujące wymagania:**

**Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania na etapie realizacji umowy odpowiednim potencjałem technicznym, tzn. do wykonania usługi musi dysponować warsztatem samochodowym, w** którym świadczone będą usługi, objętym 24 godzinnym dozorem osobowym lub dozorem realizowanym poprzez urządzenia alarmowe albo monitoring, posiadającym minimum dwa stanowiska z kanałem rewizyjnym lub urządzeniem do podnoszenia całego pojazdu w sposób umożliwiający wykonanie czynności obsługowych, tester diagnostyczny (diagnoskop) do przeprowadzania pełnej diagnostyki komputerowej pojazdów.

Jako warsztat samochodowy, Zamawiający rozumie zadaszoną nieruchomość, spełniającą wymogi BHP i PPOŻ, z wyznaczonymi pomieszczeniami: hala serwisowa ze stanowiskami naprawczymi, wydzielone pomieszczenie ślusarsko – mechaniczne, itp.

Lokalizacja warsztatu Wykonawcy (tj. miejsce wykonania usług) winna być położona **w odległości nie większej niż 200 km od miejsca stacjonowania pojazdu: Zadanie nr 9: 21 – 310 Wohyń, ul. Sosnowa 68.** Na potrzeby oceny odległości Zamawiający przyjmie adres warsztatu Wykonawcy wskazany w zawartej umowie. Odległość będzie sprawdzana poprzez wprowadzenie danych adresowych do mapy google ([www.google.com/maps/](http://www.google.com/maps/)) i weryfikowana poprzez uwzględnienie środka komunikacji w postaci samochodu, najkrótszą możliwą do pokonania drogą o kategorii nie niższej niż droga gminna.

**Wykonawca w formularzu ofertowym oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia warsztatem spełniającym wymagania określone powyżej.**

**Dokładny adres warsztatu (miejsce wykonywania usług) zostanie wskazany przez Wykonawcę na etapie zawarcia umowy (przed zawarciem umowy).**

Cena ogółem za wykonanie obsług okresowych pojazdów pożarniczych uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przeglądów, tj. m.in.: koszty materiałów i płynów eksploatacyjnych (oleje, smary) i innych części niezbędnych do wykonania przeglądów, koszty robocizny oraz wszelkie inne koszty, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.

**cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł (cena brutto obsług okresowych) to kryterium oceny ofert „Cena brutto oferty” – o WADZE 100 %**

**Wykonawca na etapie złożenia oferty (w formularzu ofertowym) wskaże (podkreśli) jakie części i materiały będzie stosował do realizacji zamówienia/zadania1:**

- **oryginalne (sygnowane logo producenta),**

**- zamienniki (odpowiadające standardowi P,Q),**

**- równoważne (o niższym poziomie jakości niż P i Q)2.**

**1Podkreślić właściwe**

W przypadku gdy wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym, że do realizacji zamówienia będzie stosował **części równoważne**   
(o niższym poziomie jakości niż P i Q) **jest zobowiązany dołączyć do formularza ofertowego w szczególności:**

- **certyfikaty wydane przez niezależne Instytuty badawcze** potwierdzające tożsamość oferowanych materiałów z materiałami oferowanymi przez producenta obsługiwanych pojazdów

lub

- **oświadczenie producenta części**, określające że ten przedmiot wyposażenia lub części odpowiadają jakością przedmiotowi wyposażenia lub częściom, używanym do montażu pojazdu, którego to dotyczy i zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi producenta pojazdu

**- karty katalogowe, specyfikacje techniczne, karty charakterystyki**

• Jeżeli Wykonawca na etapie złożenia oferty cenowej nie zadeklaruje jakich części będzie używał do realizacji zamówienia, lub wskaże (podkreśli) części oryginalne lub zamienniki, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje użycie części oryginalnych lub zamienników odpowiadających standardowi jakości P, Q do których Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych z określonych wyżej dokumentów.

2 Części zamienne użyte do wykonania **przeglądów** muszą być przeznaczone do danego typu pojazdu lub sprzętu oraz wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją oraz standardami ustalonymi przez producenta sprzętu.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dokonywał napraw przy użyciu części nie sygnowanych logo producenta pojazdu, lecz oznaczonych znakiem producenta części, odpowiadającej standardowi Q lub przy użyciu części oznaczonych symbolem P, tj. części odpowiadających jakości częściom przy montażu fabrycznym. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 461/2010 (dyrektywa GVO) dopuszcza się stosowanie przy naprawach pojazdów lub sprzętu lotniskowego zamiast części pierwszego montażu, części oryginalnych oznaczonych symbolem Q. Części te produkowane z zastosowaniem tej samej technologii i przez tych samych producentów części, którzy dostarczają części na pierwszy montaż, tyle, że sygnowane swoim logo – czyli producenta części. To samo dotyczy także stosowania części zamiennych oznaczonych symbolem P. Odpowiadają one jakością elementom stosowanym w montażu fabrycznym, ale wytwarzane są przez firmy, które nie dostarczają ich producentom pojazdów. W **przypadku zastosowania części zamiennych oznaczonych symbolem P lub Q Zamawiający nie będzie wymagał certyfikatów wydanych przez niezależne instytuty badawcze ani innych dokumentów w tym zakresie.**

**Zadanie nr 10: Wykonanie obsługi okresowej podwozia pojazdu specjalnego – pożarniczego dla Wojskowej Straży Pożarnej Dęblin.**

**Tabela nr 3**

| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu(marka, typ, numer fabryczny), użytkownik pojazdu** | **Jednostka miary** | **ilość** | **Zakres czynności do wykonania w ramach obsługi okresowej (przeglądu)** | **cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł** | **Stawka podatku VAT (%)** | **cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł (cena brutto obsług okresowych)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** |  |  | **6** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | **MITSUBISHI L200 nr VIN: MMCJJKL20JH006920**  **Rok produkcji 2018**  **Kompleks Dęblin-Lotnisko Wojskowa Straż Pożarna** | **szt.** | **1** | **Zakres czynności do wykonania przeglądu technicznego z wymianą oleju w silniku zgodnie  z procedurą i technologią producenta pojazdu MITSUBISHI nr VIN: MMCJJKL20JH006920:**  1. Diagnoza komputerowa pojazdu;  Sprawdzenie całego pojazdu pod kątem ewentualnych usterek eksploatacyjnych.  Stwierdzone usterki szczegółowo i rzetelnie opisać   w protokole przyjęcia pojazdu po wykonanej usłudze (załącznik nr 3 do umowy – załącznika nr 5 do SWZ);  **Czynności w przedziale silnikowym:**  2. Sprawdzić pasek klinowy pod kątem pęknięć, wystrzępienia i zużycia. Wyregulować napięcie paska;  3. Sprawdzić czy przewód dolotowy powietrza nie jest uszkodzony;  4. Wymienić wkład filtra powietrza silnika;  5. Sprawdzić słuchowo czy luzy zaworowe są źródłem nietypowych odgłosów;  6. Sprawdzić, czy giętkie przewody chłodnicy są prawidłowo podłączone i czy nie są uszkodzone;  7. Wymiana płynu chłodniczego;  8. Sprawdzenie poziomu płynu w układzie sterowania sprzęgłem;  9. Sprawdzić poziom płynu w zbiorniku układu hamulcowego/sprzęgła;  10. Wymienić płyn hamulcowy;  **Czynności w podwoziu:**  11. Sprawdzić układ zawieszenia pod kątem uszkodzeń  i luzów;  12 .Sprawdzić luz przegubów kulowych wahaczy oraz osłony gumowe pod kątem uszkodzeń;  13. Nasmarować: przeguby wału napędowego, wahacze  i elementy ukł. kierowniczego;  14. Sprawdzić, czy nie są uszkodzone osłony przegubów półosi napędowych;  15. Sprawdzić mechanizm zwrotniczy pod kątem uszkodzeń i luzów;  16. Sprawdzić skrzynie biegów pod katem wycieków;  17. Sprawdzić skrzynie rozdzielczą pod katem wycieków;  18. Sprawdzić obudowę tylnego dyferencjału pod katem wycieków;  19. Sprawdzić obudowę przedniego dyferencjału pod katem wycieków;  20. Sprawdzić mocowanie oraz szczelność układu wydechowego;  **Czynności wewnątrz pojazdu:**  21. Sprawdzić skok jałowy pedału hamulca i pedału sprzęgła;  22. Sprawdzić skok i luz dźwigni hamulca postojowego;  **Czynności na zewnątrz pojazdu:**  23. Sprawdzić czy przewody hamulcowe (elastyczne  i sztywne) są dobrze zamocowane, szczelne  i nieskorodowane;  24. Sprawdzić zużycie klocków i tarcz hamulcowych;  25. Sprawdzić zużycie okładzin szczęk hamulcowych  i bębnów;  26. Sprawdzić czy przewody paliwowe (elastyczne  i sztywne) są dobrze zamocowane, szczelne  i nieuszkodzone;  27. Wymienić filtr paliwa;  28. Sprawdzić oświetlenie zewnętrzne;  **Czynności po rozgrzaniu silnika:**  29. Sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów;  30. Wymienić olej silnikowy wraz z filtrem |  |  |  |
| **Wartość ogółem wykonania obsług okresowych pojazdów pożarniczych zadania nr 10 (poz. 1)** | | | | |  | XXXX |  |

Pojazdy zostaną dostarczone na koszt Zamawiającego do warsztatu Wykonawcy wraz z pisemnym zleceniem wykonania usługi obsługi pojazdu dostarczonym przez użytkownika pojazdu.

**Lokalizacja warsztatu Wykonawcy (miejsce świadczenia usług) – zadanie nr 10:***\**

**Wykonawca oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia warsztatem (miejscem świadczenia usług) spełniającym następujące wymagania:**

**Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania na etapie realizacji umowy odpowiednim potencjałem technicznym, tzn. do wykonania usługi musi dysponować warsztatem samochodowym,** w którym świadczone będą usługi, objętym 24 godzinnym dozorem osobowym lub dozorem realizowanym poprzez urządzenia alarmowe albo monitoring, posiadającym minimum dwa stanowiska z kanałem rewizyjnym lub urządzeniem do podnoszenia całego pojazdu w sposób umożliwiający wykonanie czynności obsługowych, tester diagnostyczny (diagnoskop) do przeprowadzania pełnej diagnostyki komputerowej pojazdów.

Jako warsztat samochodowy, Zamawiający rozumie zadaszoną nieruchomość, spełniającą wymogi BHP i PPOŻ, z wyznaczonymi pomieszczeniami: hala serwisowa ze stanowiskami naprawczymi, wydzielone pomieszczenie ślusarsko – mechaniczne, itp.

Lokalizacja warsztatu Wykonawcy (tj. miejsce wykonania usług) winna być położona **w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego: 08-521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5.** Na potrzeby oceny odległości Zamawiający przyjmie adres warsztatu Wykonawcy wskazany w zawartej umowie. Odległość będzie sprawdzana poprzez wprowadzenie danych adresowych do mapy google ([www.google.com/maps/](http://www.google.com/maps/)) i weryfikowana poprzez uwzględnienie środka komunikacji w postaci samochodu, najkrótszą możliwą do pokonania drogą o kategorii nie niższej niż droga gminna.

**Wykonawca w formularzu ofertowym oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia warsztatem spełniającym wymagania określone powyżej.**

**Dokładny adres warsztatu (miejsce wykonywania usług) zostanie wskazany przez Wykonawcę na etapie zawarcia umowy (przed zawarciem umowy).**

Cena ogółem za wykonanie obsług okresowych pojazdów pożarniczych uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przeglądów, tj. m.in.: koszty materiałów i płynów eksploatacyjnych (oleje, smary) i innych części niezbędnych do wykonania przeglądów, koszty robocizny oraz wszelkie inne koszty, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.

**cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zł (cena brutto obsług okresowych) to kryterium oceny ofert „Cena brutto oferty” – o WADZE 100 %**

**Wykonawca na etapie złożenia oferty (w formularzu ofertowym) wskaże (podkreśli) jakie części i materiały będzie stosował do realizacji zamówienia/zadania1:**

- **oryginalne (sygnowane logo producenta),**

**- zamienniki (odpowiadające standardowi P,Q),**

**- równoważne (o niższym poziomie jakości niż P i Q)2.**

**1Podkreślić właściwe**

W przypadku gdy wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym, że do realizacji zamówienia będzie stosował **części równoważne**   
(o niższym poziomie jakości niż P i Q) **jest zobowiązany dołączyć do formularza ofertowego w szczególności:**

- **certyfikaty wydane przez niezależne Instytuty badawcze** potwierdzające tożsamość oferowanych materiałów z materiałami oferowanymi przez producenta obsługiwanych pojazdów

lub

- **oświadczenie producenta części**, określające że ten przedmiot wyposażenia lub części odpowiadają jakością przedmiotowi wyposażenia lub częściom, używanym do montażu pojazdu, którego to dotyczy i zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi producenta pojazdu

**- karty katalogowe, specyfikacje techniczne, karty charakterystyki**

• Jeżeli Wykonawca na etapie złożenia oferty cenowej nie zadeklaruje jakich części będzie używał do realizacji zamówienia, lub wskaże (podkreśli) części oryginalne lub zamienniki, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje użycie części oryginalnych lub zamienników odpowiadających standardowi jakości P, Q do których Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych z określonych wyżej dokumentów.

2 Części zamienne użyte do wykonania **przeglądów** muszą być przeznaczone do danego typu pojazdu lub sprzętu oraz wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją oraz standardami ustalonymi przez producenta sprzętu.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dokonywał napraw przy użyciu części nie sygnowanych logo producenta pojazdu, lecz oznaczonych znakiem producenta części, odpowiadającej standardowi Q lub przy użyciu części oznaczonych symbolem P, tj. części odpowiadających jakości częściom przy montażu fabrycznym. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 461/2010 (dyrektywa GVO) dopuszcza się stosowanie przy naprawach pojazdów lub sprzętu lotniskowego zamiast części pierwszego montażu, części oryginalnych oznaczonych symbolem Q. Części te produkowane z zastosowaniem tej samej technologii i przez tych samych producentów części, którzy dostarczają części na pierwszy montaż, tyle, że sygnowane swoim logo – czyli producenta części. To samo dotyczy także stosowania części zamiennych oznaczonych symbolem P. Odpowiadają one jakością elementom stosowanym w montażu fabrycznym, ale wytwarzane są przez firmy, które nie dostarczają ich producentom pojazdów. W **przypadku zastosowania części zamiennych oznaczonych symbolem P lub Q Zamawiający nie będzie wymagał certyfikatów wydanych przez niezależne instytuty badawcze ani innych dokumentów w tym zakresie.**

**objaśnienie dla zadań nr: 8-10:**

*\*Lokalizacja warsztatu Wykonawcy (tj. miejsce wykonania usług) winna być położona* ***w odległości nie większej niż 200 km od:***

***- zadanie nr 8, 10: od siedziby Zamawiającego: 08-521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5;***

***- zadanie nr 9: od miejsca stacjonowania pojazdu: 21 – 310 Wohyń, ul. Sosnowa 68;***

*Na potrzeby oceny odległości Zamawiający przyjmie adres warsztatu Wykonawcy wskazany w zawartej umowie. Odległość będzie sprawdzana poprzez wprowadzenie danych adresowych do mapy gogle (*[*www.google.com/maps/*](http://www.google.com/maps/)*) i weryfikowana poprzez uwzględnienie środka komunikacji w postaci samochodu, najkrótszą możliwą do pokonania drogą o kategorii nie niższej niż droga gminna.*

***Uwaga!***

***Zamawiający przyjął takie ograniczenie, ponieważ ponosi koszty dostarczenia pojazdu na wykonanie obsługi – do warsztatu Wykonawcy***

**Dla wszystkich zadań nr 1-10:**

**UWAGA! Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia!**

**2. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego   
w SWZ - w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ) oraz oświadcza, że będzie realizował usługi na warunkach określonych ogólnymi postanowieniami umowy – załącznik nr 5 do SWZ.**

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy **(załącznik Nr 5 do SWZ)** i nie wnosi do nich uwag. Ponadto zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Zamawiający **dopuszcza możliwość składania ofert częściowych**, przez co Zamawiający rozumie, że wykonawca może złożyć ofertę na **pełen zakres przedmiotowy** jednej lub dwóch lub trzech lub czterech lub pięciu lub sześciu lub siedmiu lub ośmiu lub dziewięciu lub dziesięciu części zamówienia (zadań). **Częścią zamówienia jest każde kompletne zadanie.** Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na wszystkie lub wybrane części zamówienia (zadania). Każda część zamówienia (zadanie) będzie oceniane odrębnie. **Oferty** można składać w odniesieniu do jednej lub kilku wybranych lub wszystkich części zamówienia **(zamawiający nie ogranicza liczby części, na które wykonawca może złożyć ofertę).**

**Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy Pzp** - **Zamawiający nie ogranicza liczby części, którą można udzielić jednemu wykonawcy (maksymalna liczba części, jaka może być udzielona jednemu wykonawcy, wynosi: 10).**

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz z wyjaśnieniami i zmianami SWZ opublikowanymi przez Zamawiającego, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

**6. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:**

**1. Termin realizacji zamówienia**:

**Zadanie nr 1-4:**

1. Termin wykonania **usługi naprawy** (liczony w pełnych dniach roboczych od następnego dnia roboczego po skutecznym dostarczeniu przez Zamawiającego **zamówienia wykonania usługi,** o którym mowa w **§ 1 ust. 12, pkt o**) ogólnych warunków umowy (załącznik nr 5 do SWZ) wynosi:

**- dla zadania nr 1 - maksymalnie 5 dni roboczych,**

**- dla zadania nr 2, 3, 4 - maksymalnie 10 dni roboczych**

2. Termin wykonania usługi **obsługi okresowej** (liczony w pełnych dniach roboczych od następnego dnia roboczego po skutecznym dostarczeniu przez Zamawiającego **zamówienia wykonania usługi,** o którym mowa w **§ 1 ust. 12, pkt o**) ogólnych warunków umowy (załącznik nr 5 do SWZ) wynosi:

**- dla zadania nr 1 - maksymalnie 2 dni robocze,**

**- dla zadania nr 2, 3, 4 - maksymalnie 5 dni roboczych,**

3. Termin realizacji umowy – **24 tygodnie** **od dnia podpisania umowy lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację umowy na dane zadanie, określonych w § 3 ust. 2 ogólnych warunków umowy (wynikającej   
z szacunkowej liczby roboczogodzin).** W przypadku przesunięcia realizacji umowy na rok 2026, warunkiem realizacji będzie zapewnienie (przydzielenie) środków finansowych na jej realizację, a w przypadku ograniczenia tych środków – w zakresie i do wysokości środków określonych w zmienionym planie finansowym**.**

**Zadanie nr 5-7:**

1. Umowa obowiązuje w okresie **od dnia jej zawarcia do dnia 30.11.2025 r.** **Wykonawca zobowiązuje się wykonać przeglądy pojazdów/sprzętu lotniskowego w terminie od dnia 03.11.2025 r. do dnia 30.11.2025 r.** Wykonawca zobowiązuje się wykonać przeglądy zgodnie ze **Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia dla danego zadania zawartym w Załączniku Nr 2 do SWZ oraz formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do SWZ.**

**2. Zamawiający nie wymaga, aby przeglądy wszystkich egzemplarzy sprzętu odbywały się podczas 1 przyjazdu serwisu – Wykonawca może zrealizować zamówienie sukcesywnie (podczas kilku przyjazdów serwisu) – jednak całość usługi (przeglądy wszystkich egzemplarzy sprzętu wchodzącego w skład danego zadania) muszą być wykonane w terminie określonym powyżej: od 03.11.205 r. do 30.11.2025 r.**

**3. Wykonawca wykona jeden przegląd na danym typie sprzętu, pojazdu lub silniku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca poinformuje minimum **1 dzień** przed zamiarem jej wykonania na adres e-mail oraz telefonicznie.

Ze względu na specyfikę lotniska szczegółowy termin rozpoczęcia usługi będzie ustalony z osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację usługi.

**Zadanie nr 8-10:**

1. Termin realizacji umowy **dla zadań nr 8, 9, 10** – **wynosi 4 miesiące od podpisania umowy** na cały zakres przedmiotu zamówienia (zadania). Oznacza to, że Wykonawca w ciągu 4 miesięcy wykona przeglądy wszystkich pojazdów pożarniczych będących w zakresie danego zadania.

**2. Termin wykonania usługi przeglądu (dla każdego egzemplarza pojazdu) dla zadania nr 8, 9, 10** - **maksymalnie 10 dni roboczych** liczone w pełnych dniach roboczych **od dnia skutecznego dostarczenia** **przez Zamawiającego do warsztatu Wykonawcy przedmiotu zamówienia (danego pojazdu pożarniczego).**

Ze względu na specyfikę pojazdów oraz ich przeznaczenie szczegółowy termin rozpoczęcia usługi (przekazania pojazdu do przeglądu) będzie ustalony z osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację usługi.

Wykonawca zobowiązuje się, że przed upływem czasu trwania umowy, wszystkie rozpoczęte obsługi okresowe zostaną ukończone, a sprawne pojazdy zostaną przekazane Zamawiającemu.

7. **Oświadczam(y),** że uważamy się za związanych niniejszą ofertą **na okres 90 dni licząc od daty upływu terminu do złożenia oferty – termin związania ofertą jest określony datą w Specyfikacji Warunków Zamówienia – w Rozdziale XIa SWZ.**

**Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia (w Specyfikacji Warunków Zamówienia), tj. 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.**

**8. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić jeżeli dotyczy)\*:**

**powierzymy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia (niebędących podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca - w przypadku, gdy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu samodzielnie):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile jest to wiadome)** | **Cześć (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy oraz część zamówienia (zadanie) którego dotyczy** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**lub**

**powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia i jednocześnie powołujemy się na ich zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (co potwierdza załączone do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (firma) podwykonawcy**  **(innego podmiotu)** | **Część (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony innemu podmiotowi oraz część zamówienia (zadanie) którego dotyczy** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Łączna wartość brutto powierzonych podwykonawcy/podwykonawcom części zamówienia wynosi:

dla zadania nr 1 .................. zł i nie może przekroczyć ceny brutto wskazanej w formularzu ofertowym dla zadania nr 1

dla zadania nr 2 .................. zł i nie może przekroczyć ceny brutto wskazanej w formularzu ofertowym dla zadania nr 2

dla zadania nr 3 .................. zł i nie może przekroczyć ceny brutto wskazanej w formularzu ofertowym dla zadania nr 3

dla zadania nr 4 .................. zł i nie może przekroczyć ceny brutto wskazanej w formularzu ofertowym dla zadania nr 4

dla zadania nr 5 .................. zł i nie może przekroczyć ceny brutto wskazanej w formularzu ofertowym dla zadania nr 5

dla zadania nr 6 .................. zł i nie może przekroczyć ceny brutto wskazanej w formularzu ofertowym dla zadania nr 6

dla zadania nr 7 .................. zł i nie może przekroczyć ceny brutto wskazanej w formularzu ofertowym dla zadania nr 7

dla zadania nr 8 .................. zł i nie może przekroczyć ceny brutto wskazanej w formularzu ofertowym dla zadania nr 8

dla zadania nr 9 .................. zł i nie może przekroczyć ceny brutto wskazanej w formularzu ofertowym dla zadania nr 9

dla zadania nr 10 .................. zł i nie może przekroczyć ceny brutto wskazanej w formularzu ofertowym dla zadania nr 10

9. Zastrzegamy, że następujące dokumenty[[1]](#footnote-1)

………………………………………………………………………………………………

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. ……. ustawy

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(uzasadnienie - Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

10. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, informuję że wybór oferty (zaznaczyć właściwe):

€ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług (należy podać rodzaj każdego towaru/usługi i numer zadania którego dotyczy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

których dostawa bądź świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.

Wartość towaru powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………….. zł netto dla zadania nr …………[[2]](#footnote-2). Zgodnie z wiedzą Wykonawcy należy uwzględnić stawkę VAT w wysokości …….. %

**11. Rodzaj Wykonawcy: .............................................................................**

**mikro przedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo lub średnie przedsiębiorstwo\*\* lub jednoosobowa działalność gospodarcza lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub inny rodzaj – wypełnić jaki**

**W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – rodzaj Wykonawcy należy określić dla każdego z Wykonawców**

12. Oświadczam(y), że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

**13. Oświadczam(y), że akceptujemy termin płatności:**

**Zadanie nr 1-4:**

2.1. Zapłata należności za wykonaną **usługę naprawy lub wykonania przeglądu** **okresowego** danego pojazdu nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze, **w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymaganymi treścią projektowanych postanowień umowy (załącznika nr 5 dla zadania nr 1-4).**

2.2. Podstawą zapłaty jest prawidłowo wystawiona faktura według przepisów właściwych dla wystawców faktur. Zamawiający wymaga wystawienia i dostarczenia faktur za każdą zrealizowaną usługę naprawy lub wykonania przeglądu okresowego.

2.3. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie wykonane obsługi okresowe i naprawy (nie za dyspozycyjność zakładu). Naprawy są naprawami awaryjnymi, nieplanowanymi i wynikającymi z różnych aspektów użytkowania wojskowych pojazdów mechanicznych, nie jest możliwe określenie ich częstotliwości i rodzaju – grupy uszkodzeń.

2.4. Na fakturze Wykonawca wyszczególni operacje technologiczne oraz użyte części zamienne i materiały (z podaniem ich numerów katalogowych) wraz ze wskazaniem marki, typu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego oraz następujących składników cenotwórczych:

1. **wartość robocizny** nie wyższą niż określona na podstawie ceny roboczogodziny (rbh) wynikającej z oferty Wykonawcy – zgodnie   
   z formularzem ofertowym i ilości godzin wynikających z katalogów branżowych lub katalogów producenta sprzętu (ustalonych w oparciu o normy serwisowe producenta danej marki pojazdu lub w oparciu o branżowe katalogi norm pracochłonności);
2. **koszt materiałów i części zamiennych** użytych do wykonania usługi z uwzględnieniem ustalonej w ofercie Wykonawcy (**formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do SWZ**) **marży** w stosunku do udokumentowanych cen nabycia części i materiałów lub kosztów ich wytworzenia.

**Marża** rozumiana jako wyrażony w postaci procentu stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych dla realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę Zamawiającemu (w przypadku nieposiadania części zamiennych i materiałów potrzebnych dla realizacji przedmiotu zamówienia we własnym zakresie).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Marża = | cena sprzedaży – cena zakupu lub koszt wytworzenia | x 100% x100 |
| cena sprzedaży |

1. **rzeczywistego zakresu prac.**
2. **koszt transportu** sprzętu w przypadku wystąpienia awarii skutkującej brakiem możliwości samodzielnego poruszania się pojazdu – **kwota ryczałtu** musi być zgodna z zadeklarowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – **załączniku nr 1 do SWZ.**

2.5. Do każdej wystawionej faktury za wykonaną naprawę lub wykonaną obsługę okresową Wykonawca dołączy **protokół odbioru**, stanowiący załącznik nr 1 do faktury (według wzoru załącznika nr 3 do umowy).

2.6. W przypadku niedopełnienia zobowiązań w zakresie prawidłowości i kompletności wymaganych treścią umowy wystawionych przez Wykonawcę dokumentów, Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości należności do czasu uzupełnienia dokumentów lub ich korekty, przy czym termin zapłaty liczyć się będzie od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowych dokumentów.

2.7. Do faktury za wykonanie usługi Wykonawca dołączy faktury zakupowe użytych części i materiałów. W przypadku, gdy Wykonawca dokonuje zakupu części i materiałów potrzebnych dla realizacji przedmiotu zamówienia u Dostawcy – jest zobowiązany przedstawić fakturę ich zakupu. W przypadku gdy Wykonawca jest producentem części zamiennej zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające koszt wytworzenia tej części.

2.8. Za dzień zapłaty uważa się datę prawidłowego obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**Zadanie nr 5-7:**

Po wykonaniu usługi przeglądu Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za wykonane usługi przeglądów będące zakresem rzeczowym całego zadania. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w terminie **21 dni (dwudziestu jeden)** od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru oraz fakturą zakupu części i materiałów niezbędnych do realizacji usługi.Zapłata w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**Zadanie nr 8-10:**

Po wykonaniu **usługi przeglądu danego egzemplarza sprzętu** Wykonawca wystawi każdorazowo fakturę VAT za wykonaną usługę przeglądu tej jednostki sprzętu.

Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w terminie **21 dni (dwudziestu jeden)** od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru oraz fakturą zakupu części i materiałów niezbędnych do realizacji usługi.Zapłata w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**Rozliczenia dotyczące przedmiotu zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej.**

**Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem VAT.**

**14. Oświadczamy, że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.**

15. Oświadczamy, że wyżej wskazany nr e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących przedmiotowego postępowania i zobowiązujemy się do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania oświadczeń, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą e-mail za pośrednictwem platformazakupowa.pl przez zamawiającego.

**16. Oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować na czas realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym, tzn. warsztatem samochodowym, w którym świadczone będą usługi, spełniającym następujące wymagania:**

**dla zadania nr 1,2,3:**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykonania usługi dysponował warsztatem samochodowym, w którym świadczone będą usługi, objętym 24 godzinnym dozorem osobowym lub dozorem realizowanym poprzez urządzenia alarmowe albo monitoring, posiadającym minimum dwa stanowiska z kanałem rewizyjnym lub urządzeniem do podnoszenia całego pojazdu w sposób umożliwiający wykonanie czynności obsługowych i napraw, tester diagnostyczny (diagnoskop) do przeprowadzania pełnej diagnostyki komputerowej pojazdów, urządzenie do naprawy, wymiany ogumienia.

**dla zadania nr 4:**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykonania usługi dysponował warsztatem samochodowym, w którym świadczone będą usługi, objętym 24 godzinnym dozorem osobowym lub dozorem realizowanym poprzez urządzenia alarmowe albo monitoring, posiadającym minimum dwa stanowiska umożliwiające wykonanie czynności obsługowych i napraw, tester diagnostyczny (diagnoskop) do przeprowadzania pełnej diagnostyki komputerowej urządzeń dźwigowych i samozaładowczych.

**dla zadania nr 8-10:**

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania na etapie realizacji umowy odpowiednim potencjałem technicznym, tzn. powinien dysponować **warsztatem samochodowym**, w którym świadczone będą usługi, objętym 24 godzinnym dozorem osobowym lub dozorem realizowanym poprzez urządzenia alarmowe albo monitoring, posiadającym minimum dwa stanowiska z kanałem rewizyjnym lub urządzeniem do podnoszenia całego pojazdu w sposób umożliwiający wykonanie czynności obsługowych, tester diagnostyczny (diagnoskop) do przeprowadzania pełnej diagnostyki komputerowej pojazdów.

**Dla zadania nr 1-10:** Jako warsztat samochodowy, Zamawiający rozumie zadaszoną nieruchomość, spełniającą wymogi BHP i PPOŻ,   
z wyznaczonymi pomieszczeniami: hala serwisowa ze stanowiskami naprawczymi, wydzielone pomieszczenie ślusarsko – mechaniczne, itp.

**17.** **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OGÓLNIE DOSTĘPNYCH I ELEKTRONICZNYCH BAZ**[[3]](#footnote-3)**:**

Oświadczamy, iż w przypadku możliwości uzyskania przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, dokumentów i oświadczeń zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (rejestry publiczne – w szczególności KRS, CEIDG), **wskazujemy niezbędne dane do uzyskania tych dokumentów**:

**Wykonawca podaje dane do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego KRS, CEiDG (jeżeli dotyczy):**

**Dane Wykonawcy**

Numer KRS……………………………….

(jeżeli dotyczy)

NIP………………………………………….

REGON…………………………………….

Ogólnie dostępne i elektronicznie prowadzone bazy z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy (jeżeli dotyczy):

<https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>

nazwa Rejestru: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

dotyczy dokumentu: informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

lub

<https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/>

Nazwa rejestru: Krajowy Rejestr Sądowy

dotyczy dokumentu: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

lub

inny właściwy rejestr: ……………………. ………………………………

(wpisać nazwę bazy) (wpisać adres internetowy)

Zaznaczyć właściwe pole znakiem

**Dane podmiotu udostępniającego zasoby**

Numer KRS……………………………….

(jeżeli dotyczy)

NIP………………………………………….

REGON…………………………………….

Ogólnie dostępne i elektronicznie prowadzone bazy z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową podmiotu udostępniającego zasoby (**jeżeli dotyczy**):

[*https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx*](https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx)

*nazwa Rejestru: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej*

*dotyczy dokumentu: informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej*

*lub*

[*https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/*](https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/)

*Nazwa rejestru: Krajowy Rejestr Sądowy*

*dotyczy dokumentu: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego*

*lub*

*inny właściwy rejestr: ……………………. ………………………………*

*(wpisać nazwę bazy) (wpisać adres internetowy)*

***Zaznaczyć właściwe pole znakiem****.*

18. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w **projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik Nr 5** do SWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

**19. Dla każdego z zadań: 1-10:**

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako **najkorzystniejszej**, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w **wysokości 5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy (określonego w § 3 ust. 2 projektowanych postanowień umowy – załącznika nr 5 do SWZ – dla zadań 1-4; określonego w § 5 ust. 1 projektowanych postanowień umowy – załącznika nr 5 do SWZ – dla zadania nr 5-7; określonego w § 3 ust. 1 projektowanych postanowień umowy – załącznika nr 5 do SWZ – dla zadania nr 8-10) - na zasadach określonych w SWZ przed terminem zawarcia umowy.**

20. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*\*

21. **NINIEJSZYM informuję, że w osobnym pliku (plikach) odpowiednio oznaczanych zamieściliśmy informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być ogólnie udostępnione.**

***(Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).***

22. **Oświadczam, że udzielam gwarancji jakości na wykonaną usługę:**

**Zadanie nr 1-4**

Wykonawca udzieli **12 miesięcznej gwarancji** na wykonane naprawy i obsługi pojazdów wymienionych w danym zadaniu

**Zadanie nr 5-7**

Okres gwarancji jakości na wykonaną usługę przeglądu i zamontowane materiały (części) **wynosi 12 miesięcy**

wykonania usługi podpisanym bez uwag przez strony.

Okres gwarancji jakości na wykonaną usługę przeglądów i zamontowane materiały (części) będzie obowiązywał od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru usługi.

**Zadanie nr 8-10**

Wykonawca udzieli **12 miesięcznej** gwarancji na wykonane obsługi pojazdów wymienionych w zadaniu liczone od momentu podpisania protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie usług bez wad.

23. Oferta została złożona na ….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..…………. do nr…………...

24. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ.

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, **Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji   
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru** (na podstawie §13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy). **Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.**

\* Wypełnić, jeżeli dotyczy

\*\*Uwaga!!!!

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiebiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami, a które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

\*\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) **treści oświadczenia wykonawca nie składa** (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

…........................................, dnia …...................................

*(miejscowość)*

*………………………………………………………….   
 kwalifikowany podpis elektroniczny osoby (osób)*

*upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy*

***UWAGA!!! Formularz ofertowy należy podpisać KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM.***

***Plik (formularz ofertowy) Wykonawca podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W niniejszym postępowaniu niedopuszczalne jest podpisywanie pliku podpisem zaufanym lub osobistym***

1. Wykonawca, który zastrzega w ofercie tajemnicę przedsiębiorstwa, jest zobowiązany do uzasadnienia powodów oraz podstaw takiego zastrzeżenia [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

   − wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

   − importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Zgodnie z treścią art. §13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 (rejestry publiczne – w szczególności KRS, CEIDG), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów* [↑](#footnote-ref-3)