Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych wkładek treningowych UTM do pistoletów GLOCK 17 gen. 1-4.

Oferowany produkt musi spełniać następujące wymagania:

Musi umożliwiać trening z wykorzystaniem naboi UTM:

- 9 mm Man-Marker-Round - aluminium (MMR),

- 9 mm Man-Marker-Round - plastic (MMR),

- 9 mm Target-Bullet-Round (TBR).

Zamek i lufa muszą posiadać czytelne i trwałe oznaczenia w kolorze niebieskim pozwalające na szybką identyfikację oraz trwałe i czytelne oznaczenie broni do jakiej są przeznaczone (GLOCK 17) i kalibru (9mm UTM).

Wkładka musi być wykonana w taki sposób aby w przypadku próby załadowania naboju bojowego 9x19 mm uniemożliwiać normalną sekwencję działań wykonywanych przez mechanizmy broni: dosłania, wprowadzenie do komory nabojowej, zaryglowanie zamka i odpalenie.

Dodatkowo w przypadku próby odpalenia wprowadzonego siłowo lub zdeformowanego naboju bojowego wkładka poprzez wycięcie w komorze nabojowej musi umożliwiać rozerwanie łuski i odprowadzanie gazów prochowych i niespalonego prochu przez okno wylotowe.

Ukompletowanie:

- zespół zamka,

- lufa,

- zespół sprężyny powrotnej z buforem.

Gwarancja 24 miesiące od daty dostawy.