**Załącznik nr 3**

**Zestawienie parametrów dodatkowych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | Nazwa parametru technicznego | Parametry oferowane przez Wykonawcę(do wypełnienia przez Wykonawcę) |
| **1.** | **Posiadanie przez producenta systemu preizolowanego***Mufy kolanowe termokurczliwe usieciowane radiacyjnie umożliwiające zmianę kierunku w zakresie 0 ÷900 z płynną pianką z korkami zgrzewanymi lub wbijanymi*  | Tak / Nie |
| **2.** | **Możliwość wykonania odejścia prostopadłego lub równoległego bez konieczności przecięcia rurociągu głównego** *Zastosowanie odgałęzień:** *Składanych otwartych o uniwersalnym kącie odgałęzienia, z korkami zgrzewanymi lub wbijanymi*
* *odgałęzienie zgrzewane otwarte o uniwersalnym kącie odgałęzienia*
 | Tak / NieTak / Nie |
| **3.**  | **Posiadanie w ofercie –systemu z dwoma rurami przewodowymi w jednym płaszczu osłonowym** | Tak / Nie |
| **4.** | **Szybkość reakcji producenta na realizację zamówienia awaryjnego na materiały z katalogu produktów producenta – dni robocze** | Liczba dni -………. |