**COZL/DZP/CJ/3413/Z-69/2025 Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1 – wózki, leżanka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Asortyment |  | Jednostkamiary | Ilość | Cena jednostkowabrutto\* | Wartość brutto ogółem\* |  | Producent/ Nazwa/Nazwa na fakturze\* |
| 1 | **Wózek funkcyjny do Poradni Okulistycznej:****Szafka z 4 szufladami (wysokość frontów 3x156mm, 1x234mm) WYPOSAŻENIE:****2x szyna instrumentalna do zawieszania ewentualnego wyposażeniaWYKONANIE:****- blat z tworzywa ABS w kolorze białym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm****- szafka stalowa lakierowana proszkowo na RAL9003 (biały), front lakierowany na kolor wg palety RAL wzornik TECHMED, prowadnice szuflady z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, wyposażona w uchwyt do prowadzenia****-podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą****Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm****Wymiary szafki: 600x500x805 mm****wymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm):****525x440x141 mm****(przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm****[szerokośćxgłębokośćxwysokość]** |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Stolik **(wózek)** oddziałowy: 3 x kuweta 395x325x65 mmWYPOSAŻENIE:1x koszyk na akcesoria 295x95x85mm, 1x stelaż do worka na odpady naodpady z pokrywą uchylną WYKONANIE:- stelaż aluminiowo – stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, z uchwytem do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm stanowiącym zintegrowany element konstrukcji- kuweta z tworzywa sztucznego- koszyk stalowy lakierowany proszkowo na biało- stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo na biało, pokrywa z tworzywa w kolorze białymWymiary całkowite: 680x430x890 mm Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm[szerokośćxgłębokośćxwysokość] | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 3 | **Wózek anestezjologiczny:** **szafka z 5 szufladami. Ixblat boczny wysuwany wykonany ze stali WYPOSAŻENIE:****1x stelaż nadstawki,****1x nadstawka 8 poj. (4+4), 2x odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem, 2x odcinki szyny na nadstawce,****1x kosz na cewniki ze stali****kwasoodpornej 115x115x500mm,****1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej 360x160x150mm 1x uchwyt do butli z tlenen****WYKONANIE:****- szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało. Front lakierowany na kolor wg palety RAL prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci****- stelaż nadstawki lakierowany proszkowo na biało z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn****instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów****- podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z****blokadą****Wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm Wymiary szafki: 600x500x805 mm** |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wózek oddziałowy WZ-03Wózek wielofunkcyjny, mobilny, lekki. Konstrukcja wykonana z metalowych rurek lakierowanych proszkowo, wyposażony w druciany koszyk,3 zdejmowane tace z tworzywa oraz uchwyt na worek foliowy z przykryciem. Wózek posiada cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Pojemność worka 40L.Drugość: 645 mmSzerokość: 425 mmWysokość: 905 mm |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Stolik (wózek) ze stali nierdzewnej na 4 kołach z czego dwa posiadają hamulce postojowe. Wymiary 60x80 cm., udźwig 135 kg.** |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Leżanka/stółKSR E - Elektryczna regulacja wysokościWyposażenie standardowe:- blat dwuczęściowy- podgłówek regulowany sprężyną gazową- uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża- tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-25) - biały kolor stelaża  Długość: 200 cm Szerokość: 69 cm Wysokość: od 64 cm do 87 cmRegulacja kąta nachylenia zagłówka: od -80 ° do+50 ° Waga: 65 kgDopuszczalne obciążenie (regulacja elektryczna): 150 kg /W70/ Wieszak na podkład celulozowy - szer. 70cm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  **Razem brutto** |  | ………………… **zł** |  |

**Do złożonej oferty należy dołączyć ulotkę informacyjną z opisem, zdjęciem, wymiarami oferowanego produktu.**

**\*) wypełnia wykonawca**

 …………………………………

 podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji wykonawcy