**COZL/DZP/CJ/3413/Z-69/2025 Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1 – wózki, leżanka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Asortyment |  | Jednostka  miary | | Ilość | | Cena jednostkowa  brutto\* | | | Wartość brutto ogółem\* | | |  | Producent/ Nazwa/Nazwa na fakturze\* | | | |
| 1 | **Wózek funkcyjny do Poradni Okulistycznej:**  **Szafka z 4 szufladami (wysokość frontów 3x156mm, 1x234mm) WYPOSAŻENIE:**  **2x szyna instrumentalna do zawieszania ewentualnego wyposażenia WYKONANIE:**  **- blat z tworzywa ABS w kolorze białym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm**  **- szafka stalowa lakierowana proszkowo na RAL9003 (biały), front lakierowany na kolor wg palety RAL wzornik TECHMED, prowadnice szuflady z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, wyposażona w uchwyt do prowadzenia**  **-podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą**  **Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm**  **Wymiary szafki: 600x500x805 mm**  **wymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm):**  **525x440x141 mm**  **(przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm**  **[szerokośćxgłębokośćxwysokość]** |  | szt. | | 1 | |  | | |  | | |  |  | | | |
| 2. | Stolik **(wózek)** oddziałowy: 3 x kuweta 395x325x65 mm WYPOSAŻENIE:  1x koszyk na akcesoria 295x95x85mm, 1x stelaż do worka na odpady na  odpady z pokrywą uchylną  WYKONANIE:  - stelaż aluminiowo – stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, z uchwytem do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm stanowiącym zintegrowany element konstrukcji  - kuweta z tworzywa sztucznego  - koszyk stalowy lakierowany proszkowo na biało  - stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo na biało, pokrywa z tworzywa w kolorze białym  Wymiary całkowite: 680x430x890 mm Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm  [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | | szt. | | 2 | |  | | |  | | |  |  | | | |
|  |  |  | | | | |
| 3 | **Wózek anestezjologiczny:**  **szafka z 5 szufladami. Ixblat boczny wysuwany wykonany ze stali  WYPOSAŻENIE:**  **1x stelaż nadstawki,**  **1x nadstawka 8 poj. (4+4), 2x odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem, 2x odcinki szyny na nadstawce,**  **1x kosz na cewniki ze stali**  **kwasoodpornej 115x115x500mm,**  **1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej 360x160x150mm 1x uchwyt do butli z tlenen**  **WYKONANIE:**  **- szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało. Front lakierowany na kolor wg palety RAL prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci**  **- stelaż nadstawki lakierowany proszkowo na biało z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn**  **instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów**  **- podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z**  **blokadą**  **Wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm Wymiary szafki: 600x500x805 mm** |  | szt. | 1 | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 4 | Wózek oddziałowy WZ-03  Wózek wielofunkcyjny, mobilny, lekki. Konstrukcja wykonana z metalowych rurek lakierowanych proszkowo, wyposażony w druciany koszyk,3 zdejmowane tace z tworzywa oraz uchwyt na worek foliowy z przykryciem. Wózek posiada cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Pojemność worka 40L.  Drugość: 645 mm  Szerokość: 425 mm  Wysokość: 905 mm |  | szt. | 4 | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 5 | **Stolik (wózek) ze stali nierdzewnej na 4 kołach z czego dwa posiadają hamulce postojowe. Wymiary 60x80 cm., udźwig 135 kg.** |  | szt. | 2 | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 6 | Leżanka/stół  KSR E - Elektryczna regulacja wysokości  Wyposażenie standardowe:  - blat dwuczęściowy  - podgłówek regulowany sprężyną gazową  - uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża  - tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-25) - biały kolor stelaża  Długość: 200 cm  Szerokość: 69 cm Wysokość: od 64 cm do 87 cm  Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -80 ° do+50 °  Waga: 65 kg  Dopuszczalne obciążenie (regulacja elektryczna): 150 kg  /W70/ Wieszak na podkład celulozowy - szer. 70cm |  | szt. | 1 | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | **Razem brutto** | | |  | | | ………………… **zł** | | |  | |

**Do złożonej oferty należy dołączyć ulotkę informacyjną z opisem, zdjęciem, wymiarami oferowanego produktu.**

**\*) wypełnia wykonawca**

…………………………………

podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji wykonawcy