Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych pistoletów Glock 17 R do treningu bezstrzałowego.

Pistolet musi spełniać następujące wymagania:

1) wiernie imitować bojowy pistolet Glock 17 gen. 3 (identyczne wymiary, kształt, masa, sposób obsługi) bez możliwości oddania strzału.

2) umożliwiać trening bezstrzałowy (dobycie broni, zbudowanie chwytu, zgrywanie przyrządów celowniczych, praca na spuście, zmiana magazynka i wykorzystanie z symulatorami laserowymi) z wiernym odwzorowaniem cech broni bojowej,

3) w odróżnieniu od broni bojowej mechanizm spustowy musi posiadać automatyczny reset eliminujący potrzebę napinania mechanizmu uderzeniowo – spustowego poprzez odciągnięcie zamka,

4) posiadać czytelne i trwałe oznaczenie pozwalające na szybką identyfikację - szkielet w kolorze czerwonym oraz trwałe i czytelne oznaczenie (GLOCK 17R ) i seria i numer,