Załącznik nr 1

**WYKAZ PRAC NAPRAWCZYCH – Przegląd serwisowy odolejacza RWO typu OWS-COM 1.0 na ORP Heweliusz**

| Lp. | Nazwa SpW  Opis stanu technicznego, niesprawności,  nr dokumentacji technicznej | Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie naprawy, uwzględniając nazwę i ilość materiałów | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Przegląd serwisowy-**  **Odolejacza OWS-COM 1.0** | **Przeprowadzić przegląd serwisowy odolejacza RWO typu OWS-COM 1.0 zgodnie z typową technologią naprawczą oraz DTR, uwzględniając poniższy zakres prac, zabezpieczając pomocnicze procesy technologiczne.**  Wykonać przegląd serwisowy odolejacza.  Obligatoryjnie:  1) Wykonać oględziny i pomiary podzespołów odolejacza.  2) Rozmontować odolejacz na części, dokonać czyszczenia, płukania oraz konserwacji podzespołów odolejacza.  3)Wymienić wkłady filtrujące: wstępnego oczyszczania oraz dokładnego oczyszczania.  4) Wykonać przegląd i regulację zaworu bezpieczeństwa, w razie niespełniania norm eksploatacyjnych wymienić na nowy.  5) Wykonać przegląd, czyszczenie i konserwację zbiornika ściekowego odolejacza.  6) Sprawdzić działanie wskaźnika poziomu zapełnienia zbiornika ścieków z odolejacza, w razie niesprawności wymienić na nowy tego samego typu (Mobrey) lub odpowiednik.  Do konserwacji użyć farb zgodnie z technologią napraw oraz przeznaczeniem.  Dostarczyć załodze dodatkowy komplet wkładów filtrujących: wstępnego oczyszczania oraz dokładnego oczyszczania.  Sprawdzić i wyregulować parametry pracy odolejacza zgodnie z DTR urządzenia, zdemontowane części przekazać oficerowi nadzorującemu.  **Wszystkie wykonane prace zdać w działaniu komisji powołanej zgodnie z postanowieniami umowy.**  **Uwaga: Stosować tylko oryginalne części RWO**. |  |