*ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ*

*(zał. nr … do umowy)*

**OPIS / ZESTAWIENIE CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PO MODYFIKACJI**

**DOSTAWA - materiałów budowlanych**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych wg CPV w grupie, 44190000-9 według asortymentu i ilości podanych w tabeli poniżej. Płyty muszą być dopuszczone do powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem, na podstawie certyfikatów zgodności oraz aprobat technicznych.

Wymagany termin realizacji dostawy materiałów - według zasad ustalonych w umowie.

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku konieczności zabezpieczenia dodatkowych potrzeb jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku przy jednoczesnym zapewnieniu przez dysponenta wyższego stopnia odpowiednich środków finansowych na realizację takiego zamówienia.

W ramach **zamówienia gwarantowanego** Zamawiający przewiduje zakres dostawy zgodnie z tabelą Nr 1.

tabela Nr1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa materiału - wyrobu | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **INFRASTRUKTURA** | | | | | |
| 1 | **Folia izolacyjna budowlana rolka 0,5mm 6x15m**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 46 rol.  - m. Orzysz – 2 rol.  - pow. węgorzewski gm. Budry – 9 rol. | rolka | 57 |  |  |
| 2 | **Rura drenarska PVC z perforacją 100x91 zwój 50m**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 46 szt.  - m. Orzysz – 2 szt. | szt. | 48 |  |  |
| 3 | **Odciągi – drut Ø 3 mm miękki**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 5612 mb. | mb. | 5612 |  |  |
| 4 | **Geokrata o wym. 0,10x3,5x6,5 m**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 1000 szt. | szt. | 1000 |  |  |
| 5 | **Kotwa do geokraty - pręt żebrowany Ø 8 mm, gięty 50cm, dł. min. 60 cm**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 14566 szt. | szt. | 14566 |  |  |
| 6 | **Opaski zaciskowe "trytki" 4,8x300 mm (opak. - 100szt.)**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 119 szt.  - pow. węgorzewski gm. Budry – 2 szt.  - m. Orzysz –2 szt. | szt. | 123 |  |  |
| 7 | **Gotowy beton B20 - worek 25kg**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. gołdapski gm. Kozaki – 160 szt.  - pow. węgorzewski gm. Budry – 240 szt. | szt. | 400 |  |  |
| 8 | **Rura PCV kanalizacyjna zewnętrzna**  - wymiary średnica 160mm x długość 1000mm  - klasa sztywności minimum SN 4  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 80 |  |  |
| 9 | **Kolano PCV kanalizacyjne zewnętrzne**  - średnica160mm  - kąt łuku 90  - klasa sztywności minimum SN 4  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 80 |  |  |
| 10 | **Wkręt fosfatowany**  - do zastosowania połączeń w drewnie  - wymiary 4,2x70 mm  - opakowania od 10 do 15kg  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 145 |  |  |
| 11 | **Wkręt fosfatowany**  - do zastosowania połączeń w drewnie  - wymiary 4,8x100 mm  - opakowania od 10 do 15kg  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 15 |  |  |
| 12 | **Gwóźdź budowlany**  - ogólnego przeznaczenia  - 5x150mm  - opakowania od 5 do 20kg  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 850 |  |  |
| 13 | **Gwóźdź budowlany**  - ogólnego przeznaczenia  - 7x225mm  - opakowania od 5 do 20kg  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 1150 |  |  |
| 14 | **Gwóźdź budowlany**  - ogólnego przeznaczenia  - 3,5x90mm  - opakowania od 5 do 20kg  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 50 |  |  |
| 15 | **Zawias budowlany**  - wykonany ze stali ocynkowanej  - długość100 x wysokość 70mm  - grubość blachy minimum 1,5mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 170 |  |  |
| 16 | **Papa asfaltowa wierzchniego krycia W400**  - rolka 15m2  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | m2 | 150 |  |  |
| 17 | **Płyta OSB**  - wymiary 2500x1250 gr.18mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 50 |  |  |
| 18 | **Folia budowlana**  - grubość 0,3mm  - wymiary 4x25m  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | m2 | 8300 |  |  |
| 19 | **Drut wiązałkowy żarzony (miękki)**  - średnica 4mm  - zwój 10kg = 1szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 45 |  |  |
| **INFRASTRUKTURA ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE RAZEM:** | | | | |  |

W ramach **prawa opcji** Zamawiający przewiduje zakres dostawy zgodnie z tabelą Nr 2.

tabela nr 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFRASTRUKTURA** | | | | | |
| 1 | **Folia izolacyjna budowlana rolka 0,5mm 6x15m**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 46 rol.  - m. Orzysz – 2 rol.  - pow. węgorzewski gm. Budry – 9 rol. | rolka | 57 |  |  |
| 2 | **Rura drenarska PVC z perforacją 100x91 zwój 50m**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 46 szt.  - m. Orzysz – 2 szt. | szt. | 48 |  |  |
| 3 | **Odciągi – drut Ø 3 mm miękki**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 5612 mb. | mb. | 5612 |  |  |
| 4 | **Geokrata o wym. 0,10x3,5x6,5 m**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 1000 szt.  - m. Orzysz – 17 szt.  - pow. węgorzewski gm. Budry – 16 szt.. | szt. | 1033 |  |  |
| 5 | **Kotwa do geokraty - pręt żebrowany Ø 8 mm, gięty 50cm, dł. min. 60 cm**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 15994 szt. | szt. | 15994 |  |  |
| 6 | **Opaski zaciskowe "trytytki" 4,8x300 mm (opak. - 100szt.)**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 119 szt.  - pow. węgorzewski gm. Budry – 2 szt.  - m. Orzysz –2 szt. | szt. | 123 |  |  |
| 7 | **Gotowy beton B20 - worek 25kg**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. gołdapski gm. Kozaki – 160 szt.  - pow. węgorzewski gm. Budry – 240 szt. | szt. | 400 |  |  |
| 8 | **Rura karbowana fi 50/40mm**  - dwuwarstwowa z pilotem do ziemi  - odcinki po 50 mb  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. gołdapski gm. Kozaki – 400 mb.  - pow. węgorzewski gm. Budry – 600 mb. | mb. | 1000 |  |  |
| 9 | **Mufa/złączka rury karbowanej dwuwarstwowej fi 50mm prosta**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. gołdapski gm. Kozaki – 15 szt.  - pow. węgorzewski gm. Budry – 20 szt. | szt. | 35 |  |  |
| **INFRASTRUKTURA ZAMÓWIENIE OPCJONALNE RAZEM:** | | | | |  |
| (tabela Nr 1 + tabela Nr 2) **OGÓŁEM ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA:**  */wartości przenieść do formularza ofertowego/* | | | | |  |

1. **UWAGI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :**
   1. Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, posiadać parametry, cechy i właściwościokreślone w deklaracji zgodności / certyfikacie zgodności producenta oraz opisie przedmiotu zamówienia.
   2. Wykonawca w arkuszu ofertowym ma wycenić ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia bez względu na ilość materiału/wyrobu w paletach/opakowaniach pakowanych fabrycznie.

1. **UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY :**
2. **Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do miejsc wg. wykazu odbiorców wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy.**
3. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności. Wszystkie wyżej wymieniane dokumenty oraz gwarancje producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru lub prześle je pocztą przed planowaną dostawą. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
4. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski – to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.
5. Zamówiony towar musi odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym zawartymi w "deklaracji zgodności" lub "certyfikacie zgodności" producenta.
6. Zamówiony towar należy dostarczyć w uzgodnieniu z osobami wskazanymi do kontaktów co należy uczynić min. 48 godz. przed planowaną dostawą towaru**.**
7. Asortyment winien być opatrzony przywieszką wskazującą na nazwę i ilość w opakowaniu jeżeli towar dostarczany jest w opakowaniach.
8. Palety EURO, zwykłe, nietypowe i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru.
9. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet) na dokumentach typu WZ przed ich dokładnym sprawdzeniem.
10. Wykonawca w przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych ma obowiązek poinformować przewoźnika o zasadach dostawy i rozładunku.
11. Przy każdej dostawie towaru wymaga jest obecności przedstawiciela Wykonawcy w przeciwnym razie przysługuje Zamawiającemu prawo nie przyjęcia towaru.
12. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu całości zamówienia (z uwzględnieniem podziału na poszczególne lokalizacje Sekcje Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie, Gołdap, Węgorzewo), zgodnie ze złożoną ofertą.
13. Podstawą wystawienia faktury będzie prawidłowo podpisany dokument WZ (wystawiony w 3 – egzemplarzach). Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych na asortyment w obrębie jednej lokalizacji.
14. Zasady wjazdu na teren obiektów wojskowych regulują zapisy umowy.