Wykaz spełnienia minimalnych wymagań technicznych przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | | Podstawowe wymagania | | | | | Szczegółowy parametr oferowanego ciągnika | |
|  | | ***Ciągnik fabrycznie nowy niezarejestrowany nie starszy niż 2024 rok. (należy podać producenta, typ, oraz rok produkcji)*** | | | | |  | |
|  | | ***Oferowany pojazd powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów, być dopuszczony do ruchu na terenie Polski oraz posiadać komplet dokumentów do rejestracji.*** | | | | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* | | |
|  | | | | | | | | |
| Lp*.* | | Nazwa minimalnego parametru | Wielkości minimalne | | | | | Należy wpisać szczegółowy parametr oferowanego ciągnika |
| 1. | | ***Układ napędowy*** | *4x4* | | | | | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| *- blokada mechanizmu różnicowego* |  | | | | | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| *- mechaniczna skrzynia biegów* |  | | | | | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| 2. | | ***Silnik*** | | | | | | |
|  | | *Rodzaj* | *Wysokoprężny* | | | | | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* |
| *Moc* | *Od 24 -26 KM* | | | | | *(należy wpisać wielkość)* |
| *Ilość cylindrów* | *nie mniejsza niż 3* | | | | | *(należy wpisać ilość)* |
| *Pojemność silnika* | *nie mniejsza niż 1300 cm3* | | | | | *(należy wpisać wielkość)* |
| 3. | ***Układ hydrauliczny*** | | | | | | | | |
|  | *Hydraulika zewnętrzna* | | | | *co najmniej 1 para z tyłu i wyjścia z przodu do obsługi joystickiem pługa śnieżnego* | | | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* | |
| *Udźwig Podnośnika* | | | | *min. 700 kg* | | | *(należy wpisać wielkość)* | |
| 4. | ***Wałek odbioru mocy*** | | | | | | | | |
|  | *Obroty wałka odbioru mocy* | | | | *nie mniejszy niż 540/540 E obr./min* | | | *(należy wpisać wielkość)* | |
| *Wałek* | | | | *Tylny WOM* | | | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* | |
| 5. | ***Układ Kierowniczy*** | | | | | | | | |
|  | *Układ kierowniczy* | | | | *ze wspomaganiem* | | | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* | |
|  | *Koła tylne/przednie* | | | | *33x15,5xR16,5 / 23x8,5xR12* | | | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* | |
|  | *Opony* | | | | *Szosowe /jak w zał./* | | | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* | |
| 6. | ***Kabina kierowcy fabrycznie montowana przez producenta*** | | | | | | | | |
|  | *Wymagania* | | | | *• ogrzewana,*  *• klimatyzowana,*  *• wentylowana,*  *• zamykana na klucz,*  *• wycieraczka przednia*  *• przynajmniej tylna szyba uchylna,*  *• lusterka boczne – lewe  i prawe,*  *• joystick sterowniczy* | | | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* | |
| *Oświetlenie robocze* | | | | *Co najmniej 2 z przodu i 2 z tyłu* | | | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* | |
| 8. | ***Masa ciągnika bez obciążników*** | | | *do 1100 kg* | | | | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* | |
| 9. | ***Pług prosty do śniegu 1,5 m sterowany hydraulicznie (****montowany na TUZ)* | | | | | | | | |
| 8. | ***TUZ przedni*** | | | | | | | | |
| 9. | ***Kosiarka pielęgnacyjna 1,5 m*** | | | | | | | | |
|  | *Ilość noży* | | | | *3* | | | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* | |
|  | *Wałek przekaźnikowy* | | | |  | | | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* | |
|  | *Regulacja wysokości koszenia* | | | |  | | | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* | |
| 10 | ***Zamiatarka bez kosza szerokość 1,3 m*** | | | | *Napęd hydrauliczny* | | | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* | |
| 11. | ***Rozsiewacz mieszanki solno - piaskowej*** | | | | *Podajnik taśmowy, poj. ok. 400 kg* | | | *(należy wpisać spełnia/nie spełnia)* | |
| 8. | ***Gwarancja na ciągnik*** | | | | *min. 24 miesiące* | | | *(należy wpisać wielkość)* | |
| 10. | ***Gwarancja na maszyny*** | | | | *min. 12 miesięcy* | | | *(należy wpisać wielkość)* | |

Uwaga: TUZ, pług śnieżny, kosiarka, rozsiewacz mieszanki solno-piaskowej

i zamiatarka muszą pasować i być obsługiwane przez oferowany ciągnik.

Do ciągnika należy dołączyć trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę.